Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP510
Ovladače Canon MP Drivers verze 1.11 64-bit Edition
pro systémy Microsoft Windows
Pokyny

____________________________________________________________________

====================================================================
OBSAH
====================================================================
Obecné poznámky
1. Důležité upozornění
2. Tisk
3. Skenování

====================================================================
Obecné poznámky:
====================================================================

1. Důležité upozornění
--------------------------------------------------------------------

  - Některé rozbočovače USB mohou mít problémy s ovladači
    MP Drivers. V tom případě připojte zařízení přímo
    k portu USB na počítači, nebo změňte port USB,
    ke kterému je zařízení připojeno.

  - Připojíte-li zařízení k počítači, jednotka přiřazená
    ke čtečce karet se nemusí zobrazit v Průzkumníku Windows.
    Tato situace může nastat, pokud je síťová jednotka namapována
    na další volné písmeno jednotky poté, co místním diskům a
    jednotkám CD-ROM byla přiřazena písmena jednotek.
    Pokud se vyskytne tento problém, měli byste přiřadit
    síťové jednotce jakékoli jiné písmeno jednotky
    a restartovat počítač.

  - Při práci s velmi velkými soubory může  mít systém Windows
    nedostatek virtuální paměti a nemusí pracovat správně.
    Informace o nastavení větší virtuální paměti v systému Windows
    naleznete v dokumentaci k tomuto systému.

  - Podrobné informace o funkcích souvisejících s 64bitovými verzemi
    systému Windows naleznete v příslušné uživatelské příručce.

  - Informace ohledně aplikací, které lze používat u 64bitových
    verzí systému Windows, získáte od příslušného výrobce.

2. Tisk
--------------------------------------------------------------------

  - Pokud se obrazová data nevytisknou správně, otevřete na kartě
    [Vzhled stránky] dialogové okno [Možnosti tisku]
    a změňte nastavení možnost [Vypnout ICM - vyžadováno aplikací].
    Tím by mohl být problém vyřešen.

3. Skenování
--------------------------------------------------------------------

  - V některých aplikacích není možnost vícenásobného oříznutí
    v rozšířeném režimu ovladače skeneru (ScanGear) dostupná.
    V tom případě je třeba skenovat každý dokument zvlášť
    a vždy nastavit velikost papíru pro daný dokument.

  - Pokud v ovladači skeneru (ScanGear) zaškrtnete políčko
    Zobrazit naskenované obrazy na kartě Vícenásobné oříznutí,
    může se v některých aplikacích automaticky zavřít okno
    zobrazující miniatury naskenovaných obrazů.

  - Po naistalování elektronické příručky z disku CD-ROM dodávaného
    s tímto zařízením můžete tuto příručku zobrazit klepnutím
    na tlačítko [?] na displeji ScanGear. Chcete-li nainstalovat 
    elektronickou příručku, vyberte na instalační obrazovce pouze 
    možnost této příručky.

  - Informace o způsobu používání aplikace ScanGear naleznete
    v elektronické příručce.

____________________________________________________________________

  Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti
  Microsoft Corporation.
  Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka 
  společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.
  Všechny obchodní značky a názvy produktů uvedené v tomto dokumentu
  jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
  příslušných společností.
