Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP810
Canon MP Drivers Versione 1.12 64-bit Edition
per Microsoft Windows
Istruzioni

____________________________________________________________________

====================================================================
SOMMARIO
====================================================================
Note generali
1. Importante
2. Stampa
3. Scansione

====================================================================
Note generali:
====================================================================

1. Importante
--------------------------------------------------------------------

  - È possibile che si verifichino dei problemi durante l'utilizzo 
    degli MP Drivers con alcuni hub USB. In tal caso, collegare 
    la periferica direttamente alla porta USB del PC oppure cambiare 
    la porta USB alla quale è collegata la periferica.  

  - Quando la periferica viene collegata al PC, è possibile che 
    l'unità lettore di schede non venga visualizzata in Esplora 
    risorse. Questa situazione può verificarsi quando è stata 
    mappata un'unità di rete utilizzando la lettera immediatamente 
    successiva a quelle che identificano i volumi locali ed è già 
    stata assegnata una lettera di unità all'unità CD-ROM. Se si 
    verifica questo problema, assegnare una lettera diversa 
    all'unità di rete e riavviare il PC.
    
  - Quando si utilizzano file di grandi dimensioni, Windows 
    potrebbe visualizzare un messaggio indicante che la memoria 
    virtuale è insufficiente e presentare dei malfunzionamenti. 
    In tal caso, consultare la documentazione di Windows per la 
    procedura da seguire per aumentare la memoria virtuale.    

  - Per informazioni dettagliate sulle funzioni relative alle 
    versioni a 64 bit di Windows, consultare il relativo manuale 
    dell’utente.

  - Per informazioni sulle applicazioni software che possono 
    essere usate con le versioni a 64 bit di Windows, rivolgersi 
    al relativo produttore.

2. Stampa
--------------------------------------------------------------------
  
  - Se i dati immagine non vengono stampati correttamente, 
    visualizzare la finestra di dialogo [Opzioni di stampa] 
    dalla scheda [Imposta pagina] e modificare l'impostazione di 
    [Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software]. 
    Questa operazione dovrebbe risolvere il problema.

3. Scansione
--------------------------------------------------------------------

  - Con alcune applicazioni, Ritaglio multiplo nella scheda 
    Modalità avanzata del driver dello scanner (ScanGear) potrebbe 
    non essere disponibile. In tal caso, acquisire i documenti uno 
    alla volta, modificando ogni volta il Formato carta in base al 
    formato effettivo del documento.
    
  - Con alcune applicazioni, se si seleziona la casella di controllo 
    Visualizza immagini acquisite nella scheda Scansione multipla 
    del driver dello scanner (ScanGear), la finestra che visualizza 
    le miniature delle immagini acquisite potrebbe chiudersi 
    automaticamente.

  - Se le diapositive montate (pellicola negativa) non possono 
    essere acquisite correttamente, regolare i fotogrammi di 
    ritaglio in Modalità avanzata e rieseguire la scansione.

  - Dopo aver installato il manuale a video dal CD-ROM fornito con 
    questa apparecchiatura, è possibile visualizzarlo facendo clic 
    sul pulsante [?] nella schermata di ScanGear. Selezionare solo 
    il manuale a video presente nella schermata di installazione e 
    installarlo.
        
  - Per informazioni sull'uso di ScanGear, consultare il manuale 
    a video.

____________________________________________________________________

  Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
  Windows è un marchio o un marchio registrato negli USA e/o in altri
  paesi di Microsoft Corporation.
  Altri marchi e nomi di prodotto citati nel presente documento sono
  marchi o marchi registrati delle rispettive società.
