Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP810
Canon MP Drivers version 1.12
för Microsoft Windows
Instruktioner

____________________________________________________________________

====================================================================
INNEHÅLL
====================================================================
Allmän information
1. Viktigt
2. Skriva ut
3. Scanna

====================================================================
Allmän information:
====================================================================

1. Viktigt
--------------------------------------------------------------------

  - Med vissa USB-nav kan det uppstå problem med MP Drivers. I så 
    fall ansluter du enheten direkt till USB-porten på datorn eller
    byter USB-porten som enheten är ansluten till.

  - När du ansluter enheten till datorn, kanske den enhet som 
    relaterar till kortläsaren inte visas i Utforskaren.
    Det här kan inträffa om du mappar en nätverksenhet till nästa
    tillgängliga enhetsbeteckning efter det att de lokala volymerna
    och cd-enheterna har tilldelats enhetsbeteckningar. Om det här
    problemet uppstår tilldelar du nätverksenheten till någon annan
    enhetsbeteckning och startar om datorn.

  - När du arbetar med mycket stora filer kan det virtuella minnet
    bli lågt och Windows fungerar inte som det ska. I så fall läser
    du i dokumentationen till Windows om hur du ökar inställningen
    för det virtuella minnet.

2. Skriva ut
--------------------------------------------------------------------

  - Om bilddata inte skrivs ut på rätt sätt visar du dialogrutan
    Utskriftsalternativ från fliken Utskriftsformat och ändrar
    inställningen för Avaktivera ICM krävs från programmet. Det kan
    åtgärda problemet.

3. Scanna
--------------------------------------------------------------------

  - Med vissa program kanske du inte kan använda Multibeskärning
    på fliken Avancerat läge för scannerdrivrutinen (ScanGear).
    I så fall scannar du varje dokument separat och ändrar 
    pappersstorleken till den verkliga dokumentstorleken varje gång.

  - Om du markerar kryssrutan Visa scannade bilder på fliken
    Multiscanning för scannerdrivrutinen (ScanGear) i vissa program,
    kan fönstret som visar miniatyrerna för de scannade bilderna
    stängas automatiskt.

  - Om det inte går att scanna diabilder (negativ film) korrekt
    justerar du beskärningsramarna på fliken Avancerat läge och 
    scannar igen.

____________________________________________________________________

  Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör
  Microsoft Corporation.
  Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
  Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
  Alla andra namn och produkter som nämns i det här dokumentet är
  varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive
  företag.
