SMTP

Overzicht
  Op deze pagina kunt u de apparaatparameters wijzigen.
E-mailinstellingen verzenden (SMTP)
Serveradres
  Dit veld specificeert de Host Naam of het IP adres van een SMTP mail server (uitgaande E-mail server) in uw netwerk. (bv. smtp.voorbeeld.net -of- 192.0.0.1)
  Als u de DNS naam van de SMTP E-mail server gebruikt, dan moet u de FQDN (Fully Qualified Domain Name) gebruiken, zoals smtp.voorbeeld.net.
Poort
  Geef het poortnummer op van de SMTP-server waarmee u verbinding maakt.
Serververificatiemethode
  Geef de verificatiemethode voor de SMTP-server op. Deze waarde bepaalt welke methode wordt gebruikt om de gebruiker bij de SMTP-server te verifiëren
  Geen: er wordt niet geverifieerd bij de SMTP-server.
  SMTP-VERIF : "SMTP-VERIF" betekent dat de SMTP-verificatiemethode wordt gebruikt. Als deze methode wordt gebruikt, moeten de SMTP-accountinstellingen correct zijn geconfigureerd.
SMTP-VERIF Accountnaam
SMTP-VERIF Accountwachtwoord
  Geef een naam en wachtwoord op dat bij de SMTP-server moet worden gevalideerd. Voer een enkele spatie in als u geen wachtwoord wilt instellen.
SSL/TLS
  Stel SMTP over SSL/TLS in als u e-mail wilt verzenden die met SSL wordt beveiligd.
  Geen: SSL-communicatie wordt niet gebruikt.
  SSL: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met SSL.
  TLS: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met TLS.
Servercertificaat verifiëren
  Schakel het selectievakje Servercertificaat verifiëren in om de server te verifiëren op basis van het CA-certificaat dat moet worden geïnstalleerd bij gebruik van SSL of TLS.
E-mailadres van apparaat
  Voer het e-mailadres van het apparaat in. Als er in het adres van een beheerder fouten staan, ontvangt het apparaat de berichtgeving. Als u geen e-mailadres voor het apparaat instelt, ontvangt de beheerder geen berichtgeving.