SMTP

概要
  デバイス設定の変更が行えます。
Eメール送信設定(SMTP)
メールサーバー
  Eメールを送信するために使用する送信メールサーバー（SMTP）のIPアドレス又はサーバー名を設定してください。
  サーバー名で指定する場合は、DNSサーバーが正しく設定されている必要があります。またサーバー名は smtp.example.co.jp のように FQDN(Fully Qualified Domain Name) で指定してください。
ポート
  接続をするSMTPサーバーのポート番号を設定してください。
送信メールサーバー認証方式
  送信メールサーバー(SMTP)に対する認証方式を設定してください。Eメールを送信する際に、送信メールサーバー(SMTP)に対して、設定された方式でユーザーの認証を行います。
  なし : 送信メールサーバーに対してユーザーの認証を行いません。
  SMTP-AUTH : SMTP-AUTH方式で送信メールサーバーに対してユーザーの認証を行います。使用する場合は、SMTP-AUTHアカウントが正しく設定されている必要があります。
SMTP-AUTHアカウント名
SMTP-AUTHアカウントパスワード
  認証が必要な送信メールサーバー(SMTP)を使用する場合、送信メールサーバー(SMTP)のアカウント名とパスワードを設定してください。パスワードを設定しない場合は、スペースをひとつ入力してください。
SSL/TLS
  Eメールを送信する際にSSLを使用したセキュアな通信を行う場合に設定してください。
  なし : SSLを使用しません。
  SSL : SSL方式でセキュアな通信を行います。
  TLS : TLS方式でセキュアな通信を行います。
サーバー証明書を検証
  SMTP over SSL/TLSに対してSSL、もしくはTLSを選択した際に、デバイスにインストールされているCA証明書を使用してサーバーを検証する場合はチェックを入れてください。
デバイスのEメールアドレス
  デバイスのEメールアドレスを記入します。
  ‘管理者メールアドレス’が正しく設定されていなかった場合、このEメールアドレスにステータス通知が返信されます。
  このEメールアドレスを設定しない場合、‘ステータス通知’は送信されません。