| 首頁 > 處理紙張 # 紙張來源的選擇 紙張來源及紙張種類 設定紙張選擇桿的位置 您的印表機可在單張紙、連續報表紙、多份複寫表單 (包括一份原稿及最多六份副本) 及標籤上列印。 注意：
請勿使用已摺疊、皺摺、捲曲、破損、髒污或印壓的紙張。請使用符合紙張規格的乾淨新紙張。請參考紙張瞭解詳細資訊。
您的印表機可透過兩種不同的進紙方式，將資料列印在各種不同的紙張種類：導紙板或牽引器。應依據您所使用的紙張種類選擇紙張來源。您可設定紙張選擇桿以選擇紙張來源。請參考印表機各部位名稱瞭解詳細資訊。 ## 紙張來源及紙張種類 大致而言，提供兩種紙張類型及兩種紙張來源。下列表格顯示紙張來源及紙張類型的關係，以及紙張進紙及退紙的方向。
| 紙張路徑 | 紙張來源選擇
連續報表紙* | 牽引器 | 牽引器
單張紙 ** | 導紙板 | 手動進紙
* 連續報表紙包括標籤及多份複寫表單。 ** 單張紙包括標籤及單張式多份複寫表單。 最前面 ## 設定紙張選擇桿的位置 您可藉由改變設定紙張選擇桿的位置，選擇您所想要的印表機進紙方法。此紙張選擇桿有兩種位置： 適用於牽引器進紙， 適用於單張紙進紙，請參考以下的詳細說明資料。
| 單張紙進紙位置–必須使用導紙板的進紙方式。
| 牽引器進紙位置–必須使用牽引器的進紙方式。
最前面 |