| 首頁 > 產品資訊 # 指定清單 EPSON ESC/P-C 控制碼 Brother M4024 模擬控制碼 您的印表機支援下列 EPSON ESC/P-C 控制碼及 Brother M4024 模擬控制碼。 ## EPSON ESC/P-C 控制碼 如果您在軟體中選擇 EPSON ESC/P-C 印表機，便可以使用下列進階字型及圖形。 ### ASCII 模式 一般操作： ESC@, ESC U 進紙： FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR 頁面格式： ESC ( C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC ( c, ESC N, ESC O 列印位置動作： ESC $, ESC \, ESC ( V, ESC ( v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J 字型選擇： ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC ! 字型加強： ESC W, DC 4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC ( -, ESC q, ESC (X 間距： ESC Space, ESC c, ESC ( U 字元處理： ESC t, ESC ( t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC ( ^ 點陣圖： ESC * 條碼字體： ESC ( B 生產： ESC │ ### 中文模式 字型選擇： FS &, FS ., FS k, SI, SO, ESC n, ESC o 字型加強： FS SO, FS DC4, FS W, FS H, FS I, FS J, FS K, FS, FS D, FS SI, FS DC2, FS r, FS v, FS j, FS ! 間距： FS S, FS T, FS U, FS V 字型處理： FS x, FS 2, FS t 最前面 ## Brother M4024 模擬控制碼 本印表機使用以下指令模擬 Brother Proprinter。 一般操作： ESC @, ESC A n, CAN, DC1, DC3 進紙： FF, LF, ESC C n, ESC J n, CR 頁面格式： ESC B n, ESC ( nH nL, ESC ) nH nL 列印位置動作： ESC 6 nH nL, VT, ESC H n, ESC I, ESC VT n, ESC Z nH nL 字型加強： SO, SI 點陣圖： ESC 4 nH nL, ESC G nH nL, ESC = nH nL 最前面 |