# 证书信息
设备管理 > 配置 > 安全 > 设备证书 > 证书信息

输入创建或申请设备证书所需的信息。

注意

- 在单击设备证书页上的创建或申请时，将出现此页。

### 证书编号

显示设备证书标识号码：在设备证书页上选择的证书ID。

### 通用名称

输入设备证书的通用名称，最多可使用64个字符（必需）。共有名称不包括任何空格，并区分大小写。
默认值是正在使用的接口板的主机名称。

### 组织

输入您公司的全称，最多可使用64个字符（可选的）。组织名称不包括任何空格，并区分大小写。

### 组织单位

最多使用64个字符输入您公司申请证书的部分（可选的）。组织单元名称不包括任何空格，并区分大小写。

### 电子邮件地址

输入证书申请人的电子邮件地址，最多可使用128个字母数字字符。

注意

- 若要应用S/MIME加密，必须指定电子邮件地址，且该电子邮件地址必须与为管理员指定的电子邮件地址一致。

### 城市/地区

最多使用128字符在设备所在位置输入城市/地点（可选的）。城市/地点名称不包括任何空格，并区分大小写。

### 州/省

最多使用128字符在设备所在位置输入州/省（可选的）。州/省名称不包括任何空格，并区分大小写。

### 国家代码

使用两个字母组成的ISO 3166国家缩写输入设备所在的国家（必需）。

### 生效日期

输入设备证书的有效开始日期。
默认值是从正在访问Web Image Monitor的计算机内部时钟获得的当前日期。

注意

- 仅当创建设备自己的设备证书时，才会出现此项目。

### 有效期

以年为单位输入设备证书的有效周期。
默认值为一年。

注意

- 仅当创建设备自己的设备证书时，才会出现此项目。

### 签名算法

选择每当安装设备证书时要应用的签名算法。

## 按钮

### 确定

单击此项应用设置。
在显示信息时，单击确定返回设备证书页，在此可从证书状态框中检查设备证书的状态。如果已安装证书，则出现已安装；如果证书已提交到证书颁发机构(CA)，则出现正在申请。

### 取消

单击此项取消设置。

##