# 远程面板操作
设备管理 > 远程面板操作

监控设备的画面/远程操作设备。

### 语言

更改监控/操作窗口的语言。

### 面板控制

#### 远程操作

可以启用或禁用远程面板操作。

#### 锁定机器面板

锁定画面可防止从设备的触控面板执行任何操作。

#### 隐藏机器面板

将设备的画面变暗以隐藏通过远程面板操作执行的任何操作。

### 设置

#### 显示尺寸

选择设备画面的显示尺寸。

#### 显示模式

质量：优先考虑画面质量/速度：优先考虑速度。

### 退出

完成监控/远程操作。

注意

- 此功能仅可由‘机器管理员’使用。
- 此功能必须在设置中启用后才能使用。转到“用户工具”>“扩展设备的基本设置”>“远程面板操作”>“远程操作/监控功能”。
- 在远程面板操作期间，将优先考虑远程操作和监控，因此设备不会自动转为节能模式。另外，‘自动注销’和‘系统自动重置’将无效。
- 如果在使用设备时尝试进行远程面板操作，则将在设备上显示一个请求远程面板操作权限的对话框。
  如果距上次使用设备已超过180秒，则将继续进行远程面板操作而不显示权限对话框。

##