# 传真参数设置
设备管理 > 配置 > 传真 > 传真参数设置

作为一部分管理设置，为传真功能配置参数设置。
参数设置可按特定要求自定义。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录到设定为执行用户验证的设备的用户
    用户必须具有普通的传真操作权限，并且有权更改通常只有管理员才能更改的设置。

### 合适尺寸打印

指定是否使用合适尺寸打印。
进行合适尺寸打印时，如果输入纸盘中未安装接收文件纸张的正确尺寸，则会出现一条提示您装入纸张的信息，且不执行打印。

### 合并两张原稿

指定是否使用合并打印。
使用合并打印功能时，每两页收到的文件将打印在一张双倍尺寸的纸张上。

注意

- 如果收到A5纵向传真，则会横向打印在A4纸的左右两侧。
  如果收到B5纵向传真，则会横向打印在B4纸的左右两侧。
  如果收到A4纵向传真，则会横向打印在A3纸的左右两侧。
- 如果收到文件的纸张尺寸大于A5纵向、B5纵向或A4纵向，则无法进行合并。如果装入A5、B5或A4尺寸的纸张，则每张纸将打印一页。
- 如果装入纸张的尺寸和方向与收到的文件相同，将无法合并其页面。

### 当转送到文件夹时转换为PDF

指定在将数据传输到文件夹时是否将接收的数据转换为PDF文件。在选择开时，接收的数据会先转换为PDF文件，然后再传输到文件夹。

## 自动打印报告

### 报告

指定是否自动打印报告（通讯管理报告）。
通信作业（传送和接收）的总数达到50时，会打印报告。

### 立即传送结果报告

指定是否自动打印一份即时传输结果报告。
到所选方设备的传送完成后，会打印立即传送结果报告。

### 通信结果报告

指定是否自动打印通信结果报告。
内存传送完成后，会打印通信结果报告。

### 内存存储报告

指定是否自动打印内存存储报告。
内存存储完成后，会打印内存存储报告。

### SEP代码接收结果报告

指定是否自动打印SEP代码接收结果报告。
SEP代码接收完成后，会打印SEP代码接收结果报告。

### SEP代码接收保留报告

指定是否自动打印SEP代码接收保留报告。
SEP代码接收文件的创建完成后，会打印SEP代码接收保留报告。

### 机密文件报告

指定是否自动打印机密文件报告。
以机密通信模式接收传真后，会打印机密文件报告。

### 局域网-传真结果报告

指定是否自动打印局域网-传真结果报告。
如果在通过局域网-传真通信时指定了无效的选项，或是在与计算机通信时发生了错误，则打印局域网-传真结果报告。

### 包含部分图像

指定是否在报告中包含一个文件图像。

## 电子邮件

配置与因特网传真功能相关的设置。

### 错误电子邮件通知

指定是否在接收电子邮件时发生错误的情况下，发送错误通知电子邮件。
如果选择开，则发送错误通知电子邮件。

注意

- 错误通知电子邮件同时会以“cc”形式发送给管理员。
  管理员电子邮件地址可在配置：设备设置：电子邮件页上进行设置。

### 显示网络错误

如果发生网络错误，指定是否显示错误信息。如果选择开，则显示错误信息。

注意

- 在连线到网络时，务必选择开。如果选择关，则无法确定网络连接状态。

### 通过电子邮件的报告通知

指定是否在通信次数达到五十时，自动向某个管理员的电子邮件地址发送报告（通信管理信息）。在选择开时，将会通过电子邮件发送一个关于前五十次通信的报告。

注意

- 报告以CSV文件的形式附在电子邮件中。
  设备中不保留报告。如果管理员的电子邮件地址不正确，则不能交还报告。请确保在通过电子邮件发送报告时，管理员的电子邮件地址正确。
  管理员电子邮件地址可在配置：设备设置：电子邮件页上进行设置。

### 响应接收通知申请

指定是否在发件人需要接收通知电子邮件时发送回函。
在选择开时，自动发送回函。

### 选择目的地类型优先

为通讯簿中指定的目的地注册了多个目的地类型时，选择一个优先的目的地类型。
目的地类型有四种：IP-传真地址、传真号码、电子邮件地址和共享文件夹。
选择下列项目之一。

注意

- 此设置在使用内存传输时可用。

#### 纸张输出

优先顺序为：IP-传真地址、传真号码、电子邮件地址、共享文件夹。
如：如果注册了IP-传真地址，则数据被发送至IP-传真地址。如果未注册IP-传真地址，则数据发送到传真号码。

#### 电子输出

优先顺序为：电子邮件地址、共享文件夹、IP-传真地址、传真号码。
例如：如果已注册电子邮件地址，则会将数据发送到此电子邮件地址。如果未注册电子邮件地址，则会将数据发送至某个共享文件夹。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##