# 文件夹目的地
设备管理 > 通讯簿 > 添加用户（简易输入） > 文件夹目的地

通过在网络上创建共享文件夹，可以将用扫描仪功能扫描的文件传输到此文件夹。

### 协议

选择文件传输协议。

### 端口号

输入通过FTP传输文件时使用的端口号。可以输入1到65535范围内的一个值。默认值是21。

### 服务器名称

输入通过FTP传输文件时使用的连接服务器的名称。最多可以输入64个字符。

### 路径

输入共享文件夹路径。最多可以输入256个字符。

注意

- 通过SMB传送文件时，如果路径中服务器名称和/或共享文件夹名称的字符串超过128个字符，将出现错误。

### 登录用户名称

输入具有共享文件夹写入权限的用户名。如果使用FTP，最多可输入64个字母数字字符。如果使用SMB，最多可输入64个字符。

### 登录密码

为在登录用户名称框中输入的用户输入密码。您最多可以输入64个字母数字字符。

### 确认登录密码

再次输入密码以进行确认。
此处输入的密码必须与之前在登录密码中输入的密码相同。如果不同，则密码不会改变。

## 按钮

### 后退

单击此项返回前一页。

### 转到下一项

单击可保存设置并转到下一页。

### 取消

单击可返回地址列表(显示全部项目)页。

##