# IPDS格式设置/添加IPDS格式
设备管理 > 配置 > 打印机 > IPDS格式设置/添加IPDS格式

使用此页可更改IPDS格式设置或注册新的IPDS设置。

注意

- 以下管理员可以编辑此页上的设置：
  - 机器管理员

## IPDS格式设置

配置IPDS格式设置。

### 格式名称

输入格式名称，最多16个字符。

### 说明

输入格式说明，最多90个字符。（可以让此文本框保留空白。）

### 介质尺寸

选择格式尺寸。

### 自定义尺寸单位

如果介质尺寸选为自定义，请选择自定义格式的度量单位。

#### 长边进纸长度

指定送入打印机的格式边缘长度。

#### 短边进纸长度

指定未送入打印机的格式边缘长度。

### 介质类型

选择格式类型。

### 介质方向

指定介质方向是长边（长边进纸）还是短边（短边进纸）。

### 介质类型ID

指定是否指定介质类型ID。如果选择指定，请使用0到65535范围内的值输入ID编号。

### 边缘敏感

指定打印机是否将打印图像旋转180度。

### 页面敏感

对于同时包含单面和双面的作业以及需要预打印或预打孔格式的作业，选择是。

### 仅单面

指定是执行单面打印还是双面打印。

### 调整单面长边进纸

执行单面打印时，请指定水平偏移（相对于进纸方向）。

### 调整单面短边进纸

执行单面打印时，请指定垂直偏移（相对于进纸方向）。

### 调整双面正面长边进纸

执行双面打印时，请指定正面的水平偏移（相对于进纸方向）。

### 调整双面正面短边进纸

执行双面打印时，请指定正面的垂直偏移（相对于进纸方向）。

### 调整双面背面长边进纸

执行双面打印时，请指定背面的水平偏移（相对于进纸方向）。

### 调整双面背面短边进纸

执行双面打印时，请指定背面的垂直偏移（相对于进纸方向）。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

### 后退

单击此项返回前一页。

##