# 文件转送
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 文件转送

设置每个协议文件传输的默认用户名称和密码。

注意

- 您可以用文件传输功能将使用扫描仪功能扫描的文件发送到网络上的共享文件夹。
- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

### SMB用户名

输入通过SMB传输文件时的默认用户名称。最多可以输入64个字符。

### SMB密码

单击更改可设置或更改在SMB用户名框中选择的用户的密码。在显示更改SMB密码页时，输入密码。

关于更改SMB密码页的详细信息

### FTP用户名

输入通过FTP传送文件时的默认用户名称。最多可以输入64个字符。

### FTP密码

单击更改可设置或更改在FTP用户名框中选择的用户的密码。在显示更改FTP密码页时，输入密码。

关于更改FTP密码页的详细信息

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##