# 常规设置
设备管理 > 配置 > 扫描仪 > 常规设置

配置扫描仪功能基本设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录到设定为执行用户验证的设备的用户
    用户必须具有普通的扫描仪操作权限，并且有权更改通常只有管理员才能更改的设置。

### 切换标题

选择要在目的地列表中显示的标题。所选择的标题将出现在电子邮件或文件传输目的地列表中，而且可用于搜索地址。
可从标题1（10个类别）、标题2（10个类别）和标题3（5个类别）中进行选择。

### 搜索目的地

在机器的通讯簿和注册的LDAP服务器之间，选择要用于搜索目的地的目的地列表。

注意

- 如果设备管理 - 配置 - 设备设置 - LDAP服务器页上的LDAP搜索设置为关，或者未注册任何LDAP服务器，则不会出现此项目。

### 外部验证：文件夹路径覆盖设置

如果设置了LDAP验证，请指定是否覆盖有关机器通讯簿的LDAP服务器文件夹信息。

### 计算机扫描命令待机时间

如果机器在发送电子邮件或文件时，从客户端计算机收到扫描请求，它会自动切换到网络扫描仪功能。此设置决定机器在切换到网络扫描仪功能之前所要等待的时间。

#### 开

输入一个介于3到30秒之间的延迟时间。执行完最后一个键操作后，再经过此处所指定的秒数，机器就会切换到网络扫描仪功能。

#### 关

只要机器收到扫描请求，就立刻切换到网络扫描仪功能。

### 目的地列表显示优先级1

选择机器开机后所显示的目的地列表。可以选择电子邮件/文件夹、WSD或DSM。

### 目的地列表显示优先级2

在机器的通讯簿中，为目的地列表默认显示选择电子邮件地址或文件夹。

### 打印并删除扫描报告

此机器上最多可检查100个传送结果。指定当保存的传送结果数达到100时，机器的响应方式。
报告可能无法打印，这要视安全设置而定。

#### 打印并删除全部

自动打印传送报告。打印完毕后，报告即被删除。

#### 勿打印：删除最早项

随着新结果的保存，旧的传送结果会一个一个地删除。

#### 勿打印：不能发送

报告已满时不能执行传送操作。

### 从URL链接直接下载文件

指定是否直接从电子邮件中的URL链接下载保存在文件服务器中的扫描文件。
如果选择关，可通过单击URL链接下载文件以打开保存的文件的电子邮件方法页面。

### 登录用户地址优先顺序

指定在发送扫描文件时是否自动指定登录用户名称作为接收者。

注意

- 当目的地列表显示优先级1未设置为电子邮件/文件夹时，或当登录用户的电子邮件地址尚未注册时，此设置不可用。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##