| Конфигурация на сертификат.
| Сертификат на клиента
| Изберете сертификата на клиента за EAP-TLS удостоверяване. Моля, имайте предвид, че трябва първо да настроите сертификата от страницата „Конфигурирай сертификат“ от вътрешната уеб страница (EWS) на вашата машина. (Избор на сертификат на клиента трябва да се направи само при използване на метода за удостоверяване EAP-TLS.)
| Проверка сертификата на сървър
| Изберете метода за проверка сертификата на сървъра. (Няма нужда да избирате метода за проверка, когато използвате LEAP.) Няма проверка Сертификатът на сървъра е надежден без проверка. CA серт. Сертификатът на сървъра, издаден от CA, се проверява от CA сертификата, инсталиран на това устройство. Моля, имайте предвид, че трябва първо да настроите сертификата от страницата „Конфигурирай сертификат“ от вътрешната уеб страница (EWS) на вашата машина. CA серт. + ID на сървър Сертификатът на сървъра (издаден от CA чрез използване на CA сертификата, инсталиран на тази машина) и общото име (ID на сървър) са проверени. Моля, имайте предвид, че трябва първо да настроите сертификата от страницата „Конфигурирай сертификат“ от вътрешната уеб страница (EWS) на вашата машина.
| ID на сървър
| Въведете ID на сървъра за проверка сертификата на сървъра. ID на сървъра е общото име на сертификата на сървъра.
| Конфигурирай сертификат
| Ако използвате сертификат на клиент или CA сертификат, трябва първо да настроите сертификата от страницата „Конфигурирай сертификат“ на вътрешната уеб страница (EWS) на вашата машина.