| Tillgängliga trådlösa nätverk
| Om du arbetar i en miljö där det finns flera trådlösa nätverk kan flera olika trådlösa nätverk visas på denna skärm. Välj lämpligt nätverksnamn och klicka på ”Nästa”. Kontakta nätverksadministratören om du inte är säker på vilket nätverk du ska välja. Om du inte kan hitta ditt trådlösa nätverk klickar du på knappen ”Uppdatera” för att söka igenom miljön efter trådlösa nätverk igen. Om du fortfarande inte kan se några trådlösa nätverk och du är säker på att nätverksnamnet (SSID) inte är dolt kontrollerar du följande:
| Kontrollera maskinen är påslagen. Försök att flytta din maskin närmare åtkomstpunkten eller din dator.
| Om du har konfigurerat åtkomstpunkten (routern) att dölja SSID-namnet måste du ange nätverksnamnet manuellt genom att klicka på knappen ”Avancerat”. Observera: Den trådlösa signalstyrkan är styrkan på den signal som skickas mellan maskinen och den åtkomstpunkt som den kommunicerar med. Det är inte trådlösa signalstyrkan mellan datorn och åtkomstpunkten.