| Konfiguracija certifikata.
| Certifikat stranke
| Izberite certifikat stranke za preverjanje pristnosti EAP-TLS. Najprej pa morate nastaviti certifikat na strani "Konfiguriraj certifikat" z interne spletne strani (EWS) vaše naprave. (Kadar uporabljate metodo pristnosti, ki ni EAP-TLS, vam ni treba izbrati certifikata stranke.)
| Overitev certifikata strežnika
| Izberite metodo overitve certifikata strežnika. (Kadar uporabljate LEAP, vam ni treba izbrati metode overitve.) Brez overitve Certifikatu strežnika se zaupa brez overitve. Cert. CA Certifikat strežnika, ki ga izda CA, je overjen s strani certifikata CA, ki je nameščen v tej napravi. Najprej morate nastaviti certifikat na strani "Konfiguriraj certifikat" z interne spletne strani (EWS) vaše naprave. Cert. CA + ID strežnika Potrdita se certifikat strežnika (izda ga CA z uporabo certifikata CA, ki je nameščen v tej napravi) in skupno ime (ID strežnika). Najprej morate nastaviti certifikat na strani "Konfiguriraj certifikat" z interne spletne strani (EWS) vaše naprave.
| ID strežnika
| Vnesite ID strežnika za overitev certifikata strežnika. ID strežnika je skupno ime certifikata strežnika.
| Konfiguriraj certifikat
| Če uporabljate certifikat stranke ali certifikat CA, morate najprej nastaviti certifikat na strani "Konfiguriraj certifikat" z interne spletne strani (EWS) vaše naprave.