Sorun Giderme
| Sorunun Tanımı:
1. | Makineniz kablosuz ağa bağlanamıyor.
2. | Kablosuz ağ ararken, Sihirbaz kablosuz ağ bulamadı.
3. | Sinyal gücü çok düşük veya bazen zayıflıyor.
4. | (Yalnızca kablosuz cihazlarını yapılandırmak için bir USB veya LAN kablosu kullanmayan kullanıcılara uygulanabilir). Kablosuz bağlantı ayarlarını yapılandırırken bir hata yaptım; fakat doğru ayarları girmek için tekrar Kablosuz Bağlantı Sihirbazını çalıştırdığımda, Sihirbaz makineyi bulamadı.
5. | Hangi kablosuz ağ ayarlarını kullanacağımı bilmiyorum.
6. | Bir DHCP sunucusu kullanmak için makinemi yapılandırdım. Buna rağmen, makine DHCP sunucusundan bir IP adresi almıyor. 169.254.x.x IP adresini kullanıyor.
| Sorunun Tanımı:
1. | Makineniz kablosuz ağa bağlanamıyor.
Çözüm:
| SSID (Ağ Adı) Makinenizi yapılandırırken ağ adı olarak da geçen SSID bilgisini doğru girdiğinizden emin olunuz. SSID bilgisinin durum hassasiyetli olduğunu unutmayınız. Örneğin SSID'niz "Kablosuz Ağ" ise fakat kablosuz cihazı yapılandırırken "kablosuz ağ" olarak girdiyseniz, makineniz ağa Büyük harflerle yazılan W veya N olarak veya "Kablosuz Ağ" olarak giremeyecektir. ŞİFRE Kablosuz cihazı yapılandırıken doğru WEP/TKIP şifresini girdiğinizden emin olunuz. Kablosuz Ağı tanımlarken kullandığınız orijinal şifreye uygun olarak doğru sayıda karakteri kullanarak şifreyi giriniz. Her iki durumda da eğer yanlış bilgiyi girdiyseniz cihazınızın kablosuz ayarlarını fabrika ayarlarına çeviriniz ve Kablosuz Sihirbaz uygulamasını tekrar çalıştırınız. Makinenizin kablosuz ayarlarını nasıl sıfırlayacağınızla ilgi detaylı bilgi için, lütfen kablosuz makinenizle size verilen dökümanları kullanınız.
Yukarı dön
| Sorunun Tanımı:
2. | Kablosuz ağ ararken, Sihirbaz kablosuz ağ bulamadı.
Çözüm:
| Kablosuz cihazı, kablosuz ağınızın kapsama alanı dışında kalıyorsa, cihazı Kablosuz Erişim Noktası yakınına taşıyınız. Makineniz, kablosuz ağınızın kapsama alanı içindeyse, Kablosuz Erişim Noktası'nın SSID ağ adını gizleyip gizlemediğini kontrol edin. Erişim noktası SSID ağ adını gizliyorsa, bu adı makinenizin yapılandırması esnasında manuel olarak girmeniz gerekir. Bu bilgiyi nasıl kontrol edeceğinizden emin değilseniz, lütfen sistem yöneticinize, İnternet Sağlayıcınıza veya Kablosuz Erişim Noktası üreticinize danışın.
Yukarı dön
| Sorunun Tanımı:
3. | Sinyal gücü çok düşük veya bazen zayıflıyor.
Çözüm:
| Kablosuz cihazlar bulunduğu çevreden etkilenmiş olabilir ve sinyal gücü birbirleri ile bağlantı kurmak isteyen kablosuz cihaz ve erişim noktası arasındaki mobilyalar, duvarlar veya zeminler tarafından engelleniyor olabilir. Sinyal gücü sorunları yaşıyorsanız sinyal gücünü artırmak için makinenizi erişim noktasına yakın bir yere yerleştiriniz.
Yukarı dön
| Sorunun Tanımı:
4. | (Yalnızca kablosuz cihazlarını yapılandırmak için bir USB veya LAN kablosu kullanmayan kullanıcılara uygulanabilir). Kablosuz bağlantı ayarlarını yapılandırırken bir hata yaptım; fakat doğru ayarları girmek için tekrar Kablosuz Bağlantı Sihirbazını çalıştırdığımda, Sihirbaz makineyi bulamadı.
Çözüm:
| Bilgisayarınızdaki ve cihazınızdaki kablosuz ayarları birbirlerinden tamamen farksız olduğu için Sihirbaz yazılım kablosuz makinenizi bulamıyor olabilir. Makinenizin kablosuz ayarlarını fabrika ayarlarına döndürüp sihirbazı yeniden başlatmayı deneyin. Makinenizdeki kablosuz ayarları sıfırlama hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakınız.
Yukarı dön
| Sorunun Tanımı:
5. | Hangi kablosuz ağ ayarlarını kullanacağımı bilmiyorum.
Çözüm:
| Makinenizin kablosuz bağlantı ayarlarını hatalı yapılandırdıysanız doğru şekilde çalışmayacaktır. Doğru kablosuz ayarı için lütfen sistem yöneticinizle iletişim kurunuz.
Yukarı dön
| Sorunun Tanımı:
6. | Bir DHCP sunucusu kullanmak için makinemi yapılandırdım. Buna rağmen, makine DHCP sunucusundan bir IP adresi almıyor. 169.254.x.x IP adresini kullanıyor.
Çözüm:
| Makinenizin kablosuz ağa erişemediğini ve DHCP sunucusundan bir IP adresi alamadığını gösterir. Makinenize doğru kablosuz ağ ayarlarını girdiğinizden emin olunuz ve erişim noktasının makinenizin kablosuz ağa erişimine izin verecek şekilde yapılandırıldığından emin olunuz.
Yukarı dön