| Konfigurasi Sertifikat.
| Sertifikat Klien
| Pilih sertifikat klien untuk otentikasi EAP-TLS. Perhatikan bahwa Anda harus terlebih dahulu melakukan pengaturan Sertifikat pada halaman "Konfigurasikan Sertifikat" dari halaman web internal (EWS) mesin Anda. (Anda tidak perlu memilih sertifikat klien saat Anda menggunakan metode otentikasi kecuali untuk EAP-TLS.)
| Verifikasi Sertifikat Server
| Pilih metode verifikasi sertifikat server. (Anda tidak perlu memilih metode verifikasi ketika Anda menggunakan LEAP.) Tidak Ada Verifikasi Sertifikat server aman tanpa verifikasi. Sert CA. Sertifikat server yang diterbitkan oleh CA telah diverifikasi oleh sertifikat CA yang terinstal pada mesin ini. Perhatikan bahwa Anda harus terlebih dahulu melakukan pengaturan Sertifikat pada halaman "Konfigurasikan Sertifikat" dari server web tertanam (EWS) mesin Anda. Sert. CA + ID Server Sertifikat Server (diterbitkan oleh CA yang menggunakan Sertifikat CA yang terinstal pada mesin ini) dan Nama Umum (ID Server) telah diverifikasi. Perhatikan bahwa Anda harus terlebih dahulu melakukan pengaturan Sertifikat pada halaman "Konfigurasikan Sertifikat" dari server web tertanam (EWS) mesin Anda.
| ID Server
| Masukkan ID server untuk verifikasi sertifikat server. ID server adalah nama umum dari sertifikat server.
| Konfigurasikan Sertifikat
| Jika Anda menggunakan Sertifikat Klien atau Sertifikat CA, Anda harus terlebih dahulu melakukan pengaturan Sertifikat pada halaman "Konfigurasikan Sertifikat" dari server web tertanam (EWS) mesin Anda.