| Konfigurering av sertifikat.
| Klientsertifikat
| Velg klientsertifikatet for EAP-TLS-pålitelighetskontroll. Merk at du først må stille inn sertifikatet på siden "Konfigurer sertifikat" fra den interne nettsiden (EWS) på maskinen. (Du trenger ikke å velge klientsertifikatet når du bruker en metode for pålitelighetskontroll, unntatt for EAP-TLS.)
| Bekreftelse av serversertifikat
| Velg metode for å bekrefte serversertifikat. (Du trenger ikke å velge bekreftelsesmetode når du bruker LEAP.) Ingen bekreftelse Serversertifikatet er pålitelig uten bekreftelse. CA-sert. Serversertifikatet som er utstedt av CA, er bekreftet av CA-sertifikatet som er installert på denne enheten. Merk at du først må stille inn sertifikatet på siden "Konfigurer sertifikat" fra den interne nettsiden (EWS) på maskinen. CA-sert. + server-ID Serversertifikatet (utstedt av CA ved hjelp av CA-sertifikatet som er installert på denne maskinen) og nettverksnavnet (server-ID) er bekreftet. Merk at du først må stille inn sertifikatet på siden "Konfigurer sertifikat" fra den interne nettsiden (EWS) på maskinen.
| Server-ID
| Angi server-ID for bekreftelse av serversertifikat. Server-ID-en er den vanlige betegnelsen på serversertifikatet.
| Konfigurer sertifikat
| Hvis du bruker et klientsertifikat eller CA-sertifikat, må du først stille inn sertifikatet på siden "Konfigurer sertifikat" fra den interne nettsiden (EWS) på maskinen.