■  许可协议  ■

本软件的许可协议条款如下所示。

1. 本软件的版权属于富士施乐股份有限公司(以下简称富士施乐)及授权人所拥有。

2. 本软件以使用兼容的富士施乐产品(以下简称兼容产品)为目的，仅可在购买兼容产品的
   国家使用。

3. 使用本软件时，请遵守富士施乐明确指示的注意及限制事项(以下简称注意及限制事项)。

4. 禁止修改、改变本软件的全部或部分内容，或者通过逆向工程、逆向编译或逆向汇编进
   行解析。

5. 禁止利用通信线路发布本软件，以及将本软件拷贝至软盘、磁带等其它媒介并转让、
   出售、租赁、授予使用权给第三方。

6. 富士施乐、富士施乐的销售公司、特约经销商以及本软件的授权人对于因将本软件与
   注意及限制事项中规定以外的机器或程序组合，或者因改变本软件而产生的损害、
   损失将不负责任。

7. 富士施乐、富士施乐的销售公司、特约经销商以及本软件的授权人对本软件不承担任
   何保证责任及赔偿责任。

=======================================
PCL 6 打印机驱动程序 6.12.2版本 补充信息
=======================================

通过以下项目对本打印机驱动程序进行说明。

1. 目标硬件产品
2. 要求
3. 总体说明
4. 限制事项
5. 软件升级

---------------------------------------------------
1. 目标硬件产品
---------------------------------------------------
FUJI XEROX PrimeLink C9070
           PrimeLink C9065

---------------------------------------------------
2. 要求
---------------------------------------------------
请注意，本驱动程序在运行以下操作系统的计算机上工作。

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
  Microsoft(R) Windows(R) 7
  Microsoft(R) Windows(R) 8.1
  Microsoft(R) Windows(R) 10

  请访问我们的网站以查询最新的软件和受支持的操作系统。

---------------------------------------------------
3. 总体说明
---------------------------------------------------
* 请在安装打印机驱动程序前关闭所有运行的应用程序。

* 请在安装了打印机驱动程序的更新版本后重新启动计算机。

* 如您已删除了打印机驱动程序的较旧版本，请在安装新版本前重新启动
  计算机。

* 某些应用程序提供打印份数及分页等打印功能。如无特别指示，请始终从
  应用程序中选择这些打印功能。请在打印机驱动程序对话中选择一些高级
  选项，如双面打印、样本打印或应用程序中未提供的功能。

* 通过控制面板对打印机驱动程序的默认设定进行任何更改前，请关闭打印
  机驱动程序对话框及/或应用程序中的打印对话。

* 如电子分页输出与分页功能共同运行不良时，您可尝试不选择应用程序中
  的“分页”选项，而勾选打印机驱动程序中的“分页”复选框。

* 对于通过网络进行的安装，如果您右击[打印机]文件夹，
  从菜单进入[用管理员帐户运行]并选择[添加打印机...]，
  则可能不会产生打印机图标。

* 应该按照操作系统文件命名约定重新命名打印机图标。使用符号或
  特殊字符可能导致命名错误或不期望的打印机驱动程序行为。

* 在Windows群集环境中安装打印机驱动程序之前，您需要在群集中的
  每个节点上进行安装。

---------------------------------------------------
4. 限制事项
---------------------------------------------------
* 支持Package-Aware的驱动程序的限制事项
  - 驱动程序并非Microsoft WHQL认证驱动程序
  在上述情况及服务器-客户端环境下，当在服务器上
  添加或升级该打印机驱动程序时，客户端上可能会
  显示提示用户安装该打印机驱动程序的对话框或
  用户帐户控制对话框。

* 关于色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印
  为了获得完全符合在应用程序的UI上指定的色彩(彩色/黑白)的打印结果，
  请将[使用应用程序指定的色彩模式打印]设定为[有]，
  并将[色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印]设定为[有]，
  然后进行打印。

  打印机驱动程序的[色彩模式]、[使用应用程序指定的色彩模式打印]、
  [色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印]设定和
  打印结果的关系如下所示。

  * [使用应用程序指定的色彩模式打印]为[无]时
    将忽略从应用程序指定的色彩模式，而按照驱动程序UI上的
    [色彩模式]的设定进行打印。

  * [使用应用程序指定的色彩模式打印]为[有]时
    - [色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印]为[有]时
      将使用从应用程序指定的色彩模式进行打印。
      未从应用程序指定色彩模式时，将使用在驱动程序UI上设定的
      [色彩模式]进行打印。

    - [色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印]为[无]时
      驱动程序UI上的[色彩模式]设定为[彩色]时，
      将使用从应用程序指定的色彩模式进行打印。
      驱动程序UI上的[色彩模式]设定为[黑白]时，
      将忽略从应用程序指定的色彩模式，而以黑白进行打印。
      未从应用程序指定色彩模式时，
      将使用在驱动程序UI上设定的[色彩模式]进行打印。

* 在Microsoft Windows 7或更高版本上，从[设备和打印机]文件夹选择打印机。
  选择打印机的属性，并在[共享]标签上单击[更改共享选项]。
  然后，指定自定义纸张尺寸。

* 此驱动程序的默认分辨率为600dpi。（自动显示）
  当通过与此驱动程序的任一种分辨率不同的驱动程序输出时，
  如下所列的错误可能出现，这取决于应用程序的规格或限制。

  - 文件的输出排版改变。
  - 线条或图案的输出结果改变。
  - 不必要的线条在副本上印出。
  - 必要的线条未在副本上印出。

  在此情况下，通过更改[高级]标签上[分辨率]的设定，此状况
  可能得到改善。

* 当打印出来的形式或图表和您在屏幕上所见的不同，改变下列设置会
  减轻问题。

  - 在[色彩选项]标签更改[图像画质]设置。
  - 在[色彩选项]标签更改[图像类型]和[图像自动校正]设置。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中将[快速图像处理]设置为[无]。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中将[依照分辨率使用细线绘图]
    设置为[有]。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中更改[分辨率]设置。
  - 在]高级[标签的[图像选项]组中更改[半色调打印]设置。

* 空白分隔页
  如果将[EMF假脱机]设为[启用]或指定了页眉、页脚和水印，并对
  奇数页数的文档执行[双面]打印，取决于应用程序或操作系统，可能
  在最后一页处插入一个空白页。

* 在[色彩选项]标签更改[图像画质]设置可能会改变打印版面。

* 依据应用程序，如果驱动程序的分辨率为高时，则打印数据将很大，
  打印可能无法正常进行。
  此种情况发生时，请指定下列设定：
  - 在「高级」标签的「图像选项」组中将「分辨率」指定为「300dpi」
    或「200dpi」。

* 对于某些应程序，如果以高分辨率打印粘贴的图像，则打印数据将变大，
  并可能导致打印速度极慢。
  在[高级]标签的[图像选项]组中更改以下设定，输出的打印数据大小
  可能会变小。
  - 将[图像压缩]指定为[标准]或[照片]，或将[分辨率]指定为
    [300dpi]或[200dpi]。

* 当从QuarkXpress 6.1英文版的应用程序打印时，如果[图像画质]设为
  [高分辨率]，并且驱动程序的分辨率为[1200dpi]，则文档可能以
  空白页打印。此问题可通过将驱动程序的分辨率更改为[自动]来避免。

* 当指定纸盘为[自动]进行打印作业时，请确保在应用程序中设定
  纸张大小为驱动程序支持的纸张大小，以使自动供纸功能可用。

* 当使用[图像叠图]功能时，使用与您要打印的文挡的纸张大小，分辨率
  和图像设置一样的格式数据。如果格式数据和按格式数据合成的页面的
  设置不同，就会得不到预期的打印效果。

* 当使用[图像叠图]时，由于某些应用程序把背景涂成白色来打印，带有
  叠图的图像可能被隐藏。这类应用程序包括Internet Explorer和WordPad。

* 当打印一个超越打印机驱动程序打印区域的文档时，如果选择
  每张页数（N合1）并将边距选为[标准]，打印内容会重叠。
  当出现此情况时，在[图像选项]标签的[边距]单选按钮组中选择[无]。

* 要使用[信箱保存]功能，您必须预先获取已登记接收方的信箱号码和密码。
  关于如何登记信箱，请参照机器的《管理员说明书》。

* 取决于用户使用的应用程序，根据输出双面打印时指定的如副本数等条件，
  将自动插入空白页进行页面调整。在此情况下，应用程序将包含空白页插入。
  通过更改以下设定，性能可能得到改善。
   - 在[高级]标签上勾选[跳过空白页]。

* 即使选择了[跳过空白页]，空白页也可能在下列情况中被打印输出：
  - 页面含有换行。
  - 页面含有空格。
  - 页面含有换行和空格。
  - 从应用程序发送了白色背景画图指示。

* 对于Microsoft Word，即使指定了[跳过空白页]，当文件中包含
  空白页时，也可能输出空白页。

* 对于使用Microsoft Windows Server 2008群集环境的客户

  <1> 在群集环境中指定自定义纸张尺寸，为群集环境中所有的物理节点
      指定通用设定。

  <2> 按下[从打印机获得信息]按钮时，[打印机搜索方式]对话框出现，
      输入打印机的网络地址。

  <3> 删除群集环境中的驱动程序
      删除虚拟服务器上的驱动程序后，删除所有待用节点上的驱动程序。
      ** 从待用节点删除驱动程序
        (1) 将待用节点更改为实际节点。
        (2) 在虚拟服务器上安装打印机。
        (3) 从虚拟服务器删除驱动程序。

  <4> 删除驱动程序
      删除打印机图标后，从[服务器属性]中删除驱动程序。 然后，重新
      启动计算机。

* [用户信息的设定]对话框中的[取消]按钮
  对于有些应用程序，如果在使用[用户信息的设定]对话框上的
  [提交作业时提示用户输入]设定进行打印时取消[输入用户信息]对话框，
  可能显示一个警告信息对话框。此警告信息对话框可能指示打印机错误，
  但是，实际上打印机没有问题。此种情况下，请忽略警告信息并继续操作。

* 当[高级]标签的[EMF假脱机]设为[禁用]时，有混合结构的文档可能在
  打印输出时出现问题，如输出图像变形及/或失败。

* 要更改自定义纸张尺寸的设置，需要有管理员权限。在Windows Server 2008上，
  从打印机文件夹选择打印机，右击进入[用管理员帐户运行]并选择[属性]。
  在[用户帐户控制]中单击[继续]之后，您可从属性更改设置。

  当在纸张尺寸中指定的自定义纸张尺寸等于标准纸张尺寸时，
  可能会像指定了标准纸张尺寸一样执行打印作业。
  要输出自定义纸张尺寸，请在输出尺寸中指定自定义纸张尺寸。

* 在防火墙的默认设置下，无法检索跨子网广播中的数据。
  对于跨子网数据检索，请直接指定地址，勿使用广播。

* 从Microsoft Internet Explorer创建文件受限制。您无法将指定
  文件夹中的格式数据文件保存为[创建/登记格式]中的默认值。
  创建/登记格式数据文件之前，请将文件夹更改为可用作创建文件的
  文件夹（如[文档文件夹]）。

* 在保护模式下使用  Microsoft Internet Explorer时，以下功能将受到限制。
  - [作业类型]（[机密打印]/[样本打印]/[时间指定打印]/[信箱保存]）
    的设置项目不能被编辑。
  - [喜好设定]功能的[保存]及[编辑]被禁用。
  - [水印]功能的[新建]、[编辑]及[删除]被禁用。
  - [通过电子邮件通知作业结束]的设定不能更改。
  要更改这些功能的设定，请从[打印机]文件夹打开文档的默认设定。

* 有关服务器-客户端环境的补充和限制事项
  （服务器-客户端环境问题1）
  如果打印机被用于共享打印机，并且服务器的操作系统被升级，
  则在Windows Vista客户端可能显示驱动程序必须升级的信息，
  从而导致打印失败。
  在此情况下，必须在客户端重新安装打印驱动程序才能进行打印。

  （服务器-客户端环境问题2）
  在服务器-客户端环境中，在服务器一端添加或升级打印驱动程序之后，
  如果有信息显示需要在客户端升级打印驱动程序，打印可能无法被执行。
  通过以下设定可避免此问题。

  <在客户端PC上更改组策略设置>
  1. 在客户端PC上以管理员身份登录。
  2. 打开命令提示符并执行"gpedit.msc"，以打开[本地组策略编辑器]。
  3. 按以下顺序打开左侧的树结构。
     [用户配置]
     [管理模板]
     [控制面板]
     [打印机]
  4. 双击右侧画面中的[指向和打印限制]。
  5. 单击[已禁用]单选按钮。
  6. 单击[确定]以关闭窗口。
  7. 关闭[本地组策略编辑器]。

  有关此问题的更多详情，请参照以下URL。
  https://support.microsoft.com/zh-cn/kb/946225

* 有关同时设有装订和打孔时的打印限制事项
  对某些纸张尺寸同时指定了单钉和打孔时，可能无法执行装订和打孔。

* 应用程序的色彩模式设定
  要使用Windows应用商店的应用程序进行彩色打印，请从Windows桌面打开
  [设备和打印机]，鼠标右键单击您的打印机，选择[打印首选项]，然后确认
  [打印首选项]对话框上[纸张/输出]标签上的[色彩模式]设为[彩色]。
  如果[打印首选项]对话框上[纸张/输出]标签上的[色彩模式]继续设为[黑白]，
  则输出将以黑白打印进行，即使您从设备超级按钮选择了打印机，并在之后
  显示的打印首选项画面上将[色彩模式]指定为[彩色]。

* Microsoft Outlook
  打印计划时，以彩色打印的部分可能会因色彩缺失而看起来是
  黑白打印。
  如果使用彩色墨粉打印的结果使其看起来像灰色，计数器仍将
  该作业计为彩色打印。
 
  在这些情况下，可通过以下方法避免问题发生。
  1. 关闭Outlook。
  2. 右键单击[设备和打印机]中的打印机图标，然后打开[打印首选项]。
  3. 单击[确定]按钮关闭[打印首选项]。

  在使用共享打印机图标的情况下，共享打印机的新用户可通过以下
  方法避免问题发生。（只允许管理员进行操作。）
  1. 右键单击[设备和打印机]中的打印机图标，然后打开[打印机属性]。
  2. 在[高级]选项卡下打开[打印默认值]。
  3. 单击[确定]按钮关闭[打印默认值]。
  4. 关闭[打印机属性]。

* 在Microsoft Windows 8.1及更高版本，即使已经指定了[注释]和[水印]，
  可能仍不会打印注释和水印。
  要使这些功能生效，请在[高级]标签上将[EMF假脱机]设为[启用]。

---------------------------------------------------
5. 软件升级
---------------------------------------------------
   最新软件可通过本公司网站获取。

    http://www.fujixerox.com.cn/

   通讯费用由客户自行承担。


-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft、Windows、Windows Server、Word、Excel、PowerPoint、Internet Explorer
和Visio是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标。

Adobe、Acrobat和Reader是Adobe Systems Incorporated的商标。

CentreWare为施乐公司(Xerox Corporation)的注册商标。

其他公司名称和产品名称为各所属公司的商标或注册商标。

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) 富士施乐有限公司 2018-2019
