■  许可协议  ■

本软件的许可协议条款如下所示。

1. 本软件的版权属于富士施乐股份有限公司(以下简称富士施乐)及授权人所拥有。

2. 本软件以使用兼容的富士施乐产品(以下简称兼容产品)为目的，仅可在购买兼容产品的
   国家使用。

3. 使用本软件时，请遵守富士施乐明确指示的注意及限制事项(以下简称注意及限制事项)。

4. 禁止修改、改变本软件的全部或部分内容，或者通过逆向工程、逆向编译或逆向汇编进
   行解析。

5. 禁止利用通信线路发布本软件，以及将本软件拷贝至软盘、磁带等其它媒介并转让、
   出售、租赁、授予使用权给第三方。

6. 富士施乐、富士施乐的销售公司、特约经销商以及本软件的授权人对于因将本软件与
   注意及限制事项中规定以外的机器或程序组合，或者因改变本软件而产生的损害、
   损失将不负责任。

7. 富士施乐、富士施乐的销售公司、特约经销商以及本软件的授权人对本软件不承担任
   何保证责任及赔偿责任。

=======================================
PCL 6 打印机驱动程序 6.12.2版本 补充信息
=======================================

通过以下项目对本打印机驱动程序进行说明。

1. 目标硬件产品
2. 要求
3. 总体说明
4. 限制事项
5. 软件升级

---------------------------------------------------
1. 目标硬件产品
---------------------------------------------------
FUJI XEROX PrimeLink C9070
           PrimeLink C9065

---------------------------------------------------
2. 要求
---------------------------------------------------
请注意，本驱动程序在运行以下操作系统的计算机上工作。

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows(R) 7 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
  Microsoft(R) Windows(R) 8.1 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 10 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2016

  请访问我们的网站以查询最新的软件和受支持的操作系统。

---------------------------------------------------
3. 总体说明
---------------------------------------------------
* 请在安装打印机驱动程序前关闭所有运行的应用程序。

* 请在安装了打印机驱动程序的更新版本后重新启动计算机。

* 如您已删除了打印机驱动程序的较旧版本，请在安装新版本前重新启动
  计算机。

* 某些应用程序提供打印份数及分页等打印功能。如无特别指示，请始终从
  应用程序中选择这些打印功能。请在打印机驱动程序对话中选择一些高级
  选项，如双面打印、样本打印或应用程序中未提供的功能。

* 通过控制面板对打印机驱动程序的默认设定进行任何更改前，请关闭打印
  机驱动程序对话框及/或应用程序中的打印对话。

* 如电子分页输出与分页功能共同运行不良时，您可尝试不选择应用程序中
  的“分页”选项，而勾选打印机驱动程序中的“分页”复选框。

* 对于通过网络进行的安装，如果您右击[打印机]文件夹，
  从菜单进入[用管理员帐户运行]并选择[添加打印机...]，
  则可能不会产生打印机图标。

* 应该按照操作系统文件命名约定重新命名打印机图标。使用符号或
  特殊字符可能导致命名错误或不期望的打印机驱动程序行为。

* 在Windows群集环境中安装打印机驱动程序之前，您需要在群集中的
  每个节点上进行安装。

---------------------------------------------------
4. 限制事项
---------------------------------------------------
* 支持Package-Aware的驱动程序的限制事项
  - 驱动程序并非Microsoft WHQL认证驱动程序
  在上述情况及服务器-客户端环境下，当在服务器上
  添加或升级该打印机驱动程序时，客户端上可能会
  显示提示用户安装该打印机驱动程序的对话框或
  用户帐户控制对话框。

* 关于色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印
  为了获得完全符合在应用程序的UI上指定的色彩(彩色/黑白)的打印结果，
  请将[使用应用程序指定的色彩模式打印]设定为[有]，
  并将[色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印]设定为[有]，
  然后进行打印。

  打印机驱动程序的[色彩模式]、[使用应用程序指定的色彩模式打印]、
  [色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印]设定和
  打印结果的关系如下所示。

  * [使用应用程序指定的色彩模式打印]为[无]时
    将忽略从应用程序指定的色彩模式，而按照驱动程序UI上的
    [色彩模式]的设定进行打印。

  * [使用应用程序指定的色彩模式打印]为[有]时
    - [色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印]为[有]时
      将使用从应用程序指定的色彩模式进行打印。
      未从应用程序指定色彩模式时，将使用在驱动程序UI上设定的
      [色彩模式]进行打印。

    - [色彩模式为黑白时优先使用应用程序指定的色彩模式打印]为[无]时
      驱动程序UI上的[色彩模式]设定为[彩色]时，
      将使用从应用程序指定的色彩模式进行打印。
      驱动程序UI上的[色彩模式]设定为[黑白]时，
      将忽略从应用程序指定的色彩模式，而以黑白进行打印。
      未从应用程序指定色彩模式时，
      将使用在驱动程序UI上设定的[色彩模式]进行打印。

* 在Microsoft Windows 7或更高版本上，从[设备和打印机]文件夹选择打印机。
  选择打印机的属性，并在[共享]标签上单击[更改共享选项]。
  然后，指定自定义纸张尺寸。

* 此驱动程序的默认分辨率为600dpi。（自动显示）
  当通过与此驱动程序的任一种分辨率不同的驱动程序输出时，
  如下所列的错误可能出现，这取决于应用程序的规格或限制。

  - 文件的输出排版改变。
  - 线条或图案的输出结果改变。
  - 不必要的线条在副本上印出。
  - 必要的线条未在副本上印出。

  在此情况下，通过更改[高级]标签上[分辨率]的设定，此状况
  可能得到改善。

* 当打印出来的形式或图表和您在屏幕上所见的不同，改变下列设置会
  减轻问题。

  - 在[色彩选项]标签更改[图像画质]设置。
  - 在[色彩选项]标签更改[图像类型]和[图像自动校正]设置。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中将[快速图像处理]设置为[无]。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中将[依照分辨率使用细线绘图]
    设置为[有]。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中更改[分辨率]设置。
  - 在]高级[标签的[图像选项]组中更改[半色调打印]设置。

* 空白分隔页
  如果将[EMF假脱机]设为[启用]或指定了页眉、页脚和水印，并对
  奇数页数的文档执行[双面]打印，取决于应用程序或操作系统，可能
  在最后一页处插入一个空白页。

* 在[色彩选项]标签更改[图像画质]设置可能会改变打印版面。

* 依据应用程序，如果驱动程序的分辨率为高时，则打印数据将很大，
  打印可能无法正常进行。
  此种情况发生时，请指定下列设定：
  - 在「高级」标签的「图像选项」组中将「分辨率」指定为「300dpi」
    或「200dpi」。

* 对于某些应程序，如果以高分辨率打印粘贴的图像，则打印数据将变大，
  并可能导致打印速度极慢。
  在[高级]标签的[图像选项]组中更改以下设定，输出的打印数据大小
  可能会变小。
  - 将[图像压缩]指定为[标准]或[照片]，或将[分辨率]指定为
    [300dpi]或[200dpi]。

* 当从QuarkXpress 6.1英文版的应用程序打印时，如果[图像画质]设为
  [高分辨率]，并且驱动程序的分辨率为[1200dpi]，则文档可能以
  空白页打印。此问题可通过将驱动程序的分辨率更改为[自动]来避免。

* 当指定纸盘为[自动]进行打印作业时，请确保在应用程序中设定
  纸张大小为驱动程序支持的纸张大小，以使自动供纸功能可用。

* 当使用[图像叠图]功能时，使用与您要打印的文挡的纸张大小，分辨率
  和图像设置一样的格式数据。如果格式数据和按格式数据合成的页面的
  设置不同，就会得不到预期的打印效果。

* 当使用[图像叠图]时，由于某些应用程序把背景涂成白色来打印，带有
  叠图的图像可能被隐藏。这类应用程序包括Internet Explorer和WordPad。

* 当打印一个超越打印机驱动程序打印区域的文档时，如果选择
  每张页数（N合1）并将边距选为[标准]，打印内容会重叠。
  当出现此情况时，在[图像选项]标签的[边距]单选按钮组中选择[无]。

* 要使用[信箱保存]功能，您必须预先获取已登记接收方的信箱号码和密码。
  关于如何登记信箱，请参照机器的《管理员说明书》。

* 取决于用户使用的应用程序，根据输出双面打印时指定的如副本数等条件，
  将自动插入空白页进行页面调整。在此情况下，应用程序将包含空白页插入。
  通过更改以下设定，性能可能得到改善。
   - 在[高级]标签上勾选[跳过空白页]。

* 即使选择了[跳过空白页]，空白页也可能在下列情况中被打印输出：
  - 页面含有换行。
  - 页面含有空格。
  - 页面含有换行和空格。
  - 从应用程序发送了白色背景画图指示。

* 对于Microsoft Word，即使指定了[跳过空白页]，当文件中包含
  空白页时，也可能输出空白页。

* 对于使用Microsoft Windows Server 2008群集环境的客户

  <1> 在群集环境中指定自定义纸张尺寸，为群集环境中所有的物理节点
      指定通用设定。

  <2> 按下[从打印机获得信息]按钮时，[打印机搜索方式]对话框出现，
      输入打印机的网络地址。

  <3> 删除群集环境中的驱动程序
      删除虚拟服务器上的驱动程序后，删除所有待用节点上的驱动程序。
      ** 从待用节点删除驱动程序
        (1) 将待用节点更改为实际节点。
        (2) 在虚拟服务器上安装打印机。
        (3) 从虚拟服务器删除驱动程序。

  <4> 删除驱动程序
      删除打印机图标后，从[服务器属性]中删除驱动程序。 然后，重新
      启动计算机。

* [用户信息的设定]对话框中的[取消]按钮
  对于有些应用程序，如果在使用[用户信息的设定]对话框上的
  [提交作业时提示用户输入]设定进行打印时取消[输入用户信息]对话框，
  可能显示一个警告信息对话框。此警告信息对话框可能指示打印机错误，
  但是，实际上打印机没有问题。此种情况下，请忽略警告信息并继续操作。

* 当[高级]标签的[EMF假脱机]设为[禁用]时，有混合结构的文档可能在
  打印输出时出现问题，如输出图像变形及/或失败。

* 要更改自定义纸张尺寸的设置，需要有管理员权限。在Windows Server 2008上，
  从打印机文件夹选择打印机，右击进入[用管理员帐户运行]并选择[属性]。
  在[用户帐户控制]中单击[继续]之后，您可从属性更改设置。

  当在纸张尺寸中指定的自定义纸张尺寸等于标准纸张尺寸时，
  可能会像指定了标准纸张尺寸一样执行打印作业。
  要输出自定义纸张尺寸，请在输出尺寸中指定自定义纸张尺寸。

* 在防火墙的默认设置下，无法检索跨子网广播中的数据。
  对于跨子网数据检索，请直接指定地址，勿使用广播。

* 从Microsoft Internet Explorer创建文件受限制。您无法将指定
  文件夹中的格式数据文件保存为[创建/登记格式]中的默认值。
  创建/登记格式数据文件之前，请将文件夹更改为可用作创建文件的
  文件夹（如[文档文件夹]）。

* 在保护模式下使用  Microsoft Internet Explorer时，以下功能将受到限制。
  - [作业类型]（[机密打印]/[样本打印]/[时间指定打印]/[信箱保存]）
    的设置项目不能被编辑。
  - [喜好设定]功能的[保存]及[编辑]被禁用。
  - [水印]功能的[新建]、[编辑]及[删除]被禁用。
  - [通过电子邮件通知作业结束]的设定不能更改。
  要更改这些功能的设定，请从[打印机]文件夹打开文档的默认设定。

* 有关服务器-客户端环境的补充和限制事项
  （服务器-客户端环境问题1）
  如果打印机被用于共享打印机，并且服务器的操作系统被升级，
  则在Windows Vista客户端可能显示驱动程序必须升级的信息，
  从而导致打印失败。
  在此情况下，必须在客户端重新安装打印驱动程序才能进行打印。

  （服务器-客户端环境问题2）
  在服务器-客户端环境中，在服务器一端添加或升级打印驱动程序之后，
  如果有信息显示需要在客户端升级打印驱动程序，打印可能无法被执行。
  通过以下设定可避免此问题。

  <在客户端PC上更改组策略设置>
  1. 在客户端PC上以管理员身份登录。
  2. 打开命令提示符并执行"gpedit.msc"，以打开[本地组策略编辑器]。
  3. 按以下顺序打开左侧的树结构。
     [用户配置]
     [管理模板]
     [控制面板]
     [打印机]
  4. 双击右侧画面中的[指向和打印限制]。
  5. 单击[已禁用]单选按钮。
  6. 单击[确定]以关闭窗口。
  7. 关闭[本地组策略编辑器]。

  有关此问题的更多详情，请参照以下URL。
  https://support.microsoft.com/zh-cn/kb/946225

* 有关同时设有装订和打孔时的打印限制事项
  对某些纸张尺寸同时指定了单钉和打孔时，可能无法执行装订和打孔。

* 应用程序的色彩模式设定
  要使用Windows应用商店的应用程序进行彩色打印，请从Windows桌面打开
  [设备和打印机]，鼠标右键单击您的打印机，选择[打印首选项]，然后确认
  [打印首选项]对话框上[纸张/输出]标签上的[色彩模式]设为[彩色]。
  如果[打印首选项]对话框上[纸张/输出]标签上的[色彩模式]继续设为[黑白]，
  则输出将以黑白打印进行，即使您从设备超级按钮选择了打印机，并在之后
  显示的打印首选项画面上将[色彩模式]指定为[彩色]。

* Microsoft Outlook
  打印计划时，以彩色打印的部分可能会因色彩缺失而看起来是
  黑白打印。
  如果使用彩色墨粉打印的结果使其看起来像灰色，计数器仍将
  该作业计为彩色打印。
 
  在这些情况下，可通过以下方法避免问题发生。
  1. 关闭Outlook。
  2. 右键单击[设备和打印机]中的打印机图标，然后打开[打印首选项]。
  3. 单击[确定]按钮关闭[打印首选项]。

  在使用共享打印机图标的情况下，共享打印机的新用户可通过以下
  方法避免问题发生。（只允许管理员进行操作。）
  1. 右键单击[设备和打印机]中的打印机图标，然后打开[打印机属性]。
  2. 在[高级]选项卡下打开[打印默认值]。
  3. 单击[确定]按钮关闭[打印默认值]。
  4. 关闭[打印机属性]。

* 即使已经指定了[注释]和[水印]，可能仍不会打印注释和水印。
  要使这些功能生效，请在[高级]标签上将[EMF假脱机]设为[启用]。

---------------------------------------------------
5. 软件升级
---------------------------------------------------
   最新软件可通过本公司网站获取。

    http://www.fujixerox.com.cn/

   通讯费用由客户自行承担。


-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft、Windows、Windows Server、Word、Excel、PowerPoint、Internet Explorer
和Visio是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标。

Adobe、Acrobat和Reader是Adobe Systems Incorporated的商标。

CentreWare为施乐公司(Xerox Corporation)的注册商标。

其他公司名称和产品名称为各所属公司的商标或注册商标。

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) 富士施乐有限公司 2018-2019
