===============================================================================
ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
===============================================================================

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของซอฟต์แวร์นี้ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า ซอฟต์แวร์) ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์เป็นของ FUJIFILM Business Innovation Corp. (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า FUJIFILM Business Innovation)
และเป็นของผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิม

2. คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ FUJIFILM Business Innovation (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้) ภายในประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

3. คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหมายเหตุและข้อจำกัด (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า หมายเหตุและข้อจำกัด) ที่ระบุไว้โดย FUJIFILM Business Innovation
ในขณะที่ใช้งานซอฟต์แวร์

4. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง, แก้ไข, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, แยกส่วนซอฟต์แวร์
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์

5. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์บนเครือข่ายการสื่อสาร รวมทั้งการโอน, จำหน่าย, ให้เช่า
หรือให้เช่าซื้อซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลที่สามโดยการทำซอฟต์แวร์ซ้ำลงในสื่อต่างๆ เช่น ฟลอปปีดิสก์ หรือ เทปแม่เหล็ก

6. FUJIFILM Business Innovation, คู่ค้า, ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ FUJIFILM Business Innovation และผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิมของซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำซอฟต์แวร์ไปใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมใดๆ
ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมายเหตุและข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ หรือจากการดัดแปลงซอฟต์แวร์ในทุกกรณี

7. FUJIFILM Business Innovation, คู่ค้า, ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ FUJIFILM Business Innovation และผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิมของซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันต่อความรับผิดใดๆ
อันเนื่องมาจากซอฟต์แวร์

============================================
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ PCL 6 เวอร์ชั่น 7.0.1
============================================

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการพิมพ์สำหรับรายการต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เป้าหมาย 
2. ข้อกำหนด
3. ข้อคิดเห็นทั่วไป
4. ข้อจำกัด
5. การอัพเดตซอฟต์แวร์

---------------------------------------------------
1. ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เป้าหมาย 
---------------------------------------------------
FUJIFILM Apeos C8180
         Apeos C7580
         Apeos C6580

---------------------------------------------------
2. ข้อกำหนด
---------------------------------------------------
โปรดทราบว่าโปรแกรมควบคุมการพิมพ์นี้จะสามารถใช้งานได้
กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

   Microsoft(R) Windows(R) 8.1
   Microsoft(R) Windows(R) 10

   กรุณาตรวจสอบซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นล่าสุดที่รองรับได้จากเว็บไซต์ของเรา

---------------------------------------------------
3. ข้อคิดเห็นทั่วไป
---------------------------------------------------
* ให้ปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ก่อนเริ่มการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์

* จำเป็นต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ภายหลังการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ที่อัพเกรดเวอร์ชั่นเสมอ

* หากคุณได้ลบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์เวอร์ชั่นเก่าออกไป คุณจำเป็นต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ทุกครั้ง

* บางแอพพลิเคชั่นจะมีตัวเลือกการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสำเนาและจำนวนการจัดเรียงชุด  ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์ใน
   แอพพลิเคชั่นเสมอ  เว้นแต่ว่าจะมีคำแนะนำระบุให้ไม่ต้องเลือก ใช้กล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์เพื่อเลือกตัวเลือกขั้นสูง
   เช่น การพิมพ์ 2 ด้าน, ชุดตัวอย่าง หรือ ตัวเลือกอื่นที่ไม่ปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่น

* ให้ปิดกล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์และ/หรือแอพพลิเคชั่นเสมอ
   ให้พิมพ์กล่องโต้ตอบออกมาก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่าเริ่มต้นของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ผ่านทางแผงควบคุม

* หากงานเอาท์พุตจัดชุดของคุณไม่สามารถใช้งานได้ดีกับการทำสำเนาแบบจัดชุด คุณอาจลองยกเลิกตัวเลือก "จัดชุด" ในแอพพลิเคชั่น 
   และทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย "จัดชุด" ที่อยู่ในโปรแกรมควบคุมการพิมพ์แทน

* หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้เริ่มใช้งานหรือเป็นผู้สร้างสมุดรายชื่อแฟกซ์  ผู้ใช้ดังกล่าวก็อาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้
   จากการเข้าใช้อย่างไม่ถูกต้องของผู้ใช้นี้ โปรแกรมควบคุมจะแสดงข้อความผิดพลาดขึ้นเพื่อแจ้งว่า สมุดรายชื่อแฟกซ์เริ่มต้นนั้น
   ไม่สามารถระบุตำแหน่งหรือสมุดรายชื่อแฟกซ์ดังกล่าวนั้นไม่สามารถถูกระบุได้ ในทางกลับกัน หากผู้ใช้ต้องการให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถ
   เข้าใช้สมุดรายชื่อแฟกซ์ของตนได้ ผู้ใช้ดังกล่าวก็ต้องระบุชื่อกลุ่มหรือรายชื่อผู้ใช้ที่จะอนุญาตให้เข้าใช้งานได้และจะต้องให้สิทธิ์
   ในการ 'เปลี่ยน' ข้อมูลไฟล์สมุดรายชื่อแฟกซ์เป็นอย่างน้อย

* คุณจำเป็นต้องส่งแฟกซ์แยกให้กับผู้รับแต่ละรายที่ได้มีการระบุ F-code, รหัสผ่าน หรือคุณลักษณะการส่งแบบซีเคียวไว้
   มิฉะนั้นเครื่องพิมพ์จะไม่สนใจคำสั่ง F-code, รหัสผ่าน หรือคุณลักษณะการส่งแบบซีเคียว เมื่อทำการจัดส่งแฟกซ์ไปยัง
   ผู้รับหลายคน งานที่ส่งไปจะถูกพิมพ์ไปยังปลายทางที่ระบุไว้โดยตรง

* สำหรับการติดตั้งผ่านทางเครือข่ายนั้นอาจไม่มีการสร้างไอคอนเครื่องพิมพ์ขึ้น
   หากคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์ [เครื่องพิมพ์] และไปที่ [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล] จากเมนู
   และเลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์...]

* การเปลี่ยนชื่อไอคอนเครื่องพิมพ์จะต้องเป็นไปตามแบบแผนการตั้งชื่อไฟล์ของระบบปฏิบีติการ การใช้สัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ
   อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการเปลี่ยนชื่อ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์โดยที่คุณไม่คาดคิดได้

* ก่อนการเริ่มติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ในสภาพแวดล้อม Windows แบบคลัสเตอร์ คุณจะต้องทำการติดตั้งบนแต่ละโหมดในคลัสเตอร์

---------------------------------------------------
4. ข้อจำกัด
---------------------------------------------------
* ข้อจำกัดเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่รองรับ Package-Aware
  - โปรแกรมควบคุมนี้ไม่ใช่โปรแกรมควบคุมที่รับรองโดย Microsoft WHQL
  สำหรับกรณีข้างต้นในสภาพแวดล้อมแบบเซิร์ฟเวอร์-ไคลเอ็นต์ หากมีการเพิ่มหรือ
  อัพเกรดโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบขึ้น
  เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทำการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ หรืออาจแสดงกล่องโต้ตอบ
  การควบคุมบัญชีผู้ใช้ทางฝั่งของไคลเอ็นต์

* เกี่ยวกับ [จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชันสีที่ระบุเมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ]
  สำหรับงานพิมพ์ที่ได้ ที่สอดคล้องกับการตั้งค่าสีที่ระบุโดยแอพพลิเคชัน UI ให้ตั้งค่าทั้ง
  [พิมพ์โดยใช้แอพพลิเคชันสีที่ระบุ] และ [จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชันสีที่ระบุ
  เมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ] เป็น [เปิด]

  ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมการพิมพ์
  ([เลือกสีงานพิมพ์], [พิมพ์โดยใช้แอพพลิเคชันสีที่ระบุ] และ [จัดลำดับความสำคัญ
  ของแอพพลิเคชันสีที่ระบุเมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ]) และงานพิมพ์ที่ได้

  * [พิมพ์โดยใช้แอพพลิเคชันสีที่ระบุ]: [ปิด]
    สีงานพิมพ์ที่ระบุโดยแอพพลิเคชันจะถูกยกเว้น และการตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์]
    ของโปรแกรมควบคุม UI จะถูกใช้สำหรับการพิมพ์

  * [พิมพ์โดยใช้แอพพลิเคชันสีที่ระบุ]: [เปิด]
    - [จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชันสีที่ระบุเมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ]: [เปิด]
      สีงานพิมพ์ที่ระบุโดยแอพพลิเคชันจะถูกใช้สำหรับการพิมพ์ หากไม่มีการระบุสีงานพิมพ์
      โดยแอพพลิเคชัน การตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์] ของโปรแกรมควบคุม UI
      จะถูกใช้สำหรับการพิมพ์

    - [จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชันสีที่ระบุเมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ]: [ปิด]
      หากตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์] ของโปรแกรมควบคุม UI เป็น [สี] สีงานพิมพ์
      ที่ระบุโดยแอพพลิเคชันจะถูกใช้สำหรับการพิมพ์ และหากตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์]
      ของโปรแกรมควบคุม UI เป็น [สีขาวดำ] สีงานพิมพ์ที่ระบุโดยแอพพลิเคชัน
      จะถูกยกเว้น และงานพิมพ์ที่ได้จะเป็นสีขาวดำ หากไม่มีการระบุสีงานพิมพ์
      โดยแอพพลิเคชัน การตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์] ของโปรแกรมควบคุม UI จะถูก
      ใช้สำหรับการพิมพ์

* สำหรับ Microsoft Windows 8.1 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่านั้นให้เลือกเครื่องพิมพ์
   จากโฟลเดอร์ [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] เลือกคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ 
   แล้วคลิกที่ปุ่ม [เปลี่ยนตัวเลือกการใช้ร่วมกัน] บนแท็บ [การใช้ร่วมกัน]
   จากนั้นให้ระบุขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

* ความละเอียดเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมควบคุมนี้คือ 600dpi (ระบุโดยอัตโนมัติ)
   หากการแสดงผลผ่านโปรแกรมควบคุมที่ซึ่งความละเอียดแตกต่างไปจากของโปรแกรมควบคุมนี้ ก็อาจมีข้อผิดพลาด
   ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะหรือข้อจำกัดต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นด้วย

   - เค้าโครงการพิมพ์ของเอกสารเปลี่ยนไป
   - ผลการพิมพ์ของเส้นหรือรูปแบบเปลี่ยนไป
   - มีเส้นที่ไม่ต้องการถูกพิมพ์ลงบนเอาท์พุต
   - เส้นที่ต้องการไม่ถูกพิมพ์ลงบนเอาท์พุต

   ในกรณีนี้อาจแก้ไขได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของ [ความละเอียด] ที่อยู่ในแท็บ [ขั้นสูง]

* หากพบรูปแบบการพิมพ์หรือไดอะแกรมที่แตกต่างออกไปจากที่คุณเห็นบนหน้าจอ การเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้
   อาจช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

   - เปลี่ยนการตั้งค่า [คุณภาพของภาพ] ที่อยู่ในแท็บ [ตัวเลือกของภาพ]
   - เปลี่ยนการตั้งค่า [ชนิดของภาพ] และ [การแก้ไขภาพอัตโนมัติ] ที่อยู่ในแท็บ [ตัวเลือกของภาพ]
   - ตั้งค่า [การประมวลผลความเร็วสูง] ในแท็บ [ขั้นสูง] ให้เป็น [ปิด]
   - ตั้งค่า [วาดลวดลายที่มีความละเอียด] ในแท็บ [ขั้นสูง] ให้เป็น [เปิด]
   - เปลี่ยนการตั้งค่า [ความละเอียด] จากกลุ่ม [ตัวเลือกของภาพ] ในแท็บ [ขั้นสูง]
   - เปลี่ยนการตั้งค่า [Halftone Print] จากกลุ่ม [ตัวเลือกของภาพ] ในแท็บ [ขั้นสูง]

* แผ่นแทรกเปล่า
   หากคุณตั้งค่าการจัดคิว EMF ไปที่ [เปิดใช้งาน] หรือกำหนดหัวกระดาษ,
   ท้ายกระดาษและลายน้ำไว้ และทำการพิมพ์แบบ 2 ด้านโดยมีจำนวนหน้า
   ของเอกสารเป็นเลขคี่ เครื่องอาจทำการแทรกหน้าเปล่าไปที่หน้าสุดท้าย
   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นหรือระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ใช้อยู่

* เค้าโครงการพิมพ์อาจไม่เหมือนเดิมหากคุณเปลี่ยน [คุณภาพของภาพ] ที่อยู่ในแท็บ [ตัวเลือกของภาพ]

* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น หากโปรแกรมควบคุมมีความละเอียดสูง อาจทำให้ข้อมูลการพิมพ์มีขนาดใหญ่
   และไม่สามารถพิมพ์งานได้อย่างถูกต้อง หากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ให้ดำเนินการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
   - ตั้งค่า [ความละเอียด] จากกลุ่ม [ตัวเลือกของภาพ] ในแท็บ [ขั้นสูง] ให้เป็น [300 dpi] หรือ [200 dpi]

* ในบางแอพพลิเคชั่น หากทำการพิมพ์ภาพตัดแปะโดยใช้ความละเอียดสูง อาจทำให้ข้อมูลการพิมพ์มีขนาดใหญ่ขึ้น และอาจส่งผลต่อความเร็ว
   ในการพิมพ์เป็นอย่างมาก
   คุณอาจแก้ไขขนาดข้อมูลการพิมพ์ของเอาท์พุตได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้จากกลุ่ม [ตัวเลือกของภาพ] ในแท็บ [ขั้นสูง]
   - ตั้งค่า [การบีบอัดภาพ] ให้เป็น [มาตรฐาน] หรือ [ภาพ] หรือเปลี่ยน [ความละเอียด] ให้เป็น [300 dpi] หรือ [200 dpi]

* เมื่อทำการพิมพ์จากแอพพลิเคชั่น QuarkXpress 6.1E หากตั้งค่า [คุณภาพของภาพ] ไว้ที่
   [ความละเอียดสูง] และความละเอียดของโปรแกรมควบคุมอยู่ที่ [1200 dpi] อาจทำให้เครื่องพิมพ์เอกสารเปล่าออกมา
   คุณอาจหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการเปลี่ยนค่าความละเอียดของโปรแกรมควบคุมให้เป็น [อัตโนมัติ]

* เมื่อพิมพ์งานโดยกำหนดแหล่งที่มาของกระดาษไว้เป็น อัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าขนาดกระดาษใน
   แอพพลิเคชั่นไว้ให้เป็นขนาดที่โปรแกรมควบคุมรองรับสำหรับการใช้งานคุณสมบัติการป้อนกระดาษอัตโนมัติแล้ว

* เมื่อใช้คุณสมบัติรูปแบบการพิมพ์ทับ ให้ใช้ฟอร์มที่มีขนาดกระดาษ, ความละเอียด และการตั้งค่าภาพที่เหมือนกันกับเอกสาร
   ที่คุณต้องการพิมพ์ออกมา หากมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันระหว่างข้อมูลฟอร์มและหน้าของฟอร์ม อาจส่งผลให้เกิดการพิมพ์งานออกมา
   ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่คาดหมายไว้ได้

* เมื่อใช้คุณสมบัติรูปแบบการพิมพ์ทับ อาจมีบางแอพพลิเคชั่นที่พิมพ์พื้นหลังเป็นสีขาวก็อาจทำให้รูปแบบการพิมพ์ทับนั้นไม่เห็นผลได้  
   แอพลลิเคชั่นดังกล่าวนี้รวมถึง Internet Explorer และ WordPad ด้วยเช่นกัน

* งานพิมพ์อาจออกมาในลักษณะที่เหลื่อมหรือทับซ้อนกันหากมีการเลือกจำนวนหน้าต่อแผ่น (หน้า) และระยะขอบ [มาตรฐาน]
   เมื่อพิมพ์เอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่การพิมพ์ที่กำหนดไว้สำหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพ์นั้น
   หากเปิดปัญหาดังกล่าว ให้เลือก [ไม่มี] จากกลุ่มปุ่มตัวเลือก [ระยะขอบ] ในแท็บ [ตัวเลือกของภาพ]

* หากคุณยกเลิกงานที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการโดยผ่านโปรแกรมควบคุม แอพพลิเคชั่นอาจแสดงกล่องโต้ตอบที่มีข้อความเตือนขึ้นมา 
   อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดในเครื่องพิมพ์ก็ตาม ในกรณีดังกล่าว
   ให้ดำเนินการต่อโดยไม่ต้องสนใจข้อความเตือนนั้น

* หากต้องการใช้คุณสมบัติ [จัดเก็บในโฟลเดอร์ทางไกล] คุณจำเป็นต้องมีหมายเลขโฟลเดอร์ผู้รับที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านไว้ล่วงหน้าก่อน
   สำหรับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ โปรดดูที่คู่มือผู้ดูแลระบบ

* เครื่องอาจทำการแทรกหน้าว่างโดยอัตโนมัติสำหรับการปรับหน้าตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ เช่น จำนวนสำเนาที่กำหนดไว้เมื่อมีการพิมพ์ 2 ด้าน
   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นที่ลูกค้าใช้ด้วย  ในกรณีนี้ การแทรกหน้าว่างจะรวมอยู่ในแอพพลิเคชั่น
   อย่างไรก็ตามคุณอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
   - ตรวจสอบ [ข้ามหน้าว่าง] ที่อยู่ในแท็บ [ขั้นสูง]

* แม้ว่าจะได้เลือก [ข้ามหน้าว่าง] ไว้แล้วก็ตาม เครื่องอาจจะยังมีการพิมพ์หน้าว่างออกมาในกรณีต่อไปนี้
   - ในหน้ากระดาษมีแต่การเลื่อนบรรทัด
   - ในหน้ากระดาษมีแต่การเว้นวรรคหรือช่องว่าง
   - ในหน้ากระดาษมีแต่การเลื่อนบรรทัดและการเว้นวรรคหรือช่องว่าง
   - มีคำสั่งจากแอพพลิเคชั่นให้วาดพื้นหลังสีขาว

* สำหรับ Microsoft Word แม้ว่าจะมีการระบุ [ข้ามหน้าว่าง] เมื่อมีหน้าว่างรวมอยู่ในเอกสารแล้วก็ตาม แต่ก็อาจจะยังมีการพิมพ์หน้าว่างออกมา

* สำหรับลูกค้าที่ใช้ Microsoft Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์

   <1> หากต้องการระบุขนาดกระดาษแบบกำหนดเองในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์
          ให้กำหนดการตั้งค่าทั่วไปสำหรับโหนดกายภาพทั้งหมดในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์

   <2> เมื่อกล่องโต้ตอบ [ค้นหาเครื่องพิมพ์] ปรากฏขึ้นหลังการกดปุ่ม [หาข้อมูลจากเครื่องพิมพ์]
          ก็ให้ใส่ที่อยู่เครือข่ายของเครื่องพิมพ์

   <3> การลบโปรแกรมควบคุมในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์
          ภายหลังการลบโปรแกรมควบคุมในเซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้วก็ให้ลบโปรแกรมควบคุมเหล่านั้น
          ออกจากโหนดสแตนด์บายทั้งหมดด้วย
          ** การลบโปรแกรมควบคุมออกจากโหนดสแตนด์บาย
               (1) ให้เปลี่ยนจากโหนดสแตนด์บายเป็นโหนดที่ใช้อยู่
               (2) ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์เสมือน
               (3) ลบโปรแกรมควบคุมออกจากเซิร์ฟเวอร์เสมือน

   <4> การลบโปรแกรมควบคุม
          ภายหลังจากที่ลบไอคอนเครื่องพิมพ์ออกไปแล้วก็ให้ลบโปรแกรมควบคุมออกจาก
          [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์] จากนั้นให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

* ปุ่ม [ยกเลิก] ในกล่องโต้ตอบ [ตั้งค่ารายละเอียดผู้ใช้]
   ในบางแอพพลิเคชั่น คุณอาจเห็นกล่องโต้ตอบที่มีข้อความเตือนปรากฏขึ้น
   หากคุณยกเลิกกล่องโต้ตอบ [ใส่รายละเอียดผู้ใช้]  ในขณะที่พิมพ์ด้วยการตั้งค่า [แสดงผู้ใช้สำหรับรายการเมื่อส่งงาน] ในกล่องโต้ตอบ [ตั้งค่ารายละเอียดผู้ใช้]
   กล่องโต้ตอบที่มีข้อความเตือนนี้อาจแสดงในรูปข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์
   ซึ่งในความเป็นจริงนั้นเครื่องพิมพ์ไม่มีปัญหาใดๆ

   ในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการต่อโดยไม่ต้องสนใจข้อความเตือนนั้น

* หากตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ในแท็บ [ขั้นสูง] ให้เป็น [ปิดใช้งาน] อาจทำให้เกิดปัญหาสำหรับเอกสารบางรายการที่มีโครงสร้างซับซ้อน
   เช่น ภาพพิมพ์ออกมาเพี้ยนและงานพิมพ์ล้มเหลว

* หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง คุณจำเป็นต้องเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ  ใน Windows Server 2008
   ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ แล้วคลิกขวาเพื่อไปที่ [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล] และเลือก [คุณสมบัติ]
   หลังจากที่คลิก [ดำเนินการต่อ] ใน [การควบคุมบัญชีผู้ใช้] คุณก็จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ที่คุณสมบัติ

   หากขนาดกระดาษที่กำหนดเองนั้นเท่ากับขนาดกระดาษมาตรฐานที่ระบุไว้ในขนาดกระดาษ เครื่องอาจดำเนินการพิมพ์งานตามขนาดกระดาษ [มาตรฐาน] ที่กำหนดไว้
   หากต้องการให้พิมพ์งานออกมาเป็นแบบกำหนดขนาดกระดาษเอง คุณต้องระบุขนาดกระดาษที่กำหนดเองในขนาดเอกสารที่ได้

* สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นของไฟร์วอลล์นั้นจะไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลในการส่งแบบข้ามซับเน็ตได้
  ในการเรียกใช้ข้อมูลแบบข้ามซับเน็ตนั้น โปรดอย่าใช้การส่งแบบกระจาย และระบุที่อยู่โดยตรง

* มีข้อจำกัดในด้านการใช้งานสำหรับการพิมพ์แฟกซ์ในโหมดที่ได้รับการป้องกันของ
   Internet Explorer ไว้ดังนี้
   - อาจมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นทันทีภายหลังการสั่งพิมพ์แฟกซ์
   - ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการเก็บสมุดรายชื่อแฟกซ์จะไม่ใช่โฟลเดอร์สาธารณะซึ่งใช้เป็น
     ที่เก็บโดยปกติทั่วไปที่คุณจะใช้สำหรับการสร้างไฟล์ได้ แต่จะเป็นโฟลเดอร์อื่น เช่น
     โฟลเดอร์ส่วนบุคคลแทน ดังนั้นเนื้อหาของสมุดรายชื่อแฟกซ์จึงแตกต่างไปจากอันที่
     ลงทะเบียนไว้ด้วยแอพพลิเคชั่นอื่น
   - คุณสมบัติการนำเข้าไปที่รายการของสมุดรายชื่อแฟกซ์ไม่ทำงาน

* มีข้อจำกัดในด้านการใช้งานสำหรับการสร้างไฟล์จาก Microsoft Internet Explorer
   คุณจะไม่สามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้นใน [สร้าง / ลงทะเบียนฟอร์ม] ได้
   เปลี่ยนโฟลเดอร์ให้เป็นอันที่สามารถใช้สำหรับสร้างไฟล์ได้ (เช่น "โฟลเดอร์เอกสาร") ก่อนการสร้าง/
   การลงทะเบียนฟอร์มสำหรับไฟล์ข้อมูล

* มีการจำกัดการใช้งานของฟังก์ชั่นต่อไปนี้ในโหมดที่ได้รับการป้องกันของ Microsoft Internet Explorer
   - ไม่สามารถแก้ไขรายการการตั้งค่าสำหรับ [ประเภทของงาน] ([ซีเคียวพรินต์] / [ชุดตัวอย่าง] /
      [พิมพ์ตามเวลาที่ตั้ง] / [จัดเก็บในโฟลเดอร์ทางไกล]) ได้
   - ฟังก์ชั่น [การตั้งค่าที่บันทึก], [บันทึก] และ [แก้ไข] ถูกปิดใช้งาน
   - ฟังก์ชั่น [ลายน้ำ], [สร้าง], [แก้ไข] และ [ลบ] ถูกปิดใช้งาน
   - ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับตัวเลือก [แจ้งเตือนงานที่เสร็จสิ้นผ่านทางอีเมล์]
   หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของฟังก์ชั่นเหล่านี้ ให้ไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นของเอกสารจาก
   โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์

* หมายเหตุและข้อจำกัดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมแบบไคลเอนต์
- เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมแบบไคลเอนต์ ประเด็นที่ (1)
   หากมีการใช้งานเครื่องพิมพ์อยู่ในรูปของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน และระบบปฏิบัติการของ
   เซิร์ฟเวอร์กำลังอยู่ระหว่างการอัพเกรด คุณอาจเห็นข้อความ จำเป็นต้องอัพเดตโปรแกรมควบคุม
   ปรากฏขึ้นในไคลเอนต์ ซึ่งอาจทำให้การพิมพ์ล้มเหลวได้
   หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ใหม่ในไคลเอนต์เพื่อให้
   สามารถพิมพ์งานได้อีกครั้ง

- เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมแบบไคลเอนต์ ประเด็นที่ (2)
   สำหรับเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมแบบไคลเอนต์ คุณอาจไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ได้
   ภายหลังการเพิ่มหรืออัพเกรดโปรแกรมควบคุมการพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์
   หากมีข้อความปรากฏขึ้นว่าจำเป็นต้องอัพเกรดโปรแกรมควบคุมการพิมพ์บนไคลเอนต์
   ซึ่งคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้โดยการตั้งค่าดังต่อไปนี้

   <เปลี่ยนการตั้งค่านโยบายกลุ่มบนเครื่องพีซีแบบไคลเอนต์>
   1. ลงชื่อเข้าระบบในเครื่องพีซีแบบไคลเอนต์ในฐานะผู้ดูแล
   2. เปิดพร้อมท์คำสั่งและพิมพ์ "gpedit.msc". เพื่อเปิด [ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายใน]
   3. เปิดทรีทางด้านซ้ายตามลำดับดังนี้
       [การกำหนดค่าผู้ใช้]
       [เทมเพลทการดูแลระบบ]
       [แผงควบคุม]
       [เครื่องพิมพ์]
   4. ดับเบิลคลิกที่ [ข้อควรทราบและข้อจำกัดในการพิมพ์] จากบานหน้าต่างด้านขวา
   5. คลิกปุ่มตัวเลือก [ปิดใช้งาน]
   6. คลิก [ตกลง] เพื่อปิดหน้าต่าง
   7. ปิด [ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายใน]

* ข้อจำกัดสำหรับการพิมพ์ที่มีการตั้งค่าตัวเลือกลวดเย็บและการเจาะรูในคราวเดียวกัน
   สำหรับกระดาษบางขนาด คุณอาจไม่สามารถใช้งานตัวเลือกลวดเย็บและการเจาะรูได้
   หากมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลือกลวดเย็บ 1 อันพร้อมกับการเจาะรูในคราวเดียวกัน

* การตั้งค่าการเลือกสีงานพิมพ์จากแอพพลิเคชั่น
   หากต้องการพิมพ์สีจากแอพพลิเคชั่นของ Windows Store ให้ไปที่
   [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] บนเดสก์ท็อปของ Windows จากนั้นให้คลิกขวา
   ที่เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเลือก [กำหนดลักษณะการพิมพ์] และให้ตรวจดูว่า
   [เลือกสีงานพิมพ์] ที่อยู่ในแท็บ [พื้นฐาน] ของกล่องโต้ตอบ
   [กำหนดลักษณะการพิมพ์] นั้นถูกตั้งไปไว้ที่ [สี] แล้ว
   หากการตั้งค่าของ [เลือกสีงานพิมพ์] บนแท็บ [พื้นฐาน] ของกล่องโต้ตอบ
   [กำหนดลักษณะการพิมพ์] ยังคงเป็น [สีขาวดำ] จะทำให้เอาท์พุตที่ออกมากลายเป็น
   สีขาวดำแม้ว่าคุณจะได้ระบุการเลือกสีงานพิมพ์ไว้เป็น [สี] ในหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์
   ที่ปรากฏภายหลังการเลือกเครื่องพิมพ์จากทางลัดของอุปกรณ์แล้วก็ตาม

* ข้อจำกัดเกี่ยวกับ Adobe Acrobat/Reader
   หากคุณระบุจำนวนหน้าไว้ที่ [2] หรือมากกว่านั้นสำหรับช่อง [ชุด] ในกล่องโต้ตอบ [พิมพ์] สำหรับ Adobe Acrobat/Reader เครื่องอาจไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ตามปกติ

* Microsoft Outlook
  ในการพิมพ์หมายกำหนดการ ส่วนที่จะต้องพิมพ์เป็นรูปแบบสีอาจถูกพิมพ์ออกมาในรูปแบบขาว-ดำ
  เมื่อมีการใช้ผงหมึกสีในการสร้างเฉดสีเทา มิเตอร์จะนับงานนั้นเป็นการพิมพ์สี
 
  ในกรณีดังกล่าว คุณจะสามารถป้องกันปัญหาได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  1. ปิด Outlook
  2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ใน [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] และเปิด [กำหนดลักษณะการพิมพ์]
  3. คลิกปุ่ม [ตกลง] เพื่อปิด [กำหนดลักษณะการพิมพ์]

  ในกรณีที่ใช้ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้รายใหม่ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันจะสามารถป้องกันปัญหาได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ (การดำเนินการนี้สามารถทำได้โดยผู้ดูแลเท่านั้น)
  1. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ใน [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] แล้วเปิด [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]
  2. ไปที่แท็บ [ขั้นสูง] และเปิด [ค่าเริ่มต้นการพิมพ์]
  3. คลิกที่ปุ่ม [ตกลง] เพื่อปิด [ค่าเริ่มต้นการพิมพ์]
  4. ปิด [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]

* ข้อจำกัดเกี่ยวกับการพิมพ์ที่มีการตั้งค่า [ซอง] ใน [ชนิดกระดาษ]
   หากทำการพิมพ์โดยมีการตั้งค่า [ซอง] ใน [ชนิดกระดาษ] หรือ [ชนิด]
   อาจทำให้มีการพิมพ์งานออกมาอย่างไม่ถูกต้องได้
   หากต้องการพิมพ์ลงบนซอง ให้ไปที่กล่องโต้ตอบ [การเลือกกระดาษขั้นสูง] และตั้งค่า [ถาดกระดาษ] ไปที่ [ถาด 5 (บายพาส)] จากนั้นให้ตั้ง [ชนิดกระดาษบายพาส] ไปที่ [ซอง]

* สำหรับ Microsoft Windows 8.1 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า คุณอาจไม่สามารถพิมพ์ คำอธิบายประกอบ และ ลายน้ำ ได้แม้ว่าจะได้ระบุตัวเลือก [คำอธิบายประกอบ] และ [ลายน้ำ] ไว้แล้วก็ตาม
   หากต้องการให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ ให้ไปที่แท็บ [ขั้นสูง] แล้วตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ไปที่ [เปิดใช้งาน]

---------------------------------------------------
5. การอัพเดตซอฟต์แวร์
---------------------------------------------------
    คุณสามารถตรวจสอบซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของเรา

        https://fujifilm.com/fbglobal

    ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร

-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows, Windows Server, Word, Excel, PowerPoint,
Internet Explorer และ Visio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของหรือเครื่องหมายการค้า
ของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

Adobe, Acrobat และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ
Adobe ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

ชื่ออื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัท
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัทนั้น

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) FUJIFILM Business Innovation Corp. 2021
