■  사용권 계약  ■

이 소프트웨어(이하 제공된 소프트웨어라고 칭함)의 사용권 계약 조건은 다음과
같습니다.

1. 제공된 소프트웨어의 저작권은 FUJIFILM Business Innovation Corp.(이하 FUJIFILM Business Innovation라고 칭함)
   및 원 권리자에게 귀속됩니다.

2. 제공된 소프트웨어는 지원하는 FUJIFILM Business Innovation 제품(이하 지원 제품이라고 칭함)을
   사용하는 목적으로 지원 제품을 구입한 국가에서만 사용할 수 있습니다.

3. 제공된 소프트웨어를 사용할 때 FUJIFILM Business Innovation가 명시한 주의 및 제한 사항 등(이하
   주의 및 제한 사항 등이라고 칭함)을 준수해야 합니다.

4. 제공된 소프트웨어의 일부 또는 전부를 변경, 수정, 리버스 엔지니어링, 디컴파일,
   디스어셈블 작업을 수행하는 행위는 허용되지 않습니다.

5. 제공된 소프트웨어를 네트워크를 통해 여러 사람에게 배포하거나, 플로피 디스크,
   자기 테이프 등과 같은 다른 매체로 복제하여 제3자에게 양도, 판매, 대여, 사용을
   허락하는 행위는 허용되지 않습니다.

6. FUJIFILM Business Innovation, FUJIFILM Business Innovation 채널 파트너, 공인 대리점 및 제공된 소프트웨어 원
   권리자는 제공된 소프트웨어의 주의 및 제한 사항 등에서 특정 이외의 기기 또는
   프로그램과 조합하거나 제공된 소프트웨어의 수정으로 인한 모든 우연적 또는
   결과적 손해나 손실에 대하여 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다.

7. FUJIFILM Business Innovation, FUJIFILM Business Innovation 채널 파트너, 공인 대리점 및 제공된 소프트웨어 원
   권리자는 제공된 소프트웨어에 관한 보증 및 손해 배상에 대하여 어떠한 경우에도
   책임을 지지 않습니다.

이상

===============================================================================
PCL 6 프린터 드라이버 버전 7.0.1 추가 정보
===============================================================================

이 문서에서는 프린터 드라이버에 대한 정보가 다음과 같이 제공됩니다.

1. 대상 하드웨어 제품
2. 요구사항
3. 일반사항
4. 제한사항
5. 소프트웨어 업데이트

---------------------------------------------------
1. 대상 하드웨어 제품
---------------------------------------------------
FUJIFILM Apeos C8180
         Apeos C7580
         Apeos C6580

---------------------------------------------------
2. 요구사항
---------------------------------------------------
이 드라이버는 다음과 같은 운영 체제의 컴퓨터에서 작동합니다.

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
  Microsoft(R) Windows(R) 8.1 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 10 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2016
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2019

  당사 웹 사이트를 방문하여 최신 소프트웨어 및 지원 운영 체제를 확인하십시오.

---------------------------------------------------
3. 일반사항
---------------------------------------------------
* 프린터 드라이버를 설치하기 전에 실행중인 모든 애플리케이션을
  종료하여 주십시오.

* 업그레이드 버전의 프린터 드라이버를 설치한 후에는 컴퓨터를
  재부팅하여 주십시오.

* 이전 버전의 프린터 드라이버를 삭제한 경우에는 새 버전을
  설치하기 전에 컴퓨터를 재부팅하여 주십시오.

* 일부 애플리케이션에는 프린트 매수 및 분류와 관련된 옵션이
  있습니다. 다른 지시가 없다면 항상 애플리케이션에서 프린트 옵션을
  선택하여 주십시오.
  프린터 드라이버 대화상자에서는 양면 프린트, 샘플 프린트,
  애플리케이션에서 사용할 수 없는 기타 옵션 등 고급 옵션을
  선택할 수 있습니다.

* 제어판에서 프린터 드라이버의 기본 설정을 변경하기 전에
  먼저 프린터 드라이버 대화 상자나 애플리케이션 프린트 대화 상자를
  항상 닫아 주십시오.

* 작업 오프셋 출력이 분류 매수와 일치하지 않으면 애플리케이션에서
  [분류] 옵션을 해제한 다음 프린터 드라이버에서 [분류]를 
  선택하여 주십시오.

* 폰북이 초기화되지 않았거나 현재 사용자로 생성되지 않은 경우,
  액세스할 수 없을 수도 있습니다.
  이러한 무단 액세스의 경우, 드라이버에서 기본 팩스 폰북을 찾을 수
  없거나 지정한 팩스 폰북을 식별할 수 없다는 에러 메시지가
  표시됩니다.
  또한, 다른 사용자가 자신의 팩스 폰북을 사용하도록 할 경우,
  액세스하려는 그룹과 사용자를 지정하고 최소한 팩스 폰북 데이터
  파일에 대한 '변경' 권한을 허가해야 합니다.

* [F Code], [비밀번호], [메일박스통신]으로 지정된 수신자에게는
  개별적으로 팩스 작업을 송신해야 합니다.
  그렇지 않으면 팩스 작업을 여러 수신자에서 송신할 경우 프린터에서
  [F Code], [비밀번호], [메일박스통신]을 항상 무시합니다.
  전송된 작업은 항상 모든 지정된 수신국에서 직접 프린트됩니다.

* 네크워크를 통해 프린터를 설치할 경우, [프린터] 폴더를 오른쪽 클릭하여
  [관리자 권한으로 실행]으로 이동한 다음 [프린터 추가...]를 선택하면 프린터
  아이콘이 생성되지 않을 수 있습니다.

* 프린터 아이콘 이름은 항상 OS 표기법에 따라야 합니다. 기호나
  특수 문자로 인해 에러나 예상치 못한 프린터 작동이 생길 수
  있습니다.

* Windows 클러스트 환경에서 프린터 드라이버를 설치하려면, 먼저 각
  클러스트의 노드에서 드라이버를 설치해야 합니다.

---------------------------------------------------
4. 제한사항
---------------------------------------------------
* Package-Aware 지원 드라이버 제한사항
  - Microsoft WHQL 인증 드라이버가 아님
  위의 경우 서버-클라이언트 환경에서 서버 측에 프린터 드라이버를
  추가하거나 업그레이드하면 클라이언트 측에 프린터 드라이버 설치 
  대화 상자 또는 사용자 계정 컨트롤 대화 상자가 나타날 수 있습니다.

* 컬러모드에서 흑백 선택 시에는 응용 프로그램 컬러 지정을 우선하여 프린트
  응용 프로그램 UI에서 지시한 컬러 설정(컬러/흑백)과 같은 프린트 결과를 취득하려면
  [응용 프로그램 컬러 지정으로 프린트]을 [선택함]으로 설정하고
  [컬러모드에서 흑백 선택 시에는 응용 프로그램 컬러 지정을 우선하여 프린트]를
  [선택함]으로 설정한 후 프린트하십시오.

  프린터 드라이버의 [컬러모드], [응용 프로그램 컬러 지정으로 프린트],
  [컬러모드에서 흑백 선택 시에는 응용 프로그램 컬러 지정을 우선하여 프린트] 설정과
  프린트 결과 관계는 다음과 같습니다.

  * [응용 프로그램 컬러 지정으로 프린트]: [선택안함]인 경우
    응용 프로그램에서 컬러모드 지정이 무시되고 드라이버 UI의
    [컬러모드] 설정으로 프린트됩니다.

  * [응용 프로그램 컬러 지정으로 프린트]: [선택함]인 경우
    - [컬러모드에서 흑백 선택 시에는 응용 프로그램 컬러 지정을 우선하여 프린트]: [선택함]인 경우
      응용 프로그램에서 지정한 컬러모드로 프린트됩니다.
      응용 프로그램에서 컬러모드를 지정하지 않으면 드라이버 UI에서
      설정한 [컬러모드]로 프린트됩니다.

    - [컬러모드에서 흑백 선택 시에는 응용 프로그램 컬러 지정을 우선하여 프린트]: [선택안함]인 경우
      드라이버 UI의 [컬러모드] 설정이 [컬러]인 경우
      응용 프로그램에서 지정한 컬러모드로 프린트됩니다.
      드라이버 UI의 [컬러모드] 설정이 [흑백]인 경우
      응용 프로그램에서 지정한 컬러모드는 무시되고 흑백으로 프린트됩니다.
      응용 프로그램에서 컬러모드를 지정하지 않으면
      드라이버 UI에서 설정한 [컬러모드]로 프린트됩니다.

* Microsoft Windows 8.1 이상 버전의 경우 [장치 및 프린터] 폴더에서
  프린터를 선택합니다. 해당 프린터의 [프린터 속성]을 선택한 다음 [공유] 탭에서
  [공유 옵션 변경]을 클릭하고 사용자정의 용지크기를 지정합니다.

* 드라이버 해상도의 초기값은 600dpi(자동 표시)입니다.
  이 드라이버의 해상도와 다른 해상도가 설정된 드라이버를 통해 출력하는 경우,
  애플리케이션 사양 및 제한에 따라 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다.

  - 원고의 프린트 레이아웃이 변경됩니다.
  - 선 또는 패턴의 프린트 결과가 변경됩니다.
  - 불필요한 선이 프린트 됩니다.
  - 필요한 선이 프린트되지 않습니다.

  이러한 경우에는 [상세 설정] 탭의 [해상도] 설정을 변경하여 상태를 개선할
  수 있습니다.

* 프린트된 패턴이나 다이어그램이 화면에서 보는 것과 다를 경우
  다음 설정을 변경하여 문제를 해결할 수 있습니다.

  - [이미지 옵션] 탭의 [화질 조정] 설정을 변경합니다.
  - [이미지 옵션] 탭의 [이미지 종류]와 [이미지 자동 교정] 설정을
    변경합니다.
  - [상세 설정] 탭에서 [이미지 고속처리]를 [선택안함]으로
    설정합니다.
  - [상세 설정] 탭에서 [해상도 패턴으로 묘사]를 [선택함]으로 설정합니다.
  - [상세 설정] 탭의 [이미지 옵션] 그룹에서 [해상도] 설정을 변경합니다.
  - [상세 설정] 탭의 [이미지 옵션] 그룹에서 [하프톤 프린트] 설정을
    변경합니다.

* 공백간지
  [EMF 스풀링]을 [선택함]으로 설정하거나 머리글, 바닥글, 워터마크를
  지정하고 홀수 페이지 문서를 [양면] 프린트하면 응용 프로그램 또는
  OS에 따라 마지막 페이지에 공백 페이지가 삽입될 수 있습니다.

* [이미지 옵션] 탭의 [화질 조정]을 변경하면 프린트 레이아웃도
  변경될 수 있습니다.

* 애플리케이션에 따라 프린터 드라이버의 해상도가 높은 경우에는
  프린트 데이터의 크기가 매우 커져 바르게 프린트되지 않습니다.
  이 경우 다음과 같이 설정하여 주십시오.
  - [상세 설정] 탭의 [이미지 옵셥] 그룹에서 [해상도]를 [300dpi] 또는
    [200dpi]으로 지정합니다.

* 일부 애플리케이션의 경우 붙여넣은 이미지를 고해상도로 인쇄하면
  프린트 데이터가 확장되고 인쇄 속도가 매우 느려질 수 있습니다.
  [상세 설정] 탭의 [이미지 옵션]에서 다음과 같이 설정하면
  출력 프린트 데이터 크기를 개선할 수 있습니다.
  - [이미지 압축]을 [표준] 또는 [사진]으로 지정하거나 [해상도]를
    [300dpi] 또는 [200dpi]로 설정합니다.

* QuarkXpress 6.1E 애플리케이션에서 프린트할 경우, [화질 조정]을
  [고해상도]로 설정하고 드라이버의 해상도를 [1200dpi]로 지정하면
  문서가 공백 페이지로 프린트될 수 있습니다.
  이 문제는 드라이버의 해상도를 [자동]으로 변경하면 해결할 수 있습니다.

* [용지공급]을 [자동]으로 지정하여 프린트 작업을 실시할 경우,
  애플리케이션의 [용지크기]를 드라이버가 자동 용지공급 기능을
  사용할 수 있는 용지크기로 설정하여 주십시오.

* 서식 오버레이 기능을 사용할 경우, 서식 데이터의 용지크기, 해상도,
  이미지 설정을 프린트하려는 문서와 동일하게 맞추어 사용하여
  주십시오.
  서식 데이터가 통합될 페이지와 서식 데이터 사이에 이러한 설정이
  서로 다르면 예상치 못한 프린트 결과가 나올 수 있습니다.

* 서식오버레이 기능을 사용할 경우 일부 애플리케이션이 프린트 할
  여백을 하얗게 칠해 서식 오버레이가 보이지 않을 수 있습니다.
  이러한 애플리케이션은 Internet Explorer와 워드패드를 포함합니다.

* 프린터 드라이버의 프린트 영역을 초과하는 문서를 프린트할 경우,
  [다중이미지(N-Up)]와 [프린트 영역]을 [표준]으로 설정하면 프린트 결과가
  오버랩될 수 있습니다.
  이 경우 [이미지 옵션] 탭의 [여백]에서 [선택안함]을 선택합니다.

* 드라이버에서 작업중인 팩스를 취소할 경우 애플리케이션에서 경고
  대화상자를 표시할 수 있습니다. 이것은 프린터에 에러가 없더라도
  표시되는 프린터 에러 메시지일 수 있습니다. 이 경우 경고 메시지를
  무시하고 계속 작업합니다.

* [메일박스 저장] 기능을 사용하려면 등록된 수신국의 메일박스 번호와
  비밀번호를 미리 알아야 합니다.
  메일박스 생성에 대한 자세한 내용은 관리자 사용설명서를 참고하여 주십시오.

* 사용하고 있는 애플리케이션별로 페이지 조정을 위한 공백 페이지가
  양면으로 프린트할 때 지정된 부수 등의 조건에 따라 자동으로
  삽입됩니다. 이때 공백 간지는 애플리케이션에서 삽입합니다.
  [상세 설정] 탭의 [공백 페이지 절약]을 선택하면 성능이 향상될 수 있습니다.

* [공백 페이지 절약]이 선택되었더라도 다음 경우에서는
  공백 페이지에 프린트됩니다.
  - 해당 페이지에 줄먹임만 있는 경우
  - 해당 페이지에 공백만 있는 경우
  - 해당 페이지에 줄먹임과 공백만 있는 경우
  - 애플리케이션에서 흰 배경 그리기를 지시한 경우

* [공백 페이지 절약]이 선택되었더라도 Microsoft Word에서 문서에
  공백 페이지가 있으면 출력됩니다.

* Microsoft Windows Server 2008 클러스터 환경 사용자의 경우

  <1> 클러스트 환경에서 사용자정의 용지크기를 지정하려면 클러스트
      환경에 있는 모든 물리적 노드에 공통 설정을 지정합니다.

  <2> [프린터 정보 가져오기] 버튼을 누르면 나타나는 [프린터 검색]
      대화상자에서 프린터 네트워크 주소를 입력합니다.

  <3> 클러스트 환경에서 드라이버 삭제
      가상 서버에서 드라이버를 삭제한 후 모든 대기 노드에서
      드라이버를 삭제합니다.
      ** 대기 노드에서 드라이버 삭제
         (1) 대기 노드를 활성 노드로 변경합니다.
         (2) 가상 서버에 프린터를 설치합니다.
         (3) 가상 서버에서 드라이버를 삭제합니다.

  <4> 드라이버 삭제
      드라이버 아이콘을 삭제한 후 [서버 등록 정보]에서 드라이버를
      삭제합니다. 그런 다음 컴퓨터를 재부팅합니다.

* [사용자 정보 설정] 대화상자의 [취소] 버튼
  일부 애플리케이션에서는 [사용자 정보 설정] 대화상자의 [설정용 사용자 프롬프트]
  설정으로 프린트할 때 [사용자 정보 입력] 대화상자를 취소하면
  경고 메시지가 표시될 수 있습니다.
  프린터에 오류가 없더라도 프린터 오류 메시지로 나타날 수 있습니다.

  이 경우 경고 메시지를 무식하고 계속 진행합니다.

* [상세 설정] 탭의 [EMF 스풀링]이 [선택안함]으로 설정된 경우에는
  일부 문서의 이미지가 제대로 출력되지 않거나 아예 출력되지
  않을 수 있습니다.

* 사용자정의 용지크기의 설정을 변경하려면 관리자 액세스 권한이
  필요합니다. Windows Server 2008의 프린터 폴더에서 프린터를 선택하고,
  오른쪽 클릭하여 [관리자 권한으로 실행]으로 이동합니다.
  [등록 정보]를 선택합니다. [사용자 계정 컨트롤]에서 [계속]을
  클릭하면 [등록 정보]에서 설정을 변경할 수 있습니다.

  표준 용지크기와 동일한 사용자정의 용지크기를 용지크기에 지정하면
  [표준] 용지크기로 지정한 것과 같이 프린트 작업이 수행됩니다.
  사용자정의 용지크기로 출력하려면 출력 크기에 사용자정의 용지크기를
  지정하십시오.

* 방화벽의 기본 설정으로는 서브넷 전체에 브로드캐스팅한 데이터를
  불러올 수 없습니다.
  이러한 데이터를 불러오려면 브로드캐스트를 사용하지 말고 주소를
  직접 지정합니다.

* Microsoft Internet Explorer의 보호 모드 상태에서 팩스 프린트를
  실행하면 다음과 같은 기능 제한이 있습니다.
  - 팩스 프린트 실행 후 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.
  - 팩스 폰북 저장 위치가 흔히 사용되는 공용 폴더가 아니라, 파일
    생성 등에 사용되는 개인 폴더와 같은 폴더입니다. 따라서, 팩스
    폰북의 내용이 다른 애플리케이션에서 등록된 것과 다릅니다.
  - 팩스 폰북의 [리스트로 불러오기] 기능이 실행되지 않습니다.

* Microsoft Internet Explorer에서 파일을 생성할 경우 제한이
  있습니다. [서식 작성/등록]에서 기본값으로
  지정한 폴더의 형식 데이터 파일은 저장할 수 없습니다.
  형식 데이터 파일을 생성/등록하기 전에 파일을 생성할 수 있는
  폴더로 변경합니다.

* 다음은 보호 모드에서 Microsoft Internet Explorer 사용 시 제한되는
  기능입니다.
  - [작업종류]([문서보호 프린트]/[샘플 프린트]/[시각지정 프린트]/
    [메일박스 저장])의 설정 항목을 편집할 수 없습니다.
  - [기본설정], [저장], [편집] 기능이 비활성화됩니다.
  - [워터마크], [신규], [편집], [삭제] 기능이 비활성화됩니다.
  - [작업 완료 메일 통지] 설정을 변경할 수 없습니다.
  이러한 기능의 설정을 변경하려면 프린터 폴더에서 문서의 기본 설정을 엽니다.

* 서버/클라이언트 환경에 대한 주의 및 제한 사항
  (서버/클라이언트 환경 문제 1)
  프린터가 공유 프린터인 경우, 서버 작동 시스템의 업그레이드 중에는
  Windows Vista 클라이언트 측에 드라이버의 업데이트 요구 메시지가 표시되고
  프린트가 출력되지 않을 수 있습니다.
  이 경우 클라이언트 측에 프린터 드라이버를 다시 설치하면 출력할 수 있습니다.

  (서버/클라이언트 환경 문제 2)
  서버/클라이언트 환경에서 서버 측의 프린터 드라이버가 추가되거나 업그레이드된 후에는
  클라이언트 측에 드라이버의 업데이트 요구 메시지가 표시되고
  프린트가 출력되지 않을 수 있습니다.
  이 문제는 아래와 같이 설정함으로써 방지할 수 있습니다.

  <클라이언트 PC의 그룹 정책 설정 변경>
  1.기계 관리자 모드로 클라이언트 PC에 로그인합니다.
  2.명령 프롬프트를 열고 "gpedit.msc"를 실행하여 [로컬 그룹 정책 편집기]를 시작합니다.
  3.아래의 순서에 따라 왼쪽 창의 트리를 엽니다.
    [사용자 구성]
    [관리 템플릿]
    [제어판]
    [프린터]
  4.오른쪽 창에서 [지정하여 인쇄 제한]을 더블클릭합니다.
  5.[사용 안함] 라디오 버튼을 클릭합니다.
  6.[확인]을 클릭하여 창을 닫습니다.
  7.[로컬 그룹 정책 편집기]를 종료합니다.

* 스테이플과 펀치 기능을 동시에 설정한 경우의 제한 사항
  용지 크기에 따라서는 1곳 스테이플과 펀치 기능이 동시에 작동되지 않을 수가 있습니다.

* 응용 프로그램에서 컬러모드 설정
  Windows 스토어 응용 프로그램에서 컬러로 프린트하려면 Windows
  데스크탑에서 [장치 및 프린터]를 열고 해당 프린터를 마우스 오른쪽
  버튼으로 클릭하여 [인쇄 기본 설정]을 선택한 다음 [인쇄 기본 설정]
  대화 상자에 있는 [기본] 탭의 [컬러 모드]가 [컬러]로 설정되어
  있는지 확인하십시오.
  [인쇄 기본 설정] 대화 상자에 있는 [기본] 탭의 [컬러 모드] 설정이
  [흑백]으로 되어 있으면 장치 참에서 프린터를 선택한 후 나타나는
  인쇄 설정 화면에서 컬러 모드를 [컬러]로 지정해도 흑백으로 출력됩니다.

* Adobe Acrobat/Reader의 제한 사항
  Adobe Acrobat/Reader의 [Print] 대화 상자에서 [Copies]에 [2] 이상의
  페이지 수를 지정하면 팩스가 정상적으로 전송되지 않을 수 있습니다.

* Microsoft Outlook
  프린트 예약 시 컬러 프린트 부분의 컬러가 누락되어 흑백으로 프린트될
  수 있습니다.
  회색 재현에 컬러 토너가 사용된 경우 사용 매수가 컬러 프린트 작업으로
  계산됩니다.

  이러한 경우 다음 방법으로 문제를 방지할 수 있습니다.
  1. Outlook을 닫습니다.
  2. [장치 및 프린터]의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽으로 클릭하여
      [인쇄 기본 설정]을 엽니다.
  3. [확인] 버튼을 클릭하여 [인쇄 기본 설정]을 닫습니다.

  공유 프린터 아이콘을 사용하는 경우 새 사용자는 다음 방법으로 문제를
  방지할 수 있습니다. (관리자만 가능)
  1. [장치 및 프린터]의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽으로 클릭하여
      [프린터 속성]을 엽니다.
  2. [고급] 탭으로 이동하여 [기본값으로 인쇄]를 엽니다.
  3. [확인] 버튼을 클릭하여 [기본값으로 인쇄]를 닫습니다.
  4. [프린터 속성]을 닫습니다.

* [용지종류]의 [봉투] 설정으로 프린트 시 제한 사항
  [용지종류] 또는 [종류]의 [봉투] 설정으로 프린트 시
  프린트 작업이 올바르게 수행되지 않을 수 있습니다.
  봉투 종류의 용지에 프린트하려면 [용지선택 상세 설정]
  대화 상자를 열고 [용지트레이]를  [트레이 5(수동)]로
  설정한 다음 [수동트레이 용지종류]를 [봉투]로 설정합니다.

* [주석] 및 [워터마크]를 지정해도 프린트되지 않을 수 있습니다.
  주석 및 워터마크를 프린트하려면 [상세 설정] 탭의 [EMF 스풀링]을
  [선택함]으로 설정하십시오.

---------------------------------------------------
5. 소프트웨어 업데이트
---------------------------------------------------
    최신 소프트웨어는 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

        https://fujifilm.com/fbglobal

    통신 비용은 고객 부담입니다.

-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows, Windows Server, Word, Excel, PowerPoint,Internet Explorer
및 Visio 는 Microsoft Incorporated의 등록 상표입니다.

Adobe, Acrobat, Reader는 Adobe 의 상표입니다.

그 밖의 모든 제품명 및 회사명은 각 소속 회사의 등록 상표 또는 상표입니다.

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) FUJIFILM Business Innovation Corp. 2021
