==================================================================== begin ===
  DocuCentre1058 Printer Driver
==============================================================================
  このファイルはDocuCentre1058 Printer Driverについての注意事項が記載されていま
す。ご使用になる前にぜひご一読ください。

１．インストールに関しての注意事項

  本Readme.txtと同フォルダのDrvsetup.exeを実行してインストールしてください。

  ・インストールプログラムを実行するには、コンピュータの管理者の権限でログオン
    する必要があります。
    コンピュータの管理者の権限がない場合には、インストールを続けることができま
    せん。

  尚、インストールは取扱説明書　操作手順(PCプリンター機能)編を参照して行なって
  ください。
  また、以下に該当しないかご確認ください。

（１）ご利用可能なエディション
  ------------------------------
    ※Windows(R) はすべて日本語版です。

    ・Microsoft(R) Windows(R) 10 Home (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 10 Pro (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 10 Enterprise (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 8.1 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 8.1 Pro (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 8.1 Enterprise (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 8 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 8 Pro (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 8 Enterprise (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 7 Home Premium SP1 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional SP1 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise SP1 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate SP1 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) Vista Home Basic SP2 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) Vista Home Premium SP2 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) Vista Business SP2 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) Vista Enterprise SP2 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) Vista Ultimate SP2 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition SP3 (x86)
    ・Microsoft(R) Windows(R) XP Professional SP3 (x86)

    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2016 Standard
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2016 Essentials
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2012 R2 Standard
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2012 R2 Essentials
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2012 Standard
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2012 Essentials
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2008 R2 Standard SP1
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2008 R2 Enterprise SP1
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2008 Standard SP2 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2008 Enterprise SP2 (x86/x64)
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 Standard Edition SP2 (x86)
    ・Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 Enterprise Edition SP2 (x86)

（２）印刷先ポートをSMBでインストールする場合について
  ------------------------------
  1)印刷先ポートがSMBのプリンターをインストールする場合、「プリンタとFAX」の
    「プリンタのインストール」もしくは「プリンタの追加」から行います。この時、
    起動するウィザード中で表示される選択肢として、使用説明書に従い次を選択して
    ください。
        ●このコンピュータに接続されているローカルプリンタ
    同じダイアログに次の選択肢も表示されますが、こちらからのインストールは、サ
    ポートしていません。選択しないでください。
        ○ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ

（３）共有プリンターをインストールする場合について
  ------------------------------
  1)共有プリンターをご使用になる場合は、次の手順に従って
    プリンタードライバーをインストールしてください。

    1-1) 共有プリンターのサーバーとして使用されるコンピュータに
         管理者権限を持つユーザーでログオンします。
    1-2) Drvsetup.exe を実行してプリンタードライバーをインストールします。
        「プリンターポートの設定/指定」画面では印刷に使用するポートを設定
         してください。
    1-3) スタートメニューから「プリンタとFAX」画面(※1)を開き、
         インストールしたプリンターを選択し、プリンターのプロパティを開きます。
    1-4)「共有」タブを開き、プリンターを共有設定にします。
         以上で、サーバーの設定は終了です。

    1-5) クライアントとして使用されるコンピュータに、管理者権限を持つ
         ユーザーでログオンします。
    1-6) Drvsetup.exe を実行してプリンタードライバーをインストールします。
        「プリンターポートの設定/指定」画面では、手動設定から
        「LPT1:ローカルポート」等、任意のポートを選択してください。

    1-7) スタートメニューから「エクスプローラー」を起動します。
    1-8)「マイ ネットワーク」(※2) の項目に表示されているサーバーの中から
         上記1-1のサーバー(※3)を選択し開いてください。
    1-9) ネットワークパスワードの入力を求められた場合は、
        「パスワードを記憶する」(※4) にチェックを入れた後、サーバーに
         ログオン可能な IDとパスワードを入力してください。
         ネットワークパスワードを入力せずに開けた場合は、以下にお進みください。

    1-10)「エクスプローラー」の画面を閉じます。 
    1-11) スタートメニューから「プリンタとFAX」画面(※1)を開き、インストール
          したプリンターを選択し、プリンターのプロパティを開きます。
    1-12)「ポート」タブを開きます。
    1-13)「ポートの追加」ボタンを押し、「プリンタ ポート」画面(※5)を
          開きます。
    1-14)「Local Port」を選択し、「新しいポート」ボタンを押します。
    1-15)「\\サーバーのコンピュータ名\共有プリンター名」と入力して
         「OK」ボタンを押します。
              サーバーのコンピュータ名：1-1のサーバーのコンピュータ名
                                        です。(※3)
              共有プリンター名        ：1-4のサーバー側で開いたプリンターの
                                        プロパティの「共有」タブに設定されて
                                        いる共有名です。
    1-16)「プリンタ ポート」画面(※5)を閉じます。
    1-17) 1-15 で作成したポートを選択します。
    1-18)「OK」ボタンを押して、プリンターのプロパティを閉じてください。


    (※1) ご使用の Windowsの種類により「デバイスとプリンター」「プリンタ」と
          表示されることがあります。

    (※2) ご使用の Windowsの種類により「ネットワーク」と表示されることが
          あります。
          また、ネットワーク環境により表示される場所が異なります。
   　     見つからない場合は、エクスプローラーのアドレス欄に、
          「\\サーバーのコンピューター名」と入力してEnterキーを押してください。

    (※3) サーバーのコンピューター名は、サーバーの「コントロールパネル」
          の「システム」を開き、コンピューター名を参照ください。
          
    (※4) ご使用の Windowsの種類により「資格情報を記録する」と表示されることが
          あります。

    (※5) ご使用の Windowsの種類により「プリンター ポート」と表示されることが
          あります。


２．アンインストール
  ・アンインストールプログラムを実行する時は、別のユーザをログオフさせてから行
　　ってください。
  ・アンインストールプログラムを実行する時は、他のアプリケーションをすべて終了
    させてから行ってください。
  ・アンインストールプログラムを実行するには、コンピュータの管理者の権限でログ
    オンする必要があります。
    コンピュータの管理者の権限がない場合には、アンインストールを続けることがで
    きません。

  尚、アンインストールは取扱説明書　操作手順(PCプリンター機能)編を参照して行な
  ってください。


３．プリンタードライバー ご使用時の注意事項

  DocuCentre1058は、多くの便利な機能を提供しております。
  アプリケーションによっては同様の機能を独自に実現しているものがあります。
  このような場合、設定方法等を注意していただく必要があることがあります。

  以下に各機能詳細についての注意事項、トラブル対応方法について示します。

（１）用紙サイズ指定について   
  ------------------------------
  1)用紙サイズ指定通りにならない場合
      用紙サイズは、プリンターのプロパティで指定することができますが、
      アプリケーションによっては、プリンターのプロパティで指定した用紙サイズが
      無効となる場合があります。
      ==> アプリケーションの印刷メニューで用紙サイズを指定してください。

（２）給紙方法指定について   
  ------------------------------
  1)給紙方法が指定できない
    ・給紙方法でトレイ2以降を指定するためには、オプションの増設トレイが
      必要です。更に、プリンターの構成のオプションで、トレイが設定されていない
      と指定できません。
      ==> 増設トレイの有無と、プリンターの構成の指定内容を確認してください。
    ・指定する用紙サイズによっては給紙方法に制限がある場合があります。

  2)給紙方法が指定通りにならない
    ・給紙方法は、プリンターのプロパティから指定することができますが、
      アプリケーションによっては、プリンターのプロパティで指定した給紙方法が
      無効となる場合があります。
      ==> アプリケーションの印刷メニューで給紙方法を指定してください。

（３）印刷の向き指定について
  ------------------------------
  1)印刷の向きが指定通りにならない
    ・印刷の向きは、プリンターのプロパティから指定することができますが、
      アプリケーションによっては、プリンターのプロパティで指定した印刷の向きが
      無効となる場合があります。
      ==> アプリケーションのページ設定メニューで印刷の向きを指定してください。

（４）部数指定について
  ------------------------------
  1) 部数が指定通りにならない
     部数は、プリンターのプロパティと、ほとんどのアプリケーションの印刷メニュー
     から指定することができますが、アプリケーションによって、プリンターのプロパ
     ティの指定と、印刷メニューの指定のどちらが優先されるかが異なっています。
     ==> まず、印刷メニューの部数を 1部に指定し、プリンターのプロパティで希望す
         る部数を指定してください。
         これで1部しか印刷されない場合は、印刷メニューで希望する部数を指定して
         ください。

（５）両面印刷時の部数指定について
  ------------------------------
　1)1部目の最終ページの裏面に2部目の先頭ページが印刷される。
　　・アプリケーションによっては、アプリケーション側のソート設定を有効にする事
　　　によりこのような現象が発生するケースが場合があります。
    ==> 印刷メニューではソートなしに指定し、プリンターのプロパティでソートあり
        に指定してください。

（６）セットする記録紙の向きについて
  ------------------------------
　1)不定型サイズをセットする場合には縦おきでセットをしてください。
　　また、プリンタードライバー側で登録するサイズは縦長での登録としてください。
　2)封筒は洋長３号のみ対応しています。洋長３号を手差しトレイにセットする場合は
　　封筒の開いている部分を先に入るようにセットしてください。
　　なお、封筒の口は折りたたんでセットしてください。

（７）印刷データが引き取られない場合について
  ------------------------------
　1)IPP/IPPS印刷、SMB印刷、USB印刷の場合に印刷データ引き取られない場合がある
　　==> 本機がディープスリープになっていると印刷データを引き取れません。
　　　　ディープスリープ機能を無効にするか、ディープスリープ状態から復帰させて
        ください。

（８）装置情報の取得が出来ない
  ------------------------------
　1)本機がディープスリープになっていると装置情報を引き取れません。
    ==> ディープスリープ機能を無効にするか、ディープスリープ状態から復帰させて
        ください。

（９）画像ファイルの印刷が出来ない
  ------------------------------
  1)Microsoft(R) Windows(R) XP / Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 で
    ペイント、画像とFAXビューアーからサイズの大きな画像を印刷すると
    本機から白紙が出力される。
    ==> ペイントを使い、次の手順に従いモノクロの画像に変換してから
        再度印刷してください。
         
    1-1) ペイントを起動し、印刷したい画像ファイルを開きます。
    1-2) 「ファイル」メニューから「名前をつけて保存」を開きます。
    1-3) 「ファイルの種類」コンボボックスから、
         「モノクロ ビットマップ (*.bmp;*.dib)」を選択します。
    1-4) ファイルを上書きしないよう、元の画像ファイルや既存のファイルと
         違うファイル名を設定して「保存」を押します。
    1-5) 「この形式に保存すると、色情報の一部が失われる可能性があります。
         続行しますか？」のメッセージが表示されるので、「はい」を押します。
    1-6) 印刷を実行します。

（１０）管理者権限を持たないユーザーでのご使用
  ------------------------------
  1)Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 で、管理者権限を持たないユーザーを
    ご使用の場合に次の現象が発生する。
    ・アプリケーションの印刷画面で「印刷」ボタンを押せない。
    ・プリンターのプロパティの「装置情報」タブと「バージョン情報」タブが
      表示されない。
    ・プリンターのプロパティの「全般」タブに「印刷設定」ボタンが表示されない。

    ==> 次の手順に従い、管理者権限を持つユーザーから
        プリンターのプロパティを開きなおしてください。

　　1-1) 管理者権限を持つユーザーでログオンします。
    1-2) スタートメニューから「プリンタとFAX」画面を開きます。
    1-3) 現象の発生するプリンターを選択した状態で、マウスの右ボタンを押し
         メニューを開きます。
    1-4) プリンターのプロパティを開きます。
    1-5)「全般」タブが表示されますので、そのまま「OK」ボタンを押します。
    1-6) 管理者権限を持つユーザーをログオフします。
    1-7) 管理者権限を持たないユーザーでログオンしなおしてください。

（１１）共有プリンターのご使用
  ------------------------------
  1)クライアントで使用するコンピュータに、Drvsetup.exe を使用せず、
   「プリンタとFAX」画面(※1)からサーバー上の共有プリンターを指定して
    インストールされた場合は、Drvsetup.exe を使用してアンインストールした後、
    再度、上記 １．（２）1-5)以降の手順に従ってインストールしてください。

    なお、「プリンタとFAX」画面(※1)から共有プリンターを指定してインストールし
    ようとした、あるいは、インストールした場合、次のような現象が発生する場合が
    あります。
    ・プリンタへ接続できませんというメッセージを表示してインストールできない
      場合があります。
    ・ntprint.infをインストール中に要求される場合があります。

    (※1) ご使用の Windowsの種類により「デバイスとプリンター」「プリンタ」と
          表示されることがあります。

（１２）「SNMPステータス」の確認
  ------------------------------
  1)インストーラーでプリンタードライバーをインストール時、「既存のポートから
    選択する」で、既に存在しているIPアドレスを選択した場合、「ポートの構成」の
    「SNMPステータス」が無効になっているかを次の手順で確認してください。

    1-1)「プリンタとFAX」(※1)に表示されるインストールしたプリンタアイコンを
         右クリックして、プリンターのプロパティを開きます。

    1-2)「ポート」タブをクリックして、選択したポートであることを確認して、
        「ポートの構成」をクリックしてください。

    1-3)「SNMPステータスを有効にする」を確認します。この項目が有効な場合、
         チェックを外して無効にしてください。

    (※1) ご使用の Windowsの種類により「デバイスとプリンター」「プリンタ」と
          表示されることがあります。

（１３）Windows Server(R)でIPP印刷のプリンタードライバーインストール時のご注意
  ------------------------------
  1)Windows Server(R)上でIPP印刷のためにプリンタードライバーをインストール時、
    「プリンタに接続できませんでした。」というメッセージが表示されてインストール
    できない場合、Windows Server(R)に「インターネット印刷クライアント」が
    インストールされているかご確認ください。

    「インターネット印刷クライアント」は、次のようにしてインストールできます。

　　1-1) 管理者権限を持つユーザーでログオンします。
    1-2)「コントロールパネル」の「プログラム」の「Windowsの機能の有効化または
         無効化」を開きます。
    1-3) ウィザードが開始された場合は、左欄で「機能」が選択できるところまで進
         め、一覧から「インターネット印刷クライアント」を選択してインストール
         します。
    1-4) インストールが終了したら、コンピュータを再起動します。

    表示される用語等は、Windowsの種類によって異なります。読み替える等をお願いし
    ます。

（１４）IPPS印刷のプリンタードライバーインストール時のご注意
  ------------------------------
  1)ご使用のWinodwsの種類により、IPPS印刷のプリンタードライバーインストール時に
    「プリンタに接続できませんでした。」というメッセージが表示され、
    インストールできない場合があります。
    この場合は、IPP印刷の設定でプリンターをご使用ください。

（１５）ネットワーク接続のプリンター使用時「オフライン」状態となり印刷出来ない
  ------------------------------
  1)「プリンターをオフラインで使用する」がチェックされている場合、プリンタが「オフ
　　ライン」状態となり、印刷が出来ません。
　　以下手順で「プリンターをオフラインで使用する」のチェックを外してください。

　　1-1)「プリンターとFAX」(※1)画面でオフライン状態となっている本機のプリンター
         アイコンをダブルクリックする
    1-2) 印刷ジョブ画面が表示されるので「プリンター」メニューをクリックし、「プリ
　　　　 ンターをオフラインで使用する」がチェックされているかを確認する。
　　1-3) チェックされている場合は、「プリンターをオフラインで使用する」をクリック
　　　　 し、チェックを外す。

    (※1) ご使用の Windowsの種類により「デバイスとプリンター」「プリンタ」と
          表示されることがあります。

４．Microsoft(R) Windows(R) 10、
    Microsoft(R) Windows(R) 8.1、Microsoft(R) Windows(R) 8、
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2016、
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2、Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
     でのご使用時の注意事項

（１）Windows(R) ストア アプリからの印刷について
  ------------------------------
  1) Windows(R) ストア アプリから印刷する場合、一部のプリンターの設定を
     選択できますが、その他の設定については、プリンターのプロパティから
     設定の変更をお願いします。
     プリンターのプロパティは、次のようにして開くことができます。

　　1-1) 「デスクトップ」に移動します。
　　1-2) 「コントロールパネル」から「デバイスとプリンター」を開きます。
　　1-3) プリンターアイコン上で右クリックしてプリンターのプロパティを
         開きます。「全般」タブの「基本設定」から設定を行ってください。

  2) Windows(R) ストア アプリから印刷する場合、用紙サイズを選択することが
     できますが、この時、手差しトレイのみから印刷できる用紙サイズを選択し、
     かつ、「基本設定」の「用紙トレイ選択」で「トレイ1〜4」のいずれかを
     選択していても、手差しトレイからの印刷となります。

  3) Windows(R) ストア アプリから印刷する場合、両面印刷に対応していない
     用紙サイズに対しても「両面印刷」を選択できますが、本機からは片面で
     印刷されます。

（２）「プリンターの追加」でのご注意
  ------------------------------
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012、Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 で、「デバイスとプリンター」の
    「プリンターの追加」からプリンタードライバーをインストールする場合、
    次のご注意をお願いします。
    管理者権限を持つユーザーでログオンし「プリンターの追加」を起動しますが、
    この時、管理者権限によっては、起動したウィザードの次の画面で、
    「管理者としてローカルプリンターまたはネットワークプリンターを追加する」
    と表示し、これをクリックすることで、管理者としての権限が与えられる場合が
    あります。上記をクリックすると、ウィザードが最初の画面から表示されますので
    この状態からインストール作業を進めてください。

（３）USB接続でのプリンタードライバーインストール時のご注意
  ------------------------------
　1)USBケーブルの接続は、Drvsetup.exe実行後の画面に従って行ってください。
　　インストール前にUSBケーブルを接続した場合、「インストールが完了しませんでし
　　た」と表示され、「デバイスとプリンター」に未指定のプリンターアイコンが表示
　　される場合があります。

　　未指定のプリンターアイコンが表示された場合は、次の手順でドライバーの更新を
　　行ってください。

    1-1) 未指定のプリンターアイコンを選択し、右クリックします。
    1-2) プロパティを選択します。
    1-3)「ハードウェア」タブを選択します。
    1-4) プロパティを選択します。
    1-5)「全般」タブ内の、「設定の変更」を選択します。
    1-6) 新しくプロパティが表示されるので、「ドライバー」タブを選択します。
    1-7) 「ドライバーの更新」を選択します。
    1-8)「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索します」を選択します。
    1-9)「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」と表示されるので、
         閉じるボタンをクリックして終了します。

（４）Microsoft(R) Windows(R)10、Microsoft(R) Windows Server(R) 2016での
      USB接続でのプリンタードライバーアンインストール時のご注意
  ------------------------------
　1)USB接続でのプリンタードライバーをアンインストールした後も、「プリンターと
　　スキャナー」画面の「プリンター」欄に本機のプリンタ名が残ったり、アプリケー
　　ションから印刷する際のプリンタ選択画面で本機のプリンタ名が表示される場合が
　　あります。
　　以下の手順で本機を「プリンター」欄から削除してください。

    1-1) スタートメニュー →「設定」→「デバイス」を順にクリックし「プリンター
　　　　 とスキャナー」画面を表示します。
    1-2)「プリンター」欄に表示されている本機プリンター名（例：DocuCentre1058）
　　　　 をクリックし、表示される「デバイスの削除」をクリックします。
    1-4)「このデバイスを削除しますか？」が表示されるので「はい」をクリックしま
　　　　 す。


==============================================================================

  Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国および
  その他の国における登録商標または商標です。
  その他の社名及び商品名は、弊社の登録商標または商標です。

                                     Copyright Fuji Xerox Co., Ltd. 2011-2017.

====================================================================== end ===