## 일반 사용 및 정보

- 절전 모드는 스캐너의 공장 기본값입니다. 절전 모드에서 스캐너 램프는 일정 시간(약 15분) 동안 스캐너를 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 초기 스캔 작업을 빨리 수행하려면 순간 램프 준비 기능을 켭니다. 순간 램프 준비를 켜거나 끄려면 단추 설정 유틸리티의 일반 정보 탭을 사용합니다. 램프가 꺼지면, LCD에 “-“이 표시됩니다.

- 타사 응용 프로그램에서 스캔하는 대부분의 문서 스캐닝의 경우 WIA 같은 기타 소스보다 HP Scanjet 7800 Document TWAIN 소스를 선택하는 것이 좋습니다. HP Scanjet 7800 Document TWAIN은 양면 및 문서 스캐닝에 대해 더 나은 지원을 제공합니다.

- HP 지능형 문서 스캔 소프트웨어, Kofax VRS 및 Captiva QuickScan 소프트웨어를 사용하려면 해당 응용 프로그램에서 스캐너를 사용하여 스캔 작업을 수행하기 전에 ISIS 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.

## 장애인용 유틸리티

### 단추 사용 해제 유틸리티

실수로 단추를 누르지 않도록 방지하기 위해 단추 사용 해제 유틸리티를 사용하여 단추를 해제할 수 있습니다. 같은 유틸리티를 사용하여 단추를 다시 설정할 수 있습니다. 단추 사용 해제 유틸리티를 사용하려면 다음 절차에 따르십시오.

1. 하드 드라이브에서 <설치 드라이브>:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard\Scanjet\7800\hpbdu.exe를 찾습니다.

2. hpbdu.exe를 두 번 누릅니다. HP Button Disable Utility(HP 단추 사용 해제 유틸리티) 대화 상자가 표시됩니다.
3. 스캐너를 선택한 다음 단추 사용 또는 단추 사용 해제를 누릅니다.

### LCD Reader

LCD Reader는 컴퓨터 화면에 스캐너 LCD의 내용을 표시하는 소프트웨어 프로그램입니다. 컴퓨터의 내게 필요한 옵션 도구를 사용하여 LCD에 표시되는 내용을 읽어 줍니다.
LCD Reader를 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 하드 드라이브에서 <설치 드라이브>:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard\Scanjet\7800\hplcd.exe를 찾습니다.
2. 프로그램을 시작하려면 hplcd.exe를 두 번 누릅니다.

## 문제 해결

Captiva ISIS 드라이버 설치 문제 해결

Captiva QuickScan의 데모 버전을 사용하여 ISIS 드라이버 연결을 테스트할 수 있습니다. HP 전용 문서 스캐닝 소프트웨어 CD를 넣고 QuickScan Pro 30-Launch Demo\QuickScan 폴더에 있는 setup.exe를 실행하십시오.

Captiva QuickScan Pro 데모는 ISIS/TWAIN 드라이버 설치의 성공 여부를 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

오류 메시지

스캐너 통신 오류 또는 기타 알려지지 않은 오류가 발생한 경우 스캐너 해치의 양쪽 모두가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 다시 열고 완전히 닫으십시오. 그래도 통신 또는 초기화 오류가 발생하면 스캐너 뒤에 있는 전원 스위치를 다시 껐다 켜십시오.

PC 전면에 있는 USB 포트와 스캐너 통신

일부 컴퓨터 브랜드 및 모델의 PC 전면에 위치한 USB 포트는 전기적 소음에 민감하여 스캐너의 데이터 수집을 방해하고 통신 오류를 일으킬 수 있습니다. USB 통신 문제를 피하기 위해 항상 PC 뒷면의 USB 포트를 사용하는 것이 좋습니다.