## 一般用法和相关信息

- 省电模式是扫描仪的出厂默认模式。 在“省电”模式下，扫描仪灯在一段时间不活动后（大约 15 分钟）将超时并自动关闭。 要更快地启动扫描，请打开灯快速预热功能。 要打开或关闭灯快速预热功能，请使用按钮设置实用程序中的通用信息选项卡。 当灯关闭时，LCD 上将显示“—“

- 对于从第三方应用程序进行的大多数文档扫描来说，HP 建议选择 HPScanjet 7800 Document TWAIN 来源，而不选择 WIA 等其它来源。 HP Scanjet 7800 Document TWAIN 能更好地支持双面和文档扫描。

- HP 智能文档扫描软件、Kofax VRS 和 Captiva QuickScan 软件要求在使用扫描仪扫描前安装 ISIS 驱动程序。

## 辅助功能

### 按钮禁用实用程序

为避免无意中按下按钮，您可以使用“按钮禁用实用程序”以禁用按钮。 您可以使用相同的实用程序重新启用按钮。 要使用按钮禁用实用程序，需要完成以下步骤：

1. 在硬盘驱动器上查找 <安装盘>:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard\Scanjet\7800\hpbdu.exe。

2. 双击 hpbdu.exe。 显示“HP 按钮禁用实用程序”对话框。
3. 选择扫描仪，然后单击启用按钮或禁用按钮。

### LCD Reader

LCD Reader 是一个软件程序，可在您的计算机屏幕上显示扫描仪 LCD 的内容。 该程序利用安装到计算机上的辅助功能工具来读取 LCD 上显示的内容。
按以下步骤使用 LCD Reader：

1. 在硬盘驱动器上查找 <安装盘>:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard\Scanjet\7800\hplcd.exe
2. 要启动该程序，请双击 hplcd.exe

## 故障排除

Captiva ISIS 驱动程序安装中的故障排除

Captiva QuickScan Pro 的演示版可用于测试 ISIS 驱动程序的连接性。 插入 HP 专用文档扫描软件 CD，然后运行位于QuickScan Pro 30-Launch Demo\QuickScan 文件夹中的 setup.exe 文件。

Captiva QuickScan Pro 演示版可用于验证 ISIS/TWAIN 驱动程序是否正确安装。

错误信息

如果您收到扫描仪通信错误或其它未知错误，请确认扫描仪的盖板在两侧已牢靠固定。再次打开和用力关闭以保证彻底闭合。 如果通信或初始化错误仍然存在，请使用扫描仪背面的电源开关关闭并打开扫描仪的电源。

PC 前面 USB 端口的扫描仪识别问题

对于某些品牌和型号的计算机，位于其前面的 USB 端口易受到电噪声干扰，导致无法识别扫描仪或引起通迅问题。 HP 建议始终使用计算机后面的 USB 端口，以避免 USB 通迅问题。