    (C)Copyright 2008~2009 Atheros Communications Inc.(R).
    Alle Rechte vorbehalten

    Readme.htm erstellt am 30.04.2008

    Readme-Datei für Setup-Paket AR813x/AR815x

    Unterstützt: Atheros AR813x/AR815x Gigabit/Fast Ethernet Controller

    Betriebssysteme:
    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
    Windows XP x64, Windows Server 2003 x64
    Windows Vista, Windows Vista x64
    Windows 7, Windows 7 x64

# Inhalt:

1 Übersicht
2 Installation
3 Unbeaufsichtigte Installation
4 Deinstallation

## 1 Übersicht

    Das Treiberinstallationspaket enthält den Treiber für den Atheros AR813x/AR815x Gigabit/Fast Ethernet Controller.

    In dieser README-Datei wird der Installationsprozess für Treiber und Installationspaket auf einem Computer unter einem der folgenden Betriebssysteme beschrieben:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64

## 2 Installation

    Der Adapter wird vom Windows-Betriebssystem automatisch erkannt. Beenden Sie alle Dialogfelder, die besagen, dass das Betriebssystem den Treiber
    automatisch installieren möchte.

    HINWEIS: Benutzer müssen sich mit Administratorrechten anmelden, um den Treiber zu installieren.

    Befolgen Sie zur Installation des Treibers die folgenden Schritte:

    1. Führen Sie die Datei "Setup.exe" aus.
    2. Befolgen Sie die Installationsanweisungen.

## 3 Unbeaufsichtigte Installation

    Zur unbeaufsichtigten Installation des Treibers müssen die folgenden Befehle ausgeführt werden:

    setup.exe /s

## 4 Deinstallation

    Zur Deinstallation des Treibers führen Sie die folgenden Schritte aus:

    Entfernen des Treibers

    1. Wählen Sie die Befehlsfolge "Start" > "Systemsteuerung" > "Software".
    2. Wählen Sie "Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast Ethernet Driver" aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Entfernen".

    Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Support.

    *** Ende der Readme-Datei ***