Zertifikat

Überblick
  Auf dieser Seite können Sie ein Zertifikat und den entsprechenden geheimen Schlüssel für dieses Gerät konfigurieren.
  Dieses Gerät unterstützt zwei Zertifizierungsmethoden. Die Zertifizierung über ein privates Zertifikat (selbstsigniertes Zertifikat) oder über ein Zertifikat, das von einer Zertifizierungsstelle (CA: Certificate Authority) ausgestellt wurde.
Privates Zertifikat verwenden
  Dieses Gerät stellt sein eigenes Zertifikat aus.
  Es ist einfacher, diesen Zertifikatstyp mit Funktionen zu verwenden als ein Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA).
Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA) verwenden
  Es stehen zwei Verfahren zur Verfügung, mit denen ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle erstellt werden kann. Methode 1: Verwenden einer Zertifikatsignieranforderung (CSR: Certificate Signing Request) von diesem Gerät. Methode 2: Verwenden einer Zertifizierungsstelle zum Erstellen eines Zertifikats und eines geheimen Schlüssels.
  Bitte verwenden Sie diese Methode, wenn Sie bereits eine Zertifizierungsstelle haben oder wenn Sie ein Zertifikat von einer externen vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle verwenden möchten.
  ACHTUNG :
  Einige Funktionen sind in Abhängigkeit vom Status der Zertifikatskonfiguration deaktiviert.
  Diese Funktionen sind grau dargestellt und nicht verlinkt.
Zertifikatliste
  Zeigt eine Liste der Zertifikate an, die auf dem Gerät installiert sind,
Ansicht
  Die Inhalte des Zertifikats werden angezeigt.
Löschen
  Löscht das Zertifikat und den geheimen Schlüssel von diesem Gerät.
Exportieren
  Dieses Gerät exportiert das Zertifikat und den geheimen Schlüssel.
Privates Zertifikat erstellen
  Dieses Gerät erstellt ein privates Zertifikat und installiert es selbstständig.
  Es ist einfacher, diesen Zertifikatstyp mit Funktionen zu verwenden als ein Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA).
  Mit dem Algorithmus des öffentlichen Schlüssels und dem Digest-Algorithmus stehen jetzt zwei Varianten zur Auswahl.
  Wenn Sie die Verbindung zu einem Gerät herstellen, das die höhere Sicherheit nicht unterstützt, wählen Sie niedrigere Sicherheitseinstellungen.
Zertifikatsignieranforderung (CSR) erstellen
  Dieses Gerät erstellt eine Zertifikatsignieranforderung, um ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle zu erhalten.
  Nachdem die Zertifizierungsstelle ein Zertifikat ausgestellt hat, installieren Sie das Zertifikat auf der Seite "Zertifikat installieren".
  Sie können Sicherheitsstufen des Algorithmus des öffentlichen Schlüssels und des Digest-Algorithmus wählen, um ein selbstsigniertes Zertifikat zu erstellen.
Zertifikat installieren
  Dieses Gerät installiert ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle.
  Es kann nur ein Zertifikat installiert werden, das durch eine Zertifikatsignieranforderung dieses Geräts ausgestellt wurde.
  Um die SSL/TLS-Kommunikation mit diesem Gerät zu verwenden, muss das Zertifikat der Zertifizierungsstelle auf dem Computer, der mit dem Gerät kommuniziert, installiert sein.
  ACHTUNG :
  Diese Funktion ist nach dem Erstellen einer Zertifikatsignieranforderung aktiviert.
Zertifikat und Private Key importieren
  Dieses Gerät importiert das Zertifikat und den geheimen Schlüssel.