       ------------------------------------------------------------
       
       Archivos de los controladores E32x PCL de Lexmark
       
              para su uso con Microsoft Windows XP
       
       ------------------------------------------------------------


    1. Historial de la versión:   Versión inicial


    2. Contenido:
       Nombre de archivo          Descripción
       -----------------          -----------
       readme.txt          Este archivo
       LMAAEA40.inf        Archivo de configuración para la instalación
       LMAAEA40.cat        Archivo de catálogo de seguridad
       LMAAEA40.gpd        Archivo GPD para Lexmark E321
       LMAAEA41.gpd        Archivo GPD para Lexmark E323
       LMAAEA40.dll        Archivo DLL para Lexmark E32x


    3. Instrucciones de instalación:

       Paso 1: Preparación

             1. Formatee un disquete o cree una carpeta en el disco duro y copie
                los archivos de este paquete en ella. Este disquete o ubicación se
                denominará Disco del controlador de Lexmark a lo largo de estas
                instrucciones de instalación.

       Paso 2: Actualización/Instalación

                Para instalar o actualizar una de las impresoras antes mencionadas,
                realice los siguientes pasos:

             1. Seleccione el botón "Inicio" de la barra de tareas. A continuación,
                seleccione "Impresoras y faxes". Seleccione "Agregar impresora" y 
                "Siguiente>".

             2. Seleccione "Impresora local conectada a este ordenador". Desactive
                "Detectar automáticamente e instalar mi impresora Plug and Play". 
                Elija "Siguiente>".

             3. Seleccione el puerto que va a utilizar esta impresora. Seleccione
                "Siguiente>".

             4. Ahora aparecerá la lista predeterminada de impresoras admitidas por
                WinXP. Seleccione el botón "Utilizar disco...". Elija el botón 
                "Examinar..." y busque el paquete.

             5. Seleccione LMAAEA40.inf de la lista de archivos INF disponibles.
                Elija "Abrir". A continuación, seleccione "Aceptar".

             6. Seleccione la impresora de la lista que aparece y seleccione
                "Siguiente>".

             7. Si la impresora ya está instalada en el sistema, debe elegir entre
                mantener el controlador existente o reemplazarlo con el nuevo.
                Se agregará para la nueva impresora un segundo objeto de impresión
                con un nombre diferente. Seleccione "Siguiente>".

             8. Introduzca el nombre que desea que aparezca para la impresora o
                deje el nombre predeterminado. Decida si esta impresora será la
                impresora predeterminada. Seleccione "Siguiente>".

             9. Si no desea compartir la impresora en una red, active el botón 
                "No compartir esta impresora" y seleccione "Siguiente>". De lo 
                contrario, active el botón de radio "Compartir como" e introduzca
                el nombre que desee asignar a esta impresora compartida. A continuación,
                seleccione "Siguiente>". Si lo desea, introduzca la ubicación de esta
                impresora y/o cualquier comentario relativo a la misma y seleccione
                "Siguiente>".
                
            10. Ahora podrá imprimir una página de prueba para probar la configuración
                de la impresora. A continuación, seleccione "Siguiente>".
                
            11. Seleccione "Finalizar" para empezar a copiar archivos para la instalación. 
                Si se le piden archivos durante el proceso de instalación, señale
                la unidad o carpeta que contiene el Disco del controlador de Lexmark.
      
            12. Ahora, para configurar la impresora, vaya a la carpeta Impresoras y
                haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora. En el menú
                que aparece, seleccione Propiedades. Cuando haya realizado todos los
                cambios deseados, seleccione "Aceptar" para guardar los valores.



    4. Soporte del controlador de la impresora: Servicio de asistencia técnica de Lexmark,
       (859) 232-3000

