       ----------------------------------------------------
       
        Pliki dla sterowników Lexmark E32x PCL
       
         do użycia w systemie Microsoft Windows XP
       
       ----------------------------------------------------
    

    1. Historia wersji: Wydanie pierwsze.

    2. Zawartość:
       Nazwa pliku         Opis
       ------------        -----------
       readme.txt          Ten plik
       LMAAEA40.inf        Plik konfiguracyjny instalacji
       LMAAEA40.cat        Plik wykazu zabezpieczeń
       LMAAEA40.gpd        Plik GPD dla drukarki Lexmark E321
       LMAAEA41.gpd        Plik GPD dla drukarki Lexmark E323
       LMAAEA40.dll        Plik DLL dla drukarki Lexmark E32x


    3. Instrukcje dotyczące instalacji:

       Czynność 1: Przygotowanie

             1. Sformatuj dyskietkę lub utwórz folder na dysku twardym i skopiuj do 
                niego pliki znajdujące się w tym pakiecie. W dalszej części 
                niniejszej instrukcji ta dyskietka i folder będą określane mianem 
                dysku ze sterownikiem drukarki Lexmark.

       Czynność 2: Aktualizacja / Instalacja

                Aby zainstalować lub zaktualizować jedną z wymienionych wyżej
                drukarek, wykonaj poniższe czynności:

             1. Kliknij przycisk "Start" na pasku zadań. Następnie wybierz 
                polecenia "Drukarki i faksy". Wybierz opcję "Dodaj drukarkę".
                Kliknij przycisk "Dalej>".

             2. Zaznacz opcję "Drukarka lokalna podłączona do tego komputera". 
                Usuń zaznaczenie opcji "Automatycznie wykryj i zainstaluj moją 
                drukarkę typu Plug and Play". Kliknij przycisk "Dalej>".

             3. Wybierz port, który będzie używany przez drukarkę. Kliknij 
                przycisk "Dalej>".

             4. Zostanie wyświetlona domyślna lista drukarek obsługiwanych przez 
                system WinXP. Kliknij przycisk "Z dysku". Kliknij przycisk 
                "Przeglądaj..." i znajdź lokalizację pakietu.

             5. Z listy dostępnych plików INF wybierz plik LMAAEA40.inf. Kliknij 
                przycisk "Otwórz". Następnie kliknij przycisk "OK".

             6. Z wyświetlonej listy wybierz drukarkę i kliknij przycisk 
                "Dalej>".

             7. Jeśli drukarka jest już zainstalowana w systemie, wybierz opcję 
                zachowania istniejącego sterownika lub zastąpienia go nowym. Dla 
                nowej drukarki zostanie utworzony drugi obiekt o innej nazwie. 
                Kliknij przycisk "Dalej>".

             8. Wprowadź nazwę dla drukarki lub pozostaw nazwę domyślną. 
                Zdecyduj, czy ta drukarka ma być drukarką domyślną. Kliknij 
                przycisk "Dalej>".

             9. Jeśli nie chcesz udostępniać drukarki w sieci, pozostaw 
                zaznaczenie przy przycisku "Nie udostępniaj tej drukarki" i 
                kliknij przycisk "Dalej>". W przeciwnym razie wybierz przycisk 
                radiowy "Udostępnij jako" i wprowadź nazwę, która będzie 
                przypisana do współużytkowanej drukarki. Następnie kliknij 
                przycisk "Dalej>". Możesz również wpisać lokalizację drukarki 
                i/lub dowolne komentarze powiązane z drukarką, po czym kliknij 
                przycisk "Dalej>".
                
            10. Można teraz wydrukować stronę testową w celu sprawdzenia 
                konfiguracji drukarki. Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij 
                przycisk "Dalej>".
                
            11. Kliknij przycisk "Zakończ", aby rozpocząć kopiowanie plików 
                instalacji. W przypadku wyświetlenia monitu o dostarczenie 
                plików podczas procesu instalacji wskaż literę napędu lub folder 
                zawierający dysk ze sterownikiem drukarki Lexmark.
      
            12. Można teraz skonfigurować drukarkę, przechodząc do folderu 
                Drukarki i klikając prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki. Z 
                wyświetlonego menu wybierz polecenie Właściwości. Po 
                wprowadzeniu wszystkich zmian naciśnij przycisk "OK", aby 
                zapisać ustawienia.



    4. Pomoc techniczna dla drukarki i plików PPD: Pomoc techniczna firmy
       Lexmark, (859) 232-3000

