       ----------------------------------------------------
       
         File dei driver PCL Lexmark E32x
       
           per l'uso con Microsoft Windows XP
       
       ----------------------------------------------------


    1. Cronologia della versione:   Versione iniziale 


    2. Contenuto:
       Nome file           Descrizione
       ------------       -----------
       readme.txt          Il presente file
       LMAAEA40.inf        File di installazione
       LMAAEA40.cat        File catalogo di protezione
       LMAAEA40.gpd        File GPD per Lexmark E321
       LMAAEA41.gpd        File GPD per Lexmark E323
       LMAAEA40.dll        File DLL per Lexmark E32x


    3.  Istruzioni di installazione:

       Passo 1: Preparazione

             1. Formattare un dischetto o creare una cartella sul disco fisso e 
                copiarvi i file contenuti nel pacchetto. Questo dischetto o 
                cartella verrà indicato come disco driver Lexmark nel resto delle
                presenti istruzioni di installazione.

       Passo 2: Aggiornamento / Installazione

                Per installare o aggiornare una delle stampanti prima elencate,
                effettuare le seguenti operazioni:

             1. Selezionare il pulsante "Start" sulla barra delle applicazioni,       
                selezionare "Stampanti e fax", quindi scegliere "Aggiungi     
                stampante". Selezionare "Avanti>".

             2. Selezionare "Stampante locale collegata al computer".     
                Deselezionare "Rileva e installa stampante Plug and Play     
                automaticamente". Selezionare "Avanti>".

             3. Selezionare la porta da utilizzare per la stampante, quindi 
                scegliere "Avanti>".

             4. Verrà visualizzato l'elenco predefinito delle stampanti 
                supportate da WinXP. Selezionare il pulsante "Disco driver...", 
                quindi selezionare il pulsante "Sfoglia..." e individuare il     
                pacchetto.

             5. Selezionare LMAAEA40.inf nell'elenco dei file INF disponibili.  
                Scegliere "Apri", quindi "OK".

             6. Selezionare la stampante in uso nell'elenco visualizzato, quindi     
                scegliere "Avanti>".

             7. Se la stampante è già installata sul sistema, scegliere 
                se mantenere il driver esistente o sostituirlo con il nuovo 
                driver. Per la nuova stampante, verrà aggiunto un secondo          
                oggetto di stampa con nome diverso. Scegliere "Avanti>".

             8. Immettere il nome desiderato per la stampante o lasciare 
                il nome predefinito. Scegliere se impostare la stampante 
                come stampante predefinita. Selezionare "Avanti>".

             9. Se non si desidera condividere la stampante in rete, lasciare 
                il pulsante "Non condividere questa stampante" selezionato, quindi 
                scegliere "Avanti>". In caso contrario, selezionare il pulsante 
                di scelta "Condividi con nome", immettere il nome che si desidera 
                assegnare alla stampante condivisa, quindi scegliere "Avanti>". 
                Se si desidera, immettere la posizione della stampante e/o eventuali 
                commenti da associare alla stampante, quindi scegliere "Avanti>".
                
            10. È ora possibile stampare una pagina di prova per verificare 
                la configurazione della stampante, quindi scegliere "Avanti>".               
                
            11. Scegliere "Fine" per iniziare a copiare i file di installazione. 
                Se vengono richiesti i file durante l'installazione, selezionare        
                l'unità o la cartella contenente il disco driver Lexmark.
      
            12. È ora possibile configurare la stampante aprendo la cartella      
                Stampanti e facendo clic con il pulsante destro sull'icona      
                della stampante. Nel menu visualizzato, scegliere Proprietà.      
                Dopo aver effettuato le selezioni desiderate, scegliere "OK"      
                per salvare le impostazioni.



    4. Supporto driver stampante: Supporto tecnico Lexmark, (859) 232-3000

