       ----------------------------------------------------
       
         Файлы драйверов PCL для Lexmark E32x,
       
              используемые с Microsoft Windows XP
       
       ----------------------------------------------------
    

    1. Ведомость изменений: первый выпуск.

    2. Содержание:
       Имя файла          Описание
       ------------       -----------
       readme.txt         этот файл
       LMAAEA40.inf       файл настройки, используемый для установки
       LMAAEA40.cat       файл каталога безопасности
       LMAAEA40.gpd       файл GPD для Lexmark E321
       LMAAEA41.gpd       файл GPD для Lexmark E323
       LMAAEA40.dll       файл DLL для Lexmark E32x


    3. Инструкции по установке:

       Шаг 1: Подготовка

             1.  Отформатируйте дискету или создайте папку на жестком диске и 
                 скопируйте эти файлы на дискету или в эту папку. Далее в данной 
                 инструкции по установке эта дискета или папка будет называться 
                 диском с драйверами Lexmark.

       Шаг 2: Обновление / установка

                 Для установки или обновления драйвера одного из перечисленных 
                 выше принтеров выполните следующие операции:

             1.  Нажмите кнопку "Пуск" на панели задач. Выберите пункт 
                 "Принтеры и факсы". Затем выберите пункт "Установить 
                 принтер". Нажмите кнопку "Далее>".

             2.  Выберите "Локальный принтер, подключенный к этому 
                 компьютеру". Очистите флажок "Автоматическое определение и 
                 установка принтера Plug and Play". Нажмите кнопку "Далее>".

             3.  Выберите порт, который будет использоваться этим принтером. 
                 Нажмите кнопку "Далее>".

             4.  Будет отображен список принтеров, изначально поддерживаемых 
                 в Windows XP. Нажмите кнопку "Установить с диска...". 
                 Нажмите кнопку "Обзор..." и выберите данный пакет.

             5.  Из списка доступных файлов INF выберите файл LMAAEA40.inf. 
                 Нажмите кнопку "Открыть". Затем нажмите кнопку "OK".

             6.  В отобразившемся списке выберите свой принтер и нажмите 
                 кнопку "Далее >".

             7.  Если принтер уже установлен в системе, следует указать, 
                 сохранить ли существующий драйвер или заменить его на новый 
                 драйвер. Для нового принтера будет добавлен второй значок 
                 принтера с другим именем. Нажмите кнопку "Далее>".

             8.  Введите имя, которое должно отображаться для принтера, или 
                 примите имя по умолчанию. Укажите, будет ли данный принтер 
                 являться принтером по умолчанию. Нажмите кнопку "Далее>".

             9.  Если этот принтер не должен совместно использоваться в сети, 
                 не отменяйте выбор кнопки "Нет общего доступа" и нажмите 
                 кнопку "Далее>". В противном случае выберите селективную кнопку 
                 "Общий доступ:" и введите имя, которое следует назначить этому 
                 совместно используемому принтеру. Затем нажмите кнопку 
                 "Далее>". Теперь, если требуется, укажите местоположение 
                 данного принтера и/или комментарии для него. Нажмите кнопку 
                 "Далее>".

             10. Теперь можно вывести на печать пробную страницу, чтобы 
                 проверить настройку принтера. Выбрав этот флажок, нажмите 
                 кнопку "Далее>".
 
             11. Нажмите кнопку "Готово", чтобы инициировать копирование 
                 файлов для установки. В случае появления в процессе 
                 установки запроса на ввод пути к файлам укажите дискету или 
                 папку, содержащую диск драйвера Lexmark.
 
             12. Теперь можно выполнить настройку принтера, открыв папку 
                 "Принтеры" и щелкнув правой кнопкой мыши на значке данного 
                 принтера. В отобразившемся меню выберите пункт "Свойства". 
                 После выполнения всех требуемых изменений нажмите кнопку 
                 "OK", чтобы сохранить эти изменения.



    4. Техническая поддержка для принтера и файла PPD: Служба технической
       поддержки Lexmark, (859) 232-3000

