_______________________________________________________________

                Pilote d'imprimante Océ CS2236
                          Version 4.16
                         Mode d'emploi

_______________________________________________________________

Apperçu

  1. Introduction
  2. Configuration requise
  3. Précautions, limitations et restrictions

(Remarque) Si vous utilisez un bloc-notes, cochez Retour automatique à la ligne dans le menu.

1. Introduction ------------------------------------------------

Suivez cette procédure pour installer le pilote d'imprimante pour les logiciels Windows.

#  Marques de commerce et notifications
Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
Les autres produits mentionnés ici sont des marques de commerce de leurs compagnies respectives.

2. Configuration requise --------------------------------------

Le matériel et les logiciels suivants sont recommandés pour ce pilote d'imprimante:

  Logiciels:    Microsoft Windows 7, édition française
                Microsoft Windows Server 2008, édition française
                Microsoft Windows Vista, édition française
                Microsoft Windows Server 2003 Standard Édition /Enterprise Édition, édition française
                Microsoft Windows XP Professionnel /Home edition, édition française
                Microsoft Windows 2000 Professionnel /Server, édition française

  Environnement d'exploitation conseillé
                CPU: Intel Pentium 4 ou mieux
                Mémoire: 1 GO de RAM ou plus 
                Espace disque disponible: 10 GO (pour osrtie B0) 

  Imprimantes:  CS2236

(Remarque) Ne peut pas être utilisé avec un système autre que Windows 7/Server 2008/Vista/Server 2003/XP/2000.
           Si un système client autre que ceux donnés ci-dessus est utilisé, le pilote d'imprimante ne fonctionnera pas.
           Ne oeut pas être utilisé avec Windows 7/Server 2008/Vista/Server 2003/XP Édition 64 bits.

3. Précautions, limitations et restrictions -------------------

Notez les limitations suivantes lors de l'utilisation du pilote d'imprimante ou l'impression d'un document avec une imprimante.

Pour installer le pilote d'imprimante, vous devez vous connecter au système en tant d'administrateur.

Avant d'installer ce logiciel, assurez-vous des points suivants. 
1. Quittez tous les logiciels en cours d'utilisation. 
2. Si un document est en cours d'impression, interrompez l'impression ou attendez la fin de l'impression. 
3. Fermez toutes les boîtes de dialogue de l'imprimante.

Si le logiciel d'application prend en charge l'impression de copies multiples, vous pouvez réaliser ce réglage à partir du logiciel d'application ou du pilote d'imprimante.

Lors du réglage de l'échelle avec une application, assurez-vous que le réglage de l'échelle du pilote d'imprimante est réglé sur 100%.

Si Impression disposition de page est sélectionné dans Mise en page de la Feuille Disposition, n'utilisez pas la fonction d'assemblage du logiciel d'application, cochez plutôt pour cela l'option Assembler de la Feuille Disposition.

Lors d'utilisation de la fonction de mise à l'échelle, une erreur provenant de la différence entre le degré d'agrandissement et la résolution peut causer une déformation des lignes ou une autre déformation à l'impression.

Lors de l'impression de données couleur à une échelle réduite, les lignes de 1 point d'épaisseur et les points risquent de ne pas être imprimés.

Certaines applications peuvent ne pas imprimer correctement les lignes avec un angle proche de l'horizontal. Si cela se produit, redessiner les lignes horizontalement.

Juste après l'installation du pilote d'imprimante (y compris les nouvelles éditions), certains logiciels ne peuvent pas reconnaître les nouvelles fonctions. Choisissez Imprimer dans le menu Fichier de tous les logiciels d'application avec une fonction d'impression, choisissez le nom de l'imprimante que vous utilisez et cliquez sur le bouton Propriétés. Quand la boîte de dialogue Propriétés s'ouvre, cliquez sur le bouton OK pour la refermer.

Lors d'une impression avec reliure avec Microsoft Binder, cochez la case Réaliser une impression avec reliure comme un seul travail. Chaque travail d'impression est traité comme un travaille d'impression séparé.

Quand un filigrane comprend trop de lettres ou est composé avec des lettres d'une taille trop grande, le filigrane peut ne pas être imprimé.

Un texte de filigrane comprenant le caractère extérieur F040 ou un caractère supérieur ne sera pas imprimé.

Avec certaines applications, les filigranes peuvent ne pas être imprimés correctement lors de l'impression rapide.

Si vous changez le nom de l'imprimante dans la feuille Général de la boîte de dialogue Propriétés du pilote d'imprimante, les Profils enregistrés dans le pilote d'imprimante ne pourront pas être utilisés. Enregistrez vos Profils dans un fichier avant de changer le nom de l'imprimante. Après avoir changé le nom de l'imprimante, chargez le fichier des réglages.

L'impression à grande résolution demande beaucoup de mémoire à l'ordinateur. S'il n'y a pas beaucoup de mémoire disponible ou si vous utilisez beaucoup de logiciels, le logiciel d'application risque de ne pas fonctionner normalement. Dans ce cas, redémarrez Windows et quittez les logiciels d'application qui ne sont pas utilisés lors de la reprise de l'impression. Si l'impression ne s'effectue pas normalement, choisissez la feuille Principal, puis sélectionnez une résolution inférieure pour le réglage Qualité imp.

Avec une connexion locale, si la case Activer la gestion du mode bidirectionnel sur la feuille Port de la boîte de dialogue Propriétés du pilote d'imprimante n'est pas cochée, les informations de l'imprimante et du pilote ne peuvent pas être obtenues normalement.

Lors de la réalisation d'une impression en fond avec Microsoft Word 98, ne changez pas le réglage de résolution de l'imprimante. Sinon, le fonctionnement de Windows peut devenir instable.

Lors de l'utilisation d'une imprimante connectée au port USB, n'utilisez pas le mode de veille. Vous pouvez régler le mode de veille avec Panneau de configuration et Options d'alimentation.

Avec Microsoft Excel, quand la case Copies assemblées a été cochée et que vous réalisez une impression à feuilles multiples ou une impression Classeur entier avec des réglages d'imprimante différents pour chaque feuille, si vous réalisez une Impression disposition de page, les résultats obtenus peuvent être différents de ceux que vous attendez.

Quand Novell Client for Windows NT/2000 Ver. 4.71 est utilisé dans un environnement NetWare, la sélection et l'affichage du port sur la feuille Port de la boîte de dialogue Propriétés du pilote d'imprimante peuvent ne pas être corrects. Cependant, le travail d'impression est réalisé normalement.

Quand Novell Client for Windows NT/2000 Ver. 4.71 est utilisé dans un environnement NetWare, le pilote d'imprimante ne peut pas être installé avec NetWare Printer Manager. De plus, un pilote d'imprimante téléchargé par l'administrateur ne peut pas être installé. Installez le pilote d'imprimante à l'aide de Ajout d'imprimante ou utilisez l'utilitaire d'installation imagePROGRAF.

Lors de l'utilisation de l'utilitaire d'installation dans un environnement NetWare, il peut ne pas être possible de réaliser une installation normale. Si cela se produit, installez le pilote d'imprimante à partir de Ajout d'imprimante après avoir supprimé l'ancien pilote.

Quand le volume de données à imprimer est important, un dépassement de temps peut se produire pendant l'impression et celle-ci peut ne pas être possible. Si cela se produit, ouvrez la feuille Avancé de la boîte de dialogue Propriétés du pilote d'imprimante et cochez Commencer l'impression une fois la dernière page spoulée de Spouler l'impression des documents pour qu'elle se termine plus rapidement.

L'impression des lignes fines, des gradations, etc. peut ne pas être possible. Si cela se produit, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du pilote d'imprimante à partir de Imprimer dans le menu Fichier du logiciel d'application et essayez d'imprimer en suivant les étapes ci-dessous. 
1. Décochez la case Ouvrir l'aperçu au début du travail d'imp. de la feuille Principal. 
2. Décochez la case Disposition page de la Feuille Disposition. 
3. Cliquez sur le bouton Réglages spéciaux sur la Feuille Disposition pour ouvrir la boîte de dialogue Réglages spéciaux, et décochez la case Traitem.graph.rapide.

Lorsque le volume de données à imprimer est important, le délai d'attente de l'imprimante peut être dépassé et l'impression s'avérer impossible. Si cela se produit, rallongez le paramètre Dèpassement tps depuis le panneau de commande de l'imprimante, cela permettra peut-être à l'impression de s'effectuer.

Il est possible que vous ne puissiez pas imprimer des images grand format avec Adobe Illustrator et d'autres logiciels. Si c'est le cas, réessayez en opérant comme suit. 
 -Sélectionnez l'onglet Principal et désactivez la case Ouvrir aperçu en début travail d'imp. 
 -Sélectionnez l'onglet Disposition, cliquez sur le bouton Réglages spéciaux et désactivez la case Traitem.graph.rapide. 
 -Augmentez l'allocation de mémoire virtuelle. 
 -Si vous utilisez Windows 2000, installez le Service Pack 4. 
 -Si vous utilisez Adobe Illustrator, activez ou désactivez la case OUI/NON pour Impression Bimap dans la boîte de dialogue Imprimer.

Lorsque vous installez ce logiciel à partir de son programme d'installation, si vous ne suivez pas l'instruction affichée vous demandant de redémarrer votre ordinateur pour achever l'installation, il est possible que Microsoft Office ne fonctionne pas correctement. Si cela se produit, redémarrez votre ordinateur.

Si vous utilisez NDS (Novell Directory Services) en environnement NetWare, ou NDPS (Novell Distributed Print Services), installez le pilote d'imprimante en passant par l'icône Ajout d'imprimante. Il est en effet possible que le pilote ne s'installe pas correctement en passant par le programme d'installation.

Si une imprimante doit être utilisée à la fois avec une liaison USB et une liaison réseau, installez le logiciel imagePROGRAF Status Monitor.

Avec certaines applications, lorsqu'on utilise des fonctions comme Echelle, Imperssion disposition de page et Bord page, l'impression des données graphiques peut ne pas être fidèle à l'original.

Les réglages de couleur peuvent être effectués pour chaque objet dans la boîte de dialogue Réglages couleurs. Toutefois, avec certains logiciels, les résultats peuvent ne pas répondre à votre attente, une fois les données textuelles et graphiques traitées.

Lorsque vous imprimez des données qui incluent une image particulièrement grande à partir d'un ordinateur avec peu de mémoire disponible, ou à partir de WINDOWS 2000, l'impression va demander un certain temps, une partie de l'image risque de ne pas s'imprimer ou l'impression risque de ne pas s'effectuer correctement. Le cas échéant, essayer d'imprimer après avoir procédé à ce qui suit. 
 -Imprimez depuis Windows 7/Vista/XP. 
 -Sélectionnez l'onglet Disposition et cliquez sur le bouton Réglages spéciaux. Désactivez la case Traitem.graph.rapide. 
 -Augmentez l'allocation de mémoire attribuée à votre ordinateur. 
 -Augmentez la mémoire virtuelle de votre système d'exploitation.

Lorsque l'imprimante est partagée en réseau et que Windows 2000 est le système d'exploitation installé sur le serveur et sur un client, il est possible qu'il ne soit pas possible d'imprimer correctement en utilisant le Nom format papier perso. défini sur l'ordinateur client. Dans ce cas, l'impression peut être possible si vous cochez la case Activer les fonctionnalités d'impression avancées de la feuille Avancé de la boîte de dialogue Propriétés du pilote d'imprimante.

Des sauts de couleurs sont possibles dans la gradation des photographies monochromes lorsque vous avez utilisé Photoshop pour imprimer.

Les tampons et le Bord page ne peuvent pas être imprimés quand les paramètres Qualité imp. sont combinés avec de grandes tailles de papier:

L'installateur ne supporte pas Unicode. Cet installateur risque de ne pas fonctionner proprement si le nom de l'imprimante ou de l'imprimante partagée est rédigé à l'aide d'Unicode. Si l'installateur ne fonctionne pas correctement, essayez de procéder comme suit. 
  -Changez le nom de l'imprimante. 
  -Installez le pilote de l'imprimante en procédant depuis Ajout d'imprimante.

Les images risquent de ne pas s'imprimer centrées si la case Centrer l'image  a été cochée dans la fenêtre de l'aperçu de l'impression et si l'impression est effectuée avec Photoshop CS3. S'il s'avère impossible d'imprimer, cliquez sur le bouton Mise en page dans la fenêtre de l'aperçu d'impression de Photoshop et imprimez après avoir effectué les réglages d'impression.

Les données créées avec Microsoft Word risquent de ne pas s'imprimer correctement à l'impression en mode Impression agrandie/réduite. Si l'impression ne s'effectue pas correctement sélectionnez Impression agrandie/réduite dans la fiche Réglage de page du pilote d'imprimante et fermez la boîte de dialogue Imprimer sans procéder à l'impression. Ouvrez une nouvelle fois la fenêtre des réglages du pilote de l'imprimante, fermez-la en appuyant sur OK et passez à l'impression.

Copyright CANON INC. 2000-2010

