8. 复印

8.1. 复印功能

复印功能 | 说明
普通复印 | 多页合一 | 将多页文档打印到一张纸上。
克隆 | 将多个同样的影像打印到同一张纸上。
海报 | 将一页原稿分别打印到多页纸张上。
逐份 | 将原稿按逐份的方式打印出来。
双面复印 | 可实现双面复印原稿。
画质 | 设置画质模式，提高复印效果。
明暗度 | 通过明暗度设置，调整复印深浅效果。
缩放 | 将复印的图像尺寸缩小或放大。
纸张尺寸 | 设置纸张尺寸。
纸张类型 | 设置纸张类型。
ID复印 | 排列方式 | 设置ID复印的排列方式。
明暗度 | 通过明暗度设置，调整复印深浅效果。
纸张尺寸 | 设置纸张尺寸。
票据复印 | 明暗度 | 通过明暗度设置，调整复印深浅效果。
纸张尺寸 | 设置纸张尺寸。

8.2. 如何复印

1. 点击控制面板的“复印”按钮/“ID复印 ”按钮/“票据复印”按钮。

2. 将原稿正面朝上装入文档进纸器上（仅支持普通复印）或正面朝下放在玻璃稿台上（如何放置原稿，请参见 第2.5 章）。

3. 点击“复印”按钮，开始复印。

4. 若将原稿放在玻璃稿台上，扫描完一页后提示“扫描下一页”。如果有下一页，则取出已扫描的原稿，并将下一页放在玻璃稿台上，点击“扫描下一页” 。扫描完所有页后点击“结束扫描”。

8.3. 取消复印

若要取消复印作业，请点击控制面板的“取消作业”按钮。

8.4. 普通复印设置

为了更好的复印效果，您可以通过设置菜单更改相应设置。

1. 从打印机控制面板，选择“复印”按钮；

2. 指定复印设置，点击“复印”按钮开始复印。

| 注： | • 画质、明暗度、缩放、纸张设置，当设置选项后，设置一直生效。 • 多页合一、克隆、海报、逐份和双面复印设置，当复印结束、切换面板按键或机器重启，设置恢复为默认。

8.4.1.画质

根据您使用的原稿选择相应的画质模式，以提高复印效果。

画质有4 种模式：

自动：默认模式，适用于文本和图像的原稿。

文本+ 图像：适用于文字和图形混合的原稿。

图像：适用于图像原稿。

文本：适用于文字原稿。

| 注： | • 设置海报、逐份后，画质模式仅支持自动。

8.4.2.明暗度

通过明暗度设置，调整复印深浅效果。

8.4.3.缩放

复印原稿时，可以将复印的图像尺寸缩小或放大。

缩放有“固定缩放”和“手动调节”，默认为100%。

1. 固定缩放：100%、141% A5->A4、122% A5->B5、115% B5->A4、97% LTR->A4、94% A4->LTR、86% A4->B5、81% B5->A5、70% A4->A5。

例：70% A4->A5：

2.“手动调节”仅适用于使用玻璃稿台复印，调节范围为25%－ 400%，按“方向”键单次调节5%的幅度。

8.4.4.多页合一

通过多页合一设置，可将2页或4页文档复印在一张纸上,支持文档进纸器和玻璃稿台复印。

多页合一有3 种模式：

（1）2合1

（2）4 合1 横向

（3）4 合1 纵向

| 注： | • “多页合一”和“缩放”不能同时设置。

8.4.5.克隆

通过克隆设置，您可以在一页纸张上打印多个原始图像，支持文档进纸器和玻璃稿台复印。

克隆复印有3 种模式：

2x2： 3x3： 4X4：

| 注： | • “克隆”和“缩放”不能同时设置。

8.4.6.海报

通过海报设置，您可以将一页原稿分别打印到多页纸张上。“海报”仅支持使用玻璃稿台复印。

海报复印有3 种模式：

2x2： 3x3：4X4：

| 注： | • “海报”和“缩放”不能同时设置。

8.4.7.逐份

“逐份”仅支持使用文档进纸器（ADF）方式复印。

逐份复印有2 种模式：

开启：

关闭：

8.4.8.双面复印

您可以使用平板和ADF进行双面复印，ADF支持自动双面复印。

双面复印有4种模式：

1.单面→单面：

2.单面→双面：

3.双面→单面：

4.双面→双面：

8.4.9.纸张设置

通过纸张设置选择原稿复印的纸张尺寸和纸张类型。

纸张尺寸：A4、Letter、B5、A5、A6、Executive、Legal、Folio。

纸张类型：普通纸、厚纸、信封纸、胶片纸、卡片纸、标签纸、薄纸。

| 注： | • 设置“多页合一”、“克隆”后，“纸张尺寸”仅支持A4、Letter。 • 使用文档进纸器方式复印，“纸张类型”仅支持普通纸。

8.5. ID复印设置

为了更好的复印效果，您可以通过设置菜单更改相应设置。

1. 从打印机控制面板，选择“ID复印”按钮；

2. 指定复印设置，点击“复印”按钮开始复印。

8.5.1.排列方式

ID复印有4 种排列方式：

全页上下 | 半页上下 | 半页左右 | A5 左右

放置位置：

全页上下：为默认模式。将证件放置在玻璃稿台的左半边“橙色区域”。

半页上下、半页左右或A5左右：将证件放置在玻璃稿台的“蓝色区域”。

| 注： | • 排列方式设置在机器重启前一直生效，机器重启后，恢复为默认。

8.5.2.明暗度

通过明暗度设置，调整复印深浅效果。

8.5.3.纸张尺寸

排列方式为“全页上下”“半页上下”和“半页左右”时仅支持“A4”和“Letter”纸张尺寸，排列方式为“A5左右”时仅支持“A5”纸张尺寸，根据面板提示纵向放纸打印。

8.6. 票据复印设置

为了更好的复印效果，您可以通过设置菜单更改相应设置。

1. 从打印机控制面板，选择“票据复印”按钮；

2. 指定复印设置，点击“复印”按钮开始复印。

8.6.1.明暗度

通过明暗度设置，调整复印深浅效果。

8.6.2.纸张设置

票据复印支持A4、Letter、B5、A5、A6、Executive六种纸张尺寸。