13.Specyfikacja produktu

| Uwaga: | • Dane techniczne drukarki wartości różnych modeli i różnych funkcjach nieznacznie różne, różne regiony kraju nie są te same dane techniczne produktu. • Wartość według wstępnych danych, najnowsza specyfikacja Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić: www.pantum.com.

13.1.Informacje Specyfikacja

Wymiary produktu(L * W * H) | 333mm*355mm*215mm
Waga produktu | 6.8kg
Drukuj środowisko | Drukuj Zakres temperatur:10~32℃
Drukuj Zakres wilgotności :20%RH~80%RH
Napięcie zasilające | 110V Model: AC100-127V, 50Hz/60Hz,9A
220V Model: AC220-240V, 50Hz/60Hz,4.5A
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego) | Druk: ≤52dB (A)
Czuwania: ≤30dB (A)
Cichy Tryb: ≤46 dB (A)
Wprowadź czas czuwania sieci | 1 minuty
Potęga | Sieć rezerwową:1.72W
Czuwania: ≤50W
Zamykanie:≤0.5W
TEC: Zgodność z wymaganiami Energy Star 2.0 i sprawność energetyczną Chiński
Systemu operacyjnego | Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012 (32/64 Bit)
Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04)
iOS 6.0 i powyżej (Nie wliczając 6.0)
Android 4.4-7.0
Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 (High Speed)
IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
IEEE802.11b/g/n ( wsparcie WPS)
Czas pierwszego wydruku | ≤8.5 sek
Maksymalny format druku | 216mm*356mm