13.Technische Daten zum Produkt

| Hinweis: | • Die Spezifikationen können je nach Druckermodell und Funktionen abweichen. Die Produktspezifikationen können zudem je nach Land und Region unterschiedlich sein. • Die Werte basieren auf den Anfangsdaten. Weitere Informationen zu aktuellen Spezifikationen finden Sie auf: www.pantum.com.

13.1.Übersicht über die Spezifikationen

Produktabmessungen(B*T*H) | 333mm*355mm*215mm
Produktgewicht | 6.8kg
Druckumgebung | Temperaturbereich beim Drucken : 10~32℃
Luftfeuchtigkeit beim Drucken: 20%RH~80%RH
Stromspannung | 110-V-Modell: AC 100-127V, 50 Hz/60 Hz, 9A
220-V-Modell: AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz, 4.5A
Lärm (Schalldruckpegel) | Drucken: ≤52dB(A)
Standby: ≤30dB(A)
Stummmodus: ≤ 46 dB (A)
In der Netzwerk standby Zeit | 1 Minute
Leistungsaufnahme | Netzwerk standby: 1.72W
Standby: ≤50W
Ausgeschaltet: ≤0.5W
TEC: Im einklang mit den Anforderungen von EnergyStarV2.0 und der chinesischen energieeffizienzklasse
Betriebssystem | Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012（32/64 Bit）
Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04)
iOS 6.0 oder höher (Version 6.0 nicht einschließlich)
Android 4.4-7.0
Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0（High Speed）
IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
IEEE802.11b/g/n (WPS wird unterstützt)
Druckzeit der ersten Seite | ≤8.5 Sek.
GrößteDruckenformat | 216mm*356mm