|  | 网络设定/通讯
如果您碰到以下设定或操作问题，请检查下面所给出的系统设置。如果您无法解决问题，则请与维修代理店联系以获得帮助。
问题 | 原因/条件及措施
--- | ---
当给理想（RISO）速印机指定一个IP地址时发生通讯错误。 | 速印机没有准备好接收数据。
措施 | 检查速印机上的面板显示，然後按照面板上显示的信息执行所需的措施。
相对于速印机，用于指定地址的电脑是属于不同的网络段（除路由器外）。
措施 | 使用属于相同网络段的电脑作为速印机。
一个警告信息会提醒您：在给理想（RISO）速印机指定一个IP地址之后，在网络上您输入的IP地址和其它的IP地址有冲突。 （根据操作系统的版本，标签名称可能有所不同。） | 当前网络上已经存在指定的IP地址。
措施 | 咨询您的网络管理员，并且给速印机指定另一个IP地址。
指定的IP地址已经被DHCP伺服器保留，用于在当前的网络上自动指定IP地址。
措施 | 咨询您的网络管理员，并且给速印机指定一个未被DHCP伺服器保留的IP地址。
上一页下一页

故障检修方法