|  | RISO-ADMIN的功能
在Windows 95/98中 在Windows NT 4.0中 | ## = 打开到理想（RISO）速印机的NetBEUI路由 = 要使用NetBEUI协议在理想（RISO）速印机上印刷您的文档数据，必须打开电脑中通向理想（RISO）速印机的NetBEUI通讯路由。 重要！ 在此操作之前，需要在您的理想（RISO）速印机上启用NetBEUI网络通讯。（请参见上一页。）
| ## 确认NetBEUI网络组件已安装在您的电脑上。 打开[网络]对话框并确认在[配置]或[协议]标签的相应列表框中出现“NetBEUI”或“NetBEUI协议”。如果没出现，则单击列表框下面的[添加]按钮，将NetBEUI网络组件添加到电脑系统中。
| ## 在网络上检索您的理想（RISO）速印机。 - Windows 95/98/Me - 打开您的理想（RISO）速印机驱动程序的[属性]对话框，并且在[详细资料]标签上单击[添加端口]按钮。然后在打开的对话框中单击[浏览]按钮。 - Windows NT 4.0/2000/XP - 启动[添加速印机向导]，选择[网络速印机服务器]作为速印机的管理器。然后单击[下一步]按钮。
| ## 从显示的列表中选择您的理想（RISO）速印机，并且单击[确定]按钮。
上一页下一页

实用软件指南