|  | RISO-ADMIN的功能
| ## [网络参数]对话框 - [SNMP]标签 使用此标签，您可以指定SNMP管理工具所需的理想（RISO）速印机网络设定。 ## 认证共同体 只有属于此共同体的电脑才可以查看在这里指定的理想（RISO）速印机的MIB-II设置项目。此共同体名称最多可使用15个字符。 ## TRAP共同体 当理想（RISO）速印机向指定地址发送TRAP信号时，会使用此共同体名称。此共同体名称最多可使用15个字符。 ## TRAP地址 它是用来发送TRAP信号的IP地址。当在这里指定为[0.0.0.0]时，将没有TRAP信号从理想（RISO）速印机发出。 ## MIB-II设置项目 ## SysContact 通常在这里输入系统管理员的邮件地址（最多255个字符）。 ## SysName 通常在这里输入理想（RISO）速印机的主机名或域名（最多255个字符）。 ## SysLocation 通常在这里输入理想（RISO）速印机的位置（最多255个字符）。
上一页下一页

实用软件指南