|  | 使用因特网浏览器设定理想（RISO）速印机
| ## 在相应的框中输入指定的“根（root）密码”并单击[确定]按钮。 选择的理想（RISO）速印机的网络设定页将出现在因特网浏览器中。 重要！ 在此对话框中请使用“root”作为用户名。
注 | 如果尚未指定“根（root）密码”，在这里您可以让密码框保持空白。您可以使用[General]窗口中的[ROOT password]改变密码。
| ## 打开所需的网络设定页。 在页面顶行中单击所需的网络设定名称。 您可以在打开的页面中检查为相关的理想（RISO）速印机选择的网络设定，如果需要，也可以在那里进行改变。改变过这些页面中的网络设定后，请单击[Submit]（提交）进行确认。然后单击左侧栏中的[Restart the network interface card]（重新启动网络接口卡），将新的网络设定应用于所选的理想（RISO）速印机。 有关每项配置的详细说明，请参阅“[网络参数]对话框”中相关标签的页。
注1 | 如果速印机的系统设定比较早，您可能需要重新启动所选的理想（RISO）速印机，以便将新的网络设定应用于此速印机。
注2 | 通过单击[帮助]按钮，可以打开描述当前网络设定页的帮助窗口。您也可以在本操作手册的相应页上找到有关网络设定页的详细描述。
上一页下一页

实用软件指南