|  | 给理想（RISO）速印机指定一个IP地址
操作必要条件 如果希望使用“从CD运行RISO-ADMIN”菜单或RISO-ADMIN访问理想（RISO）速印机的IP地址，则必须将您的电脑配置为支持TCP/IP网络通讯。
| 重要！ 如果您要改变电脑当前的网络设定，以便进行TCP/IP网络通讯，则应谘询您的网络管理员。 ## 检查您电脑上当前的网络设定 ## - Windows 95/98/Me -
| ## 打开[控制面板]文件夹。 在[开始]菜单中选择[设置]并单击[控制面板]。
| ## 打开[网络]对话框。 单击[控制面板]窗口中的[网络]图标。
| ## 选择已安装网络组件的[配置]标签。 如果此列表中出现“TCP/IP”，您就可以进行网络通讯。
注 | 如果此列表中未出现“TCP/IP”，则单击列表窗口下的[添加]按钮，并给系统添加TCP/IP网络组件。然后单击同一标签上的[属性]按钮，在打开的对话框中指定以下TCP/IP地址，请咨询您的网络管理员。 IP地址 子网掩码 网关地址
上一页下一页

系统设定第一步