Language:
TESORO 세계에 오신 것을 환영합니다
모든 게임의 필요를 충족시키는 게임용 공학 마우스인 TESORO SHRIKE 레이저 게임 마우스를 구입하신 것을 축하합니다. 강력한 매크로 편집
기 기능으로 마우스와 키보드의 움직임을 기록할 수 있습니다. 게임 경험 최적화를 위해 선택하는 마우스입니다.
5가지 수준 - 800 / 1800 / 4000 / 6400 / 8200 DPI-의 해상도를 조정할 수 있는 게임용 레이저 센서
하중 전환 시스템의 인체 공학적인 디자인
5개 설정 모드가 있는 8개의 매크로 키
커서의 정확도를 증가시키기 위한 고유의 즉시 낮은 DPI 기능
강력한 스크립트 편집기 기능으로 마우스와 키보드의 작동 기록
소프트웨어로 폴링 속도 조정 가능: 125 / 250 / 500 / 1000 Hz
내장 128 KB 온보드 메모리, 다른 PC로 전환하는 동안 플러그앤플레이
사용자가 마우스를 들어 올렸을 때 커서의 움직임을 중단 시키는 광학 거리 기술
최대 256가지 색의 독특한 스타일의 여러가지 설정
낮은 대기시간을 보장하기 위한 브레이드 케이블의 금 도금 USB 커넥터
운영 체제 |
소프트웨어는 다음과 같은 운영체제를 지원합니다:
| Windows XP 비트
| Windows Vista 비트
| Windows 7 비트
| Windows 8 비트
TESORO DURANDAL™ ULTIMATE 등록하기
www.tesorotec.com 를 방문하여 등록하면 다음의 혜택이 있습니다:
1년 동안 제조업체의 제한적인 보증
무료 온라인 기술 지원
지침 |
| 소프트웨어 개요 |
|  | 프로필: 프로필 관리 |  |  | 적용: 설정을 저장하고 계속
|  | 버튼 할당: 버튼 기능을 할당하려면 메뉴를 스크롤하십시오 |  |  | 취소: 설정을 취소하고 이전 상태로 돌아감
|  | 고급 설정: DPI 및 매크로 설정 |  |  | 확인: 설정을 저장하고 종료
|  | 마우스 휠 옵션: 메뉴 모음을 스크롤하여 기능을 할당합니다 |  |  | 소프트웨어 창 최소화
|  | 매핑: 프로필 로딩 및 편집용 매핑 5개 |  |  | 도움말 파일 시작
|  | 재설정: 기본값으로 재설정 |  |  | 소프트웨어 닫기
버튼 할당 설명 | 마우스 휠 설정 설명
|  | Macro | 구성 매크로를 동적 메뉴까지 로드합니다
|  | Single | 단일 프로그램을 시작하는 방법을 정의합니다
|  | Launch | 단일 프로그램을 시작하는 방법을 정의합니다
|  | Mapping Switch | 다른 매핑으로 전환하는 방법을 정의합니다. (+ Scroll Up / + Scroll Down)
매크로 기능 구성 1
|  | 새 매크로 이름 편집 |  |  | 매크로 상태 옵션:
|  | 매크로 기록 옵션: |  |  | “다른 이름으로 저장”, “취소” 또는 “확인”을
|  | “기록 시작”을 선택하면 기록을 시작하고; “기록 중단”을 선택하면 |  |  | 선택합니다
|  | 기록을 종료합니다 |  |  | 매크로 키 편집창
|  | 지정 키에 대한 시간 지연 설정: |  |  | 매크로 목록:
|  | (1) 선택한 시간 지연 설정 --> 특정 시간대로 시간 지연, (25ms~12751ms) |  |  | 특정 매크로로 이동하여 마우스 버튼을 오른쪽 클
|  | (2) 모든 지연 시간 항목을 25ms로 설정 |  |  | 릭하여 편집, 이름 바꾸기, 또는 삭제합니다
|  | 매크로 반복 유형 설정: |  |  | 매크로:
|  | (1) 반복 횟수 |  |  | 새 매크로를 만들거나 기존 매크로를 로드합니다
|  | (2) 누르고 있는 동안 반복 |  |  |
|  | (3) 다음 키를 누를 때까지 반복 |  |  |
매크로 기능 구성 2
|  | 색 설정: |  |  | 폴링 속도 매핑:
|  | (1) 5가지 색의 매핑 파일을 개별적으로 정의할 수 있으며 |  |  | 4가지 폴링 속도 선택: 125HZ, 250HZ, 500HZ, 1000HZ
|  | (2) 조명 효과 또는 어두운 효과 사용 |  |  | 발사 거리 설정:
|  | DPI 설정: |  |  | 5가지 단계로 발사 거리 설정
|  | 1에서 5가지 수준으로 X 및 Y축 값으로 설정합니다 |  |  |
|  | 속도 설정: |  |  |
|  | 로고를 클릭하면 현재 속도 설정을 볼 수 있습니다 |  |  |
모든 키에 대한 설정을 완료한 후 “적용을” 클릭하여 현재 프로파일을 저장하고 다른 프로파일 설정을 계속하십시오
매크로 설정을 완료하고 기다리십시오
“확인을” 클릭하면 매크로 설정을 완료한 것입니다. 즐기십시오! |