协议设置-SNMP
该页面允许您配置SNMP的相关设置。

团体名称（只读）
输入只读访问所使用的团体名称。最多可输入31个字节。默认值为“公共”。
无论是否已设置口令，都会以5个星号（*）显示。
要输入口令，请删除所有星号之后再输入。
如果文本框留空，则将保留原始设置。

团体名称（读写）
输入读/写访问所使用的团体名称。最多可输入31个字节。
无论是否已设置口令，都会以5个星号（*）显示。
要输入口令，请删除所有星号之后再输入。
如果文本框留空，则将保留原始设置。

团体名称（陷阱通知）
输入用于陷阱的团体名称。 最多可输入31个字节。默认值为SNMP_trap。
无论是否已设置口令，都会以5个星号（*）显示。
要输入口令，请删除所有星号之后再输入。
如果文本框留空，则将保留原始设置。

陷阱通知（IP）1-3
如果选择了[通知]复选框，则出现陷阱时会发出通知。如果选择该复选框，则请以“aaa.bbb.ccc.ddd:eeeee”格式输入IP地址和IP套接字。“aaa”、“bbb”及“ccc”必须是介于0到255之间的数字。其中，“aaa”不可为127或介于224到254之间的任何数字。“eeeee”（IP套接字）必须是介于0到65535之间的任何数字。
如果未选择该复选框，则出现陷阱时将不会发出通知，并且所输入的IP地址在保存时将重置为默认值（0.0.0.0:0）。默认情况下为不选择[通知]复选框。

身份验证错误陷阱
可选择[通知]复选框以通知身份验证错误陷阱。

[应用]按钮
[撤消]按钮