亮度/对比度 亮度滑动杆 此项设定用来决定图像的整体亮度 (灰色层次) 。将滑动杆上的控制钮调至右边 (+100) 可增加亮度。调至左边 (-100) 降低亮度。预设值是零(0)。
降低亮度 | 原图 | 增加亮度
对比度滑动杆 它能调整图像中亮暗区域的差别程度。 将滑动杆上的控制钮移至右边 (+100) 增强亮暗区域间的灰度。移至左边(-100) 减低亮暗区域间的灰度。 预设值是零 (0)。
降低对比度 | 原图 | 增强对比度
亮部值滑动杆 亮部值滑动杆 可设定扫描图像中最亮的点。若您扩大亮部数值，像数将会按新的范围重新对应，使您看到更多的灰阶层次。 将滑动杆上的控制钮移至左边 (1) 增强亮度。移至右边 (255) 则减低亮度。预设值是 255。
原图 | 亮部值 220 暗部值 0 | 亮部值220 暗部值 35 | 亮部值 255 暗部值 35
暗部值滑动杆 暗部值滑动杆可设定扫描图片中最暗的点。 将滑动杆上的控制钮移至左边 (0)增强明度。移至右边 (254) 减低明度。预设值是零。
原图 | 亮部值 220 暗部值 0 | 亮部值220 暗部值 35 | 亮部值255 暗部值35
Gamma 滑动杆 所有的光学设备 (例如屏幕和扫描仪) 对光的敏感度多少都有些非线性的部份。为达到好的扫描品质, MintColor 提供了Gamma 调整功能来弥补扫描仪的扫描误差。通常您的扫描仪供应商提供的出厂 Gamma 预设值，效果会较好。如果您的扫描仪已做过校正，显示出您的扫描仪适合不同的 Gamma 值时，您可输入此值以得到较好的扫描品质。 将滑动杆上控制钮移至右边 (10.0)增强亮度。移至左边(0.1) 减低亮度。预设值是 1.5。
Gamma值 0.9 | Gamma值 1.2 | Gamma值 1.5
注意∶按重设即可取消您所做的变更，回复预设值。
### 调整层次/对应曲线 此功能提供您另一方法，使您能更精确调整图像中最亮，半亮，或最暗的层次。它能校正更改图像中的灰色/彩色值，像素亮度值的对应曲线。 按重设可取消您刚做的变更，回复预设值。
##### 曲线上移 图像变亮 | ##### 直线 一般图像 | ##### 曲线下移 图像变暗
加特定颜色到图像中与调整色彩平衡 色彩调整是通过某一颜色的浓淡度控制色彩的分布 . 它展示一个圆形的连续色彩光谱。在光谱轮上选择您想要的色区按一下，即可改变其控制色彩分布的色度。 按重设取消您刚做的变更，回复预设值。
镜象/旋转
水平反转 逆时针转 90 度 | 水平镜象 | 水平镜象 顺时针转90 度
逆时针旋转 90 度 | 原稿 | 顺时针旋转 90 度
垂直反转 | 旋转 180 度 | 图像反白