首页 概观 基本控制 进阶控制

如何… 术语

加强影像色彩特性

COLOR 2000 提供您一些特殊功能, 让您加强扫描影像色彩特性, 例如 : 设定影像之明调与暗调, 调整色调曲线, 对影像作去色效果, 影像反相, 调整影像色彩平衡等。 加强影像色彩特性有几种功能, 以功能键水平排列於对话框中。想要应用其中任何一种功能, 只要按下其中任何一个功能键即可。 在对话框的上方, 皆以缩影图示展示影像原始状态, 与经过调整的范例一 , 二。您可以在调整过程中, 立刻检视您所设定的调整结果, 不必一定要等到所有设定调整好 之後, 才看到您调整後的结果。 "原影像" 代表预视影像之缩影, 而 "范例 1 & 2" 是加强效果之後的影像。借着 "范例 1 ,?? 2" , 您可以比较调整效果。在范例图上按一下, 再作设定调整之後, 按 "确定" 即可。 | 以滑鼠按一下您所想要知道的主题内容: 调整明调、暗调与输出灰度值 调整色调曲线 除色 调整色相与饱和度 调整色彩平衡度 影像反相

调整明调、暗调与输出灰度值

本功能对话框显示影像亮度之分布。调整色阶分布之方式, 请移动图形下方之三角形至您满意的位置即 可。左边的黑色三角形控制暗调层的变化, 右边的白色三角形控制明调之变化, 中间的灰色三角形控制中间调之变化。

借由暗调点与明调点之改变, 您可以改变影像色彩效果。暗调点代表最暗值, 明调点代表最亮值。中间调值则代表萤幕之中间调值。在色阶分布图中, 暗调与明调共分为 255 阶层。

因此在原影像中比暗调点更暗的图素, 将在调整後变成纯黑 ; 相反地, 在原影像中比明调点更亮的图素, 将在调整後变成纯白。

将明调点设定在 200, 原影像中所有比 200 大的图素将变成纯白 ; 而将暗调点设定在 200, 原影像中所有比 200 小的图素将变成纯黑。

中间调值则指萤幕 Gamma 的相对测量, 范围则在 0 到 255 之间, 它受限於明暗调值而无法超过二者之数值。 假设暗调是 0, 明调值是 255, 则 Gamma 值为 1 时, 等於中间调值 128。同理, 暗调是 20, 明调值是 220, 则 Gamma 值为 1 时, 等於中间调值 120。

您也可以仅选红, 绿, 蓝等其中一色频键来限制图素分布效果。或者就以主色频调整全部色频。

注意: 如果您使用灰阶影像类型, 色频选项将不会出现在对话框。

操作方式:

1. 打开加强影像色彩特性对话框, 选按 "调整明调、暗调、与输出灰度值" 键。
2. 选取色频 :
* 选 "主" 色频同时调整色阶分布图中三个色频。
* 选红、绿、或蓝色频, 以调整各该色频之色阶分布。
* 灰阶扫描仪请选灰阶。
3. 在色阶分布图下方, 以滑鼠按住黑色、灰色或白色三角形以分别改变明调、暗调与中间调之值。
4. 比较不同设定所产生的结果, 请按一下范例 1 , 设定完成後按 "确定", 完成影像便显示於范例 1 之缩影中。
5. 范例 2 之作法亦相同。如此, 您就可以比较两个范例所呈现效果之不同。

原影像 | 范例 1 | 范例 2

按 "确定" 完成设定调整且离开对话框, 按 "取消" 不作任何改变并关闭对话框。按 "自动" 让软体自动调整适当之明调与暗调值。

调整色调曲线

色调曲线是调整影像中明调、中间调与暗调的另一种方式。对话框中出现的图形是一条对角曲线, 请注意 预设色调曲线上的每一点, 明调暗调与中间调值皆与输入值相同。

色调曲线之形状代表原始影像输入亮度与输出影像资料之间的比例。水平轴代表原本输入亮度, 垂直轴则代表调整後的亮度, 二者数值界於 0 到 255 之间。

如果您将曲线调整为上弯形状, 得出之结果将比原影像亮。

| 原影像 | 影像变亮

相反地, 如果您将曲线调整为下弯形状, 得出之结果将比原影像暗。

| 原影像 | 影像变暗

此外, 您也可以利用此曲线使影像反相。只要将直线之倾斜方向改变成与原来直线之相反方向, 也就是变成一条左上方延伸至右下方的曲线。

| 原影像 | 反相影像

操作方式:

1. 按 "调整色调曲线" 键, 对话框将出现。
2. 以游标按住色调曲线, 就可以依照您的喜好调整成如上所述之曲线。
3. 按 "储存" 就能将调整曲线储存为自订之设定。同时亦出现一个 "另存设定" 对话框, 键入档名之後按 "确定"。
4. 或者, 按 "载入" 键, 将之前储存的色调曲线重新载入使用, 此时会出现开启对话框, 让您选定您所需要的曲线档案。
5. 或者, 按 "重设" 键回复至预设值。
6. 按 "色阶分布图" 键, 以检视色阶之改变。
7. 按 "确定" 完成设定调整且离开对话框, 按 "取消" 不作任何改变并关闭对话框。

除色

有时候扫描影像上会出现您不希望出现的色相, 为解决此问题, 按"除色"键, 它将启动一个校色圆圈 (与调整色相与饱和度之校色圆圈同)。

从范例 1 与 2 预视影像中, 使用图素滴管选取任何一点, 与选定图素点相关连之色彩将从影像中消失。影像将显示自动去除此图素点色彩重绘之结果。

操作方式:

1. 在加强影像色彩特性对话框中按 "除色" 键。
2. 再按一下 "滴管" 。
3. 将滴管置於范例 1 或 2 的某个选定图素後, 按一下滑鼠左键, 影像将重绘。
4. 另一种方式则是 : 按住滑鼠键, 将游标移至范例图示上, 在您移动游标时, 范例影像亦同时变化。 等到您所想要的结果出现时, 再放掉滑鼠键。
5. 如果必要的话, 移动校色圆圈下方的亮度阶以选定您所想要去除的特定色相。
6. 选 "确定" 键, 完成设定且离开对话框, 按 "取消", 不作任何改变并关闭对话框。

调整色相与饱和度

本选项借由色彩饱和与否控制色彩之调配。

对话框展示一个含有连续色彩的彩色圆圈, 只要以游标按下圆圈中任何一点, "范例 1" 就随之而改变。

操作方法:

1. 以调整彩色圆圈下方的亮度调整轴之三角形, 来设定色彩亮度。
2. 把游标置於彩色圆圈上任一点, 选定您所想要的色相或饱和度。
3. 按 "重设" 键, 可回复至预设值。
4. 选 "确定" 键, 完成设定且离开对话框, 按 "取消", 不作任何改变并关闭对话框。

调整色彩平衡度

本选项让您调整彩色影像中的色彩混合。利用这个工具, 您可以强调您想要的色彩, 而去除不需要的色彩。

在这个对话框中分别选定暗调明调与中间调, 让您针对三个不同亮度值作色彩调整。 依照您的喜好移动这 三个三角形作调整, 直到得出您想要的结果。

操作方式:

1. 按 "调整色彩平衡" 键, 以开启对话框。
2. 选定暗调明调与中间调其中之一项, 让您针对其色彩作适当调整。
3. 依照您的喜好移动三角形作调整, 直到得出您想要的结果。或是, 直接在彩色轴旁的设定栏中键入 -100 到 100 之间的数值。
4. 按 "重设" 键, 可回复至预设值。
5. 选 "确定" 键, 完成设定且离开对话框, 按 "取消", 不作任何改变并关闭对话框。

影像反相

这个功能的效果即是将影像转变成其原色之互补色, 它的效果与色调曲线之其中一个调整方式(如上文色调曲线中所述)有异曲同工之妙。

原影像 | 影像反相