| 認証・暗号化のための証明書の設定をします。
| クライアント証明書
| EAP-TLSで使用するクライアント証明書を選択してください。クライアント証明書を選択するために、事前に本機のウェブページの証明書設定ページから設定を行う必要があります。(EAP-TLS以外の認証方法を使用する場合には、クライアント証明書を選択する必要はありません。)
| サーバー証明書の検証
| サーバー証明書の検証方法を選択してください。(LEAPを使用する場合はサーバー証明書の検証方法を選択する必要はありません。) 検証しない サーバー証明書を検証せずに信頼します。 CA証明書 プリントサーバーにインストールされたCA証明書を使用して、サーバー証明書のCA署名を検証します。CA証明書は、事前に本機のウェブページの証明書設定ページから設定をしておく必要があります。 CA証明書+サーバーID プリントサーバーにインストールされたCA証明書を使用してサーバー証明書のCA署名を検証することに加え、サーバー証明書のコモンネーム(サーバーID)の検証を行います。CA証明書は、事前に本機のウェブページの証明書設定ページから設定をしておく必要があります。
| サーバーID
| サーバー証明書の検証に使用するサーバーIDを設定してください。サーバーIDとはサーバー証明書に記述されるコモンネームのことです。
| 証明書設定
| クライアント証明書もしくはCA証明書を使用する場合は、事前に本機のウェブページの証明書設定ページから設定を行ってください。