Certificaat en geheime sleutel importeren

Overzicht
  De afdrukserver importeert het certificaat en de geheime sleutel.
Het bestand specificeren
  Geef het PKCS#12-bestand met het certificaat en de geheime sleutel op.
  De printer kan bestanden van ongeveer 5 kilobyte aan.
  LET OP :
  De printer ondersteunt RSA. De maximale sleutellengte is 4096 bit.
Wachtwoord invoeren
  Voer voor een versleuteld bestand het wachtwoord in.
  Het wachtwoord kan alfanumerieke tekens, spaties en ASCII-symbolen bevatten (maximaal 50 tekens).