Certificat

Généralités
  Cette page vous permet de configurer un certificat et la clé secrète correspondante pour ce serveur d'impression.
  Ce serveur d'impression prend en charge deux méthodes de certification : les certificats à signature automatique et les certificats émis par une autorité de certification (AC).
Utiliser un certificat à signature automatique
  Ce serveur d'impression émet son propre certificat.
  Il est plus facile d'utiliser ce type de certificat avec des fonctions plutôt qu'un certificat émis par une autorité de certification.
Utiliser un certificat émis par une autorité de certification
  Vous pouvez créer un certificat émis par une autorité de certification de deux manières. Méthode 1 : à l'aide d'une demande de signature de certificat du serveur d'impression. Méthode 2 : l'autorité de certification pour créer un certificat et une clé secrète.
  Veuillez utiliser cette option si vous disposez déjà d'une autorité de certification ou si vous souhaitez utiliser un certificat émis par une autorité de certification certifiée extérieure.
  REMARQUE :
  Selon l'état de configuration du certificat, il est possible que certaines fonctions soient désactivées.
  Les fonctions sont grisées et déliées.
Liste des certificats
  Afficher la liste des certificats installés sur ce serveur d'impression
Afficher
  Le contenu du certificat est affiché.
Supprimer
  Supprimer le certificat et la clé secrète de ce serveur d'impression
Exporter
  Ce serveur d'impression exporte le certificat et la clé secrète.
Créer un certificat auto signé
  Ce serveur d'impression crée un certificat à signature automatique et l'installe automatiquement.
  Il est plus facile d'utiliser ce type de certificat avec des fonctions plutôt qu'un certificat émis par une autorité de certification.
  Il existe deux options à sélectionner avec l'algorithme de clé publique et l'algorithme de chiffrement.
  Les paramètres de sécurité les plus élevés sont sélectionnés par défaut (algorithme de clé publique : RSA2048bit et algorithme de chiffrement : SHA256).
  Si vous branchez un appareil qui ne prend pas en charge les paramètres de sécurité élevés, utilisez des paramètres plus faibles.
Créer un CSR
  Ce serveur d'impression crée une demande de signature de certificat émise avec le certificat de l'autorité de certification.
  Une fois le certificat émis par l'autorité de certification, installez-le au niveau de la page « Installer le certificat ».
  Pour créer un certificat à signature automatique, vous pouvez sélectionner les niveaux de sécurité à algorithme de clé publique et à algorithme de chiffrement.
Installer le certificat
  Ce serveur d'impression installe le certificat de l'autorité de certification.
  Il est uniquement possible d'installer les certificats émis avec une demande de signature de certificat du serveur d'impression.
  Pour permettre la communication SSL/TLS avec ce serveur d'impression, vous devez installer le certificat de l'autorité de certification sur l'ordinateur qui communique avec le serveur d'impression.
  REMARQUE :
  Cette fonction est activée une fois la demande de signature de certificat créée.
Importer le certificat et la clé secrète
  Ce serveur d'impression importe le certificat et la clé secrète.