## 管理工具

本章将介绍为您提供的帮助您充分利用机器的管理工具。

本章内容包括：

- 介绍实用管理工具

- 使用智能面板程序

- 使用 Unified Linux Driver Configurator

## 介绍实用管理工具

下列程序将有助于您方便地使用您的机器。

- 使用智能面板程序.

- 使用 Unified Linux Driver Configurator.

## 使用智能面板程序

智能面板是一个监视和通知打印机状态、并且可让您自定义打印机驱动程序设置的程序。对于 Macintosh，智能面板将在您安装机器软件时自动安装。

要使用该程序，您的计算机需要满足以下系统要求： Mac OS X 10.3 或更高版本。检查计算机的 CPU、内存和硬盘，确保达到或超过规格要求。（请参见系统要求。） 如果需要了解打印机的确切型号，可以检查随附的软件光盘。

### 了解 Smart Panel

如果在打印过程中出现错误，则您可通过 Smart Panel 检查该错误。

您还可手动启动 Smart Panel。在 Windows 任务栏中双击智能面板图标（在 Windows 中）。您还可以在状态栏中单击该图标（在 Mac OS X 中）。

Windows |  | 在 Windows 内双击此图标。
Macintosh |  | 在 Mac OS X 中单击此图标。

如果您是 Windows 用户，则您可从开始菜单启动它，选择程序或所有程序 > Lenovo > 您的打印机驱动程序名称 > 智能面板。

如果您已经安装多台 Lenovo 机器，则必须首先选择要使用的正确机型，才能访问相应的智能面板。 右键单击（在 Windows 中）或单击（在 Mac OS X 中）智能面板图标，然后选择您的机器。 根据使用的机器或操作系统的不同，本“用户指南”中所示的智能面板窗口及其内容可能有所不同。

对于 Mac OS 10.3

1. 在“系统偏好设置”中单击打印与传真。

2. 单击设置打印机...。

3. 从列表中选择打印机并双击它。

4. 单击设置工具。

对于 Mac OS 10.4

1. 在“系统偏好设置”中单击打印与传真。

2. 从列表中选择打印机并单击打印机队列...。

3. 单击设置工具。

对于 Mac OS 10.5

1. 在“系统偏好设置”中单击打印与传真。

2. 从列表中选择打印机并单击打开打印机队列...。

3. 单击设置工具。

对于 Mac OS 10.6

1. 在“系统偏好设置”中单击打印与传真。

2. 从列表中选择打印机并单击打开打印机队列...。

3. 单击打印机设置。

4. 单击设置工具选项卡。

5. 单击打开打印机设置工具。

智能面板程序显示机器的当前状态、墨粉盒中的剩余墨粉量以及各种其他类型的信息。您也可以更改设置。

1 | 墨粉量 | 查看墨粉盒中的剩余墨粉量。根据所使用的打印机不同，上方窗口中所示的打印机和墨粉盒数量可能不同。一些机器不具有此功能。
2 | 立即购买 | 在线订购备用墨粉盒。
3 | 用户指南 | 查看用户指南。
当出现错误时，此按钮更改为故障排除指南。可以直接打开用户指南中的故障排除章节。
4 | 驱动程序设置 | 在打印首选项窗口中设置您所需的全部机器选项。此功能仅对 Windows 可用（请参见???）。

#### 打开故障排除指南

使用故障排除指南查找问题的解决方案。

### 更改智能面板程序设置

右键单击（在 Windows 中）或单击（在 Mac OS X 中）智能面板图标，然后选择选项。从选项窗口选择您所需的设置。

## 使用 Unified Linux Driver Configurator

Unified Driver Configurator 是一种主要用于配置机器设备的工具。您需要安装 Unified Linux Driver 以使用 Unified Driver Configurator（请参见 安装 Unified Linux Driver）。

在将驱动程序安装在您的 Linux 系统上之后，将在您的桌面上自动创建 Unified Driver Configurator 图标。

### 打开 Unified Driver Configurator

1. 双击桌面上的 Unified Driver Configurator。

   也可以单击 Startup 菜单图标，然后选择 Lenovo Unified Driver > Unified Driver Configurator。

2. 单击左侧各个按钮可切换到相应的配置窗口。

   | Printers Configuration Ports Configuration

   要使用屏幕帮助，请单击 Help。

3. 更改配置后，单击 Exit 关闭 Unified Driver Configurator。

### Printers configuration 窗口

Printers configuration 有两个选项卡：Printers 和 Classes。

#### Printers 选项卡

单击 Unified Driver Configurator 窗口左侧的机器图标按钮查看当前系统的打印机配置。

1 | 切换到 Printers configuration。
2 | 显示已安装的所有机器。
3 | 显示机器的状态，型号和 URI。

打印机控制按钮如下：

- Refresh: 更新可用机器列表。

- Add Printer: 可使您添加新机器。

- Remove Printer: 删除所选择的机器。

- Set as Default: 将当前选择的机器设置为默认机器。

- Stop/Start: 停止/启动机器。

- Test: 可使您打印测试页，以确保机器工作正常。

- Properties: 可使您查看并更改打印机属性。

#### Classes 选项卡

Classes 选项卡会显示可用机器类别列表。

1 | 显示所有机器类别。
2 | 显示类别状态和该类别中的所有机器数量。

- Refresh: 更新类别列表。

- Add Class: 可使您添加新的机器类别。

- Remove Class: 删除所选择的机器类别。

### Ports configuration

在此窗口中，您可以查看可用端口的列表，检查每个端口的状态，以及释放在所有者因任何缘由终止作业时而搁置在繁忙状态的端口。

1 | 切换到 Ports configuration。
2 | 显示所有的可用端口。
3 | 显示端口类型，连接到端口的设备和状态。

- Refresh: 更新可用端口列表。

- Release port: 释放选定端口。